დანართი 1. ზოგადი ნებართვით გამოსაყენებლად განსაზღვრულ რადიოსიხშირულ სპექტრში  მოკლე დისტანციაზე მოქმედი მოწყობილობებისათვის (SRD) ინტერფეისის მოთხოვნები.
ცხრილი 1. ინტერფეისის მოთხოვნები არასპეციფიური მოკლე  დისტანციაზე მოქმედი მოწყობილობებისთვის
	ძირითადი მოთხოვნები
	ინფორმაცია

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა
	სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები

	442.2 – 450.0 კჰც 
	7 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე 
	არხების დაშორება ≥ 150 ჰც
	
	EU) 2019/1345 / გამოიყენება მხოლოდ პიროვნების დეტექტირებისას ან/და შეჯახების ასაცილებელი მოწყობილობების მიერ

	456.9 – 457.1 კჰც
	7 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	
	
	EU) 2019/1345 / გამოიყენება მხოლოდ დამარხული მსხვერპლის, ძვირფასი მოწყობილობების ექსტრემალური აღმოჩენის მიზნით

	6.765 – 6.795 მჰც
	42 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	
	EN 300 330
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU
ERC/REC 70-03

	13.553 – 13.567 მჰც
	10 მვტ ERP
	
	EN 300 330
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU (EU) 2019/1345
ERC/REC 70-03

	26.99 –27.20 მჰც
(26.995 მჰც, 27.045 მჰც, 
27.095 მჰც, 27.145 მჰც, 
27.195 მჰც)
	
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 10 კჰც მუშა რეჟიმის  კოეფიციენტი [1] ≤1.0% 
(შენიშვნა 1.1) 
	
	



	26.957 – 27.283 მჰც
	42 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე, რომელიც შეესაბამება 10 მვტ ERP-ს
	
	EN 300 220
EN 300 330
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU (EU) 2019/1345
ERC/REC 70-03

	40.66 – 40.70 მჰც
	10 მვტ ERP
	
	EN 300 220
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU (EU) 2019/1345
ERC/REC 70-03

	138.20 - 138.45 მჰც
	10 მვტ ERP
	
	EN 300 220
	ERC/REC 70-03   
ECC/DEC/(05)02

	169.4000– 169.4750 მჰც
	500 მვტ ERP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 50 კჰც მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤1.0 %, 
(შენიშვნა 1.1) 
	EN 300 220
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2013/752/EU (EU) 
2019/1345  (EU) 2019/1345 ECC/DEC/(05)02 
ERC/REC 70-03

	169.4000 – 169.4875 მჰც
	10 მვტ EIRP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1 %. 
(შენიშვნები 1.1 და 1.9) 
	EN 300 220
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC 2017/1483/EU 2013/752/EU (EU) 
2019/1345 ECC/DEC/(05)02
ERC/REC 70-03 

	169.4875 – 169.5875 მჰც
	10 მვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.001 %. 
(შენიშვნა 1.1 და 1.9)
	EN 300 220
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2013/752/EU (EU) 
2019/1345 ECC/DEC/(05)02 
ERC/REC 70-03 

	169.5875 – 169.8125 მჰც
	10 მვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1 %. დაკავებული ზოლის   მაქსიმუმი: 12.5 კჰც
(შენიშვნები1.1 და 1.9)
	EN 300 220
	არ შეიძლება ისეთი მოწყობილობის გამოყენება, რომელიც ახდენს ინდვიდუალური მოწყობილობების კონცენტრაციას ან მულტიპლექსირებას
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC   
2017/1483/EU 2013/752/EU (EU) 2019/1345
ECC/DEC/(05)02  ERC/REC 70-03



	433.05 – 434.79 მჰც
	10 მვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 10 %  (შენიშვნა 
1.1)
	EN 300 220
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU (EU) 2019/1345
ERC/REC 70-03

	433.05 – 434.79 მჰც
	1 მვტ ERP
(-13 დბ(მვტ)/10 კჰც სპექტრალური სიმკვრივე  250 კჰც-ზე მეტი ზოლის სიგანის ფართოზოლოვანი მოდულაციისთვის)
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 100 % 
(შენიშვნა 1.10)
	EN 300 220
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU  
2013/752/EU (EU) 2019/1345
ERC/REC 70-03

	434.04 – 434.79 მჰც
	10 მვტ ERP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 25 კჰც  
(შენიშვნა 1.11)
	EN 300 220
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU (EU) 2019/1345
   ERC/REC 70-03

	
	
	 მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1 %-ზე
	
	

	862 - 863 მჰც
	  25 მვტ ERP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 350 კჰც
	EN 300 220
	ERC/REC 70-03

	863 - 870 მჰც
	  25 მვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1 % ან LBT 
(შენიშვნები 1.1 და 1.4),
 დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 100 კჰც  47  ან მეტი არხისთვის (შენიშვნა 1.2)
	EN 300 220
	FHSS მოდულაცია
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
ERC/REC 70-03 

	863 - 870 მჰც (გაგრძელება)
	25 მვტ ERP
სპექტრალური სიმკვრივე : -4.5 დბ(მვტ)/100 კჰც (შენიშვნა 1.6)
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1 %,  ან LBT + 
AFA (შენიშვნები 1.1, 1.4 და 1.5)
	EN 300 220
	DSSS და სხვა, განსხვავებული FHSS-გან, ფართოზოლოვანი მოდულაციები
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC   2013/752/EU
2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU

	863 - 870 მჰც (გაგრძელება)
	25 მვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1 %, ან LBT + AFA (შენიშვნები 1.1 და 1.5)
დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 100 კჰც, 1 ან მეტი არხისთვის. მოდულაციის ზოლი ≤ 300 კჰც (შენიშვნა 1.2)
	EN 300 220
	ვიწრო/ფართოზოლოვანი  მოდულაციები
  
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU



	868.0 - 868.6 მჰც
	25 მვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი  ≤ 1 %, ან LBT+ 
AFA (შენიშვნა 1.1)
	EN 300 220
	ვიწრო/ფართოზოლოვანი მოდულაციები. არ მოითხოვება რაიმე პირობა არხის ინტერვალზე (შენიშვნა 1.2).
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU 2019/1345/EC

	868.70 - 869.2 მჰც
	25 მვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი  ≤ 0.1 %, ან LBT + 
AFA. (შენიშვნა 1.1)
	EN 300 220 
	ვიწრო/ფართოზოლოვანი მოდულაციები.  არ მოითხოვება რაიმე პირობა არხის ინტერვალზე (შენიშვნა 1.2).

	
	
	
	
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU 2019/1345/EC
ERC/REC 70-03

	869.40 - 869.65 მჰც
	500 მვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 10 %, ან LBT + 
AFA. (შენიშვნა 1.1)
	EN 300 220
	ვიწრო/ფართოზოლოვანი მოდულაციები
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU
ERC/REC 70-03

	869.700 - 870.000 მჰც
	5 მვტ ERP
	100%-მდე მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი
	EN 300 220
	ვიწრო/ფართოზოლოვანი მოდულაციები.
არ მოითხოვება რაიმე პირობა არხის ინტერვალზე 
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU 2019/1345/EC
ERC/REC 70-03

	869.700 - 870.000 მჰც 
(გაგრძელება)
	25 მვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 1% ან LBT + 
AFA. (შენიშვნა 1.1)
	EN 300 220
	ვიწრო/ფართოზოლოვანი მოდულაციები.
არ მოითხოვება რაიმე პირობა არხის ინტერვალზე 
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU 2019/1345/EC
ERC/REC 70-03



	
	
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1% სარკინიგზო ER-GSM დაცვისათვის (873-876 
	
	

	870-876 მჰც
	25 მვტ ERP
	მჰც) მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი უნდა იყოს ≤ 0.01% და ლიმიტირებულია მაქსიმალური გადაცემის დროით 5 მწმ/1 წმ. 
დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 200კჰც
	EN 300 220
	2018/1538/EU, (EU) 2022/172, ERC/REC 70-03

	870-875.8 მჰც
	25 მვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 1%
სარკინიგზო ER-GSM დაცვისათვის (873875.8 მჰც) მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი უნდა იყოს ≤ 0.01% და ლიმიტირებულია მაქსიმალური გადაცემის დროით 5 მწმ/1 წმ.
დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 600კჰც
	EN 300 220
	ERC/REC 70-03

	915 – 921 მჰც
	25 მვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1%
სარკინიგზო ER-GSM დაცვისათვის (918-921 მჰც) მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი უნდა იყოს ≤ 0.01% და ლიმიტირებულია მაქსიმალური გადაცემის დროით 5 მწმ/1 წმ.
დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 200კჰც
	
	2018/1538/EU, (EU) 2022/172, ERC/REC 70-03

	915.2 – 920.8 მჰც
	25 მვტ ERP გარდა შენიშვნა 1.9-ში მოცემული 4 არხისა სადაც 100 მვტ არის შესაძლებელი
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 1%
სარკინიგზო ER-GSM დაცვისათვის (918920.8 მჰც) მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი უნდა იყოს ≤ 0.01% და ლიმიტირებულია მაქსიმალური გადაცემის დროით 5 მწმ/1 წმ.
დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 400კჰც
	
	ERC/REC 70-03

	2400 - 2483.5 მჰც
	10 მვტ ERP
	
	EN 300 440
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  
2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU 
2019/1345/EC
ERC/REC 70-03

	5725 - 5875 მჰც
	25 მვტ EIRP
	
	EN 300 440
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU  2019/1345/EC
ERC/REC 70-03

	24.00 - 24.25 გჰც
	100 მვტ EIRP
	
	EN 300 440
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU 
ERC/REC 70-03

	61.0 - 61.5 გჰც
	100 მვტ EIRP
	
	EN 300 550
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU (EU)2019/1345
ERC/REC 70-03

	122.0-122.25 გჰც
	10 დბ(მვტ) EIRP/250 მჰც და -48 დბ(მვტ)/მჰც 30°-ზე მეტი აღმასვლის კუთხისთვის
	(შენიშვნა 1.7)
	EN 300 550
	ERC/REC 70-03

	122.25-123.00 გჰც
	100 მვტ EIRP
	
	EN 300 550
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU (EU)2019/1345
ERC/REC 70-03

	244 – 246 გჰც
	100 მვტ ERP
	
	EN 300 550
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU  
2013/752/EU (EU)2019/1345
ERC/REC 70-03


როდესაც გამოიყენება ან მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ან მოსმენა საუბრის წინ (LBT - Listen Before Talk) ან ექვივალენტური ტექნოლოგია, მაშინ ის არ უნდა იყოს მომხმარებელზე დამოკიდებული/მორგებული და გარანტირებული უნდა იქნას სათანდო ტექნიკური საშუალებებით.   
	შენიშვნა 1.1:
	ადაპტიური სიხშირული სტაბილურობის (AFA - Adaptive Frequency Agility ) არმქონე LBT მოწყობილობებისა ან ექვივალენტური ტექნოლოგიისათვის გამოიყენება მუშა რეჟიმის კოეფიციენტის ზღვრული მნიშვნელობა.
გადაცემის სრულ პროცესში ნებისმიერი სიხშირე-გადაწყობადი მოწყობილობისთვის გამოიყენება მუშა რეჟიმის კოეფიციენტის ზღვრული მნიშვნელობა, თუკი არ გამოიყენება LBT ან ექვივალენტური ტექნოლოგია.

	შენიშვნა 1.2: შენიშვნა 1.3:
	უპირატესი (პრიორიტეტული) არხის ინტერვალი არის 100 კჰც, მისი  50 კჰც ან 25 კჰც-ად დაყოფის შესაძლებლობით.
სიხშირული ქვედიაპაზონები სიგნალიზაციებისთვის ამოღებულია (იხილეთ ცხრილი 7).

	შენიშვნა 1.4:                    მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი შეიძლება გაიზარდოს 1%-მდე თუ სიხშირული ზოლი ლიმიტირებულია 865 – 858 მჰც ფარგლებში.

	შენიშვნა 1.5:
შენიშვნა 1.6:
შენიშვნა 1.7:
შენიშვნა 1.8:
 
შენიშვნა 1.9: შენიშვნა 1.10:
	200 კჰც -დან 3 მჰც -მდე ზოლის სიგანის მქონე სხვა ფართოზოლოვანი მოდულაციისთვის (გარდა სპექტრის განვრცობა სიხშირული გადახტომებით (FHSS – Frequency Hoping Spread Spectrum) და სპექტრის განვრცობა პირდაპირი მიმდევრობით  (Direct Sequence Spread Spectrum - DSSS) მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი შეიძლება იქნას გაზრდილი 1% -მდე თუ დიაპაზონი შეზღუდულია და არის 865 - 868 მჰც, ხოლო სიმძლავრე ≤10 მვტ ERP.
სპექტრალური სიმკვრივე შეიძლება იქნას შეცვლილი +6.2 დბ(მვტ)/100 კჰც -ით და -0.8 დბ(მვტ)/100 კჰც -ით, თუ სამოქმედო დიაპაზონი შეზღუდულია და არის 865 - 868 მჰც და 865 - 870 მჰც შესაბამისად. ეს შეზღუდვები გაზომილი უნდა იქნას RMS დეტექტორით, 1 მწმ ან ნაკლები დროითი გასაშუალებით. ამოღებულია მოწყობილობები, რომლებიც ახდენენ ინდივიდუალური მოწყობილობების კონცენტრაციას ან მულტიპლექსირებას. ხელმისაწვდომი არხის ცენტრალური სიხშირეებია 916.3 მჰც, 917.5 მჰც, 918.7 მჰც და 919.9 მჰც. არხის სიხშირულიზოლია 400 კჰც.  
RFID-ის ემისიები 916.3, 917.5, 918.7 და 919.2 მჰც სიხშირეებზე არ არის შეზღუდული მუშა რეჟიმის კოეფიციენტით. 
 აუდიო და ვიდეო გამოყენებები ამოღებულია. ანალოგური და ციფრული ხმოვანი გამოყენებები დაშვებულია მაქსიმუმ ≤ 25 კჰც ზოლის სიგანით და ისეთი სპექტრთან დაშვების ტექნოლოგიით, 

	შენიშვნა 1.11:                  როგორიცაა LBT ან მისი ექვივალენტური ტექნოლოგია. გადამცემი უნდა შეიცავდეს გამოსავალი სიმძლავრის სენსორს, რომელიც გააკონტროლებს მაქსიმალური გადაცემის პერიოდს 1 წთ-მდე ყოველი გადაცემისათვის


ცხრილი 2. ინტერფეისის მოთხოვნები  თვალთვალის, დაკვირვების და მონაცემთა მოპოვების მოწყობილობებისთვის
	ძირითადი მოთხოვნები
	ინფორმაცია

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა
	სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები

	456.9 – 457.1 კჰც
	7 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	მუდმივი ტალღა  – მოდულაციის გარეშე
	EN 300 718
	მსხვერპლისა და ძვირფასი საგნების გადაუდებელი აღმოჩენა. ცენტრალური სიხშირე: 457კჰც
2001/148/EC 2013/752/EU
ERC/REC 70-03

	169.4 - 169.475 მჰც
	500 მვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი  ≤  10% დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 50 კჰც არხის ინტერვალი
	EN 300 220
	მრიცხველის (მთვლელის) კითხვა
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2013/752/EU 
ECC/DEC(05)02 ERC/REC 70-03

	430 – 440 მჰც
	-50 დბ(მვტ)/100 კჰც მაქსიმალური ERP, რომელმაც არ უნდა გადააჭარბოს -40 დბ(მვტ)/10 მჰც
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 10 მჰც
	
	ERC/REC 70-03

	865 – 868 მჰც
	500 მვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი  ≤  10% დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 
200 კჰც
	
	ERC/REC 70-03

	870-874.4 მჰც
	500 მვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი  ≤  10% დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 
200 კჰც
	EN 303 204
	ERC/REC 70-03

	917.3-918.8 მჰც
	500 მვტ ERP
	917.3-917.7 მჰც და 918.5-918.9 მჰც ზოლები. დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 200 კჰც
	
	ERC/REC 70-03

	915-919.4 მჰც
	25 მვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი  ≤  1%
	
	ERC/REC 70-03

	
	
	სიმძლავრის APC კონტროლი,
	
	

	5725-5875 მჰც
	400 მვტ ERP
	DFS და DAA სიხშირეების გადაწყობა
	
	ERC/REC 70-03


ცხრილი 3. ინტერფეისის მოთხოვნები ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემებისთვის, მათ შორის WAS/RLAN ქსელებისათვის 
	
	ძირითადი მოთხოვნები
	ინფორმაცია
	

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა
	სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები

	863 – 868 მჰც
	 100 მვტ EIRP
	ქსელის დაშვების წერტილებისათვის მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი  ≤  10%,  დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 1 მჰც 
	EN 304 220
	მონაცემთა გადაცემის ქსელები
(EU)2019/1345 ERC/REC 
70-03

	2400 – 2483.5 მჰც
	 100 მვტ EIRP
100 მვტ/100 კჰც EIRP სიმკვრივე გამოიყენება ე.წ. სიხშირული გადახტომებით მოდულაციის დროს. 
ფართოზოლოვანი მოდულაციისას (გარდა FHSS) მაქსიმალური EIRP სიმკვრივე შეზღუდულია და არის 10 მვტ/მჰც.
	(შენიშვნა 3.1)
	EN 300 328
	2006/771/EC 
2010/368/EU 
2009/381/EU 
2008/432/EC   
2017/1483/EU 2013/752/EU   
2011/829/EU 
(EU)2019/1345
ERC/REC 70-03

	5150 – 5350 მჰც
	 200 მვტ გასაშუალოებური EIRP (შენიშვნა 3.3)
სპექტრალური სიმკვრივე: 10 მვტ/მჰც ნებისმიერ 1 მჰც ზოლში
	მხოლოდ შენობის შიგნით გამოყენებისთვის. 
(შენიშვნები 3.1 და 3.2)
	EN 301 893
	 2007/90/EC   
2005/513/EC (EU) 
2022/2307, (EU) 
2022/179
 ECC/DEC/(04)08
ERC/REC 70-03

	5470 – 5725 მჰც
	1 ვტ გასაშუალოებული EIRP.
სპექტრალური სიმკვრივე:  :50 მვტ/მჰც ნებისმიერ 1 მჰც ზოლში
(იხილეთ შენიშვნა 3.3)
	(შენიშვნები 3.1 და 3.2)
	EN 301 893
	  2007/90/EC 
2005/513/EC (EU) 
2022/2307, (EU) 
2022/179
   ECC/DEC/(04)08            
   ECC/DEC/(04)08   



	5725 – 5875 მჰც
	2 ვტ გასაშუალოებული EIRP.
სპექტრალური სიმკვრივე: 100 მვტ/მჰც (იხილეთ შენიშვნა 3.1)
	
	  EN 302 502
	ECC/REC (06)04  
ERC/REC 70-03

	5945 - 6425 მჰც
	მაქსიმალური გასაშუალოებული EIRP 200 მვტ.
	
	EN 303 687 - 6 გჰც-ში  RLAN-ის სპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი 
	ECC/DEC/(20)01 
2021/1067/EU

	57 – 71 გჰც
	40 დბ(მვტ) გასაშუალოებული EIRP, რომლის მაქსიმალური სიმკვრივე შეზღუდულია 23 დბ(მვტ)/მჰც-თი.
	ფიქსირებული შენობის გარეთა გამოყენებები ამოღებულია (შენიშვნები 3.1 და 3.4)
	EN 302 567 EN 303 722
	2006/771/EC 
2010/368/EU 
2009/381/EU 
2008/432/EC  
2017/1483/EU 
2013/752/EU 2011/829/EU ECC ანგარიში 288 (EC)2019/1345
ERC/REC 70-03

	შენიშვნა 3.1: შენიშვნა 3.2: შენიშვნა 3.3:
 
შენიშვნა 3.4:
	ხელსაწყოების მიერ გამოყენებული უნდა იქნას სპექტრის თანაგაზიარების ადექვატური  მექანიზმი, რათა  უზრუნველყოფილი იქნას სხვადასხვა ტექნოლოგიებისა და აპლიკაციების (მოცემული ცხრილში 2)  თანაფუნქციონირება.   
5250 – 5350 მჰც და 5470 – 5725 მჰც სიხშირულ ზოლებში WAS/RLAN–ებმა უნდა გამოიყენონ ხელშეშლების შემცირების ტექნიკა(მეთოდიკა), რომელიც მოგვცემს, სულ მცირე, იგივე დაცვას (როგორც აღწერილია აღმოჩენის, საოპერაციო და რეაგირების მოთხოვნებისთვის EN 301 893 სტანდარტში), რათა უზრუნველყოფილი იქნას თავსებადი ფუნქციონირება რადიოგანსაზღვრის სისტემებთან (რადარები). ასეთმა ხელშეშლების შემცირების ტექნიკამ (მეთოდიკამ) უნდა გაათანაბროს სპეციფიკური არხის შერჩევის ალბათობა ყველა ხელმისაწვდომი არხისთვის იმისათვის, რომ უზრუნველყოს სპექტრის დატვირთვის  საშუალოდ  დაახლოებით ერთგვაროვანი განვრცობა.
5250 – 5350 მჰც და 5470 – 5725 მჰც სიხშირულ ზოლებში WAS/RLAN-ებმა უნდა გამოიყენონ გადამცემის სიმძლავრის კონტროლის (TPC - Transmit Power Control) მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს საშუალოდ (ზოგადად) სისტემის მაქსიმალური დასაშვები გამოსავალი სიმძლავრეზე ხელშეშლების შემცირებას სულ მცირე 3 დეციბელით. თუ TPC არ გამოიყენება, მაქსიმალური დასაშვები გასაშუალოებული სიმძლავრის EIRP და დაკავშირებული გასაშუალოებული EIRP სიმკვრივის ზღვრები უნდა შემცირდეს  3 დეციბელით. ფიქსირებული მომსახურებების წერტილი-წერტილი ხაზები რეგულირდება ECC/REC/(05)02 და ECC/REC(09)01 რეკომენდაციებით.


ცხრილი 4. ინტერფეისის მოთხოვნები სარკინიგზო გამოყენებებისათვის
	ძირითადი მოთხოვნები
	ინფორმაცია
	

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები 
გასხივებული სიმძლავრე /  ველის დაძაბულობა
	სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები

	984 – 7487 კჰც
	9 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤1%
	EN 302 608
	მხოლოდ გადაცემა მატარებლიდან ტელემართვის Balise/Eurobalise სიგნალის მიღებისას.
ცენტრალური სიხშირე: 4234 კჰც 
ERC/REC 70-03 (EC)2019/1345

	7.3 – 23.0 მჰც [3]
	-7 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	
	
	მაქსიმალური ველის დაძაბულობა 10 კჰც ზოლისთვის, სივრცულად გასაშუალოებული ნებისმიერი 200 მ სიგრძის მონაკვეთისთვის მხოლოდ გადაცემა მატარებლებლების გამოჩენისას.
განვრცობილი სპექტრალური სიგნალი. კოდის სიგრძე: 472 ჩიპი.
ცენტრალური სიხშირე: 13.547 მჰც
ERC/REC 70-03 (EC)2019/1345

	27.090 – 27.100 მჰც [4]
	42 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	
	EN 300 330
	სარკინიგზო გამოყენებები (Eurobalise) ცენტრალური სიხშირე: 27.095 მჰც
ERC/REC 70-03

	  76-77 გჰც
	55 დბ(მვტ) პიკური EIRP
	
	EN 300 330 EN 301 091
	რადარული სენსორებით 
დაბრკოლების/ავტომობილის აღმოჩენა სარკინიგზო ხაზების გადაკვეთისას. 50 დბ(მვტ) გასაშუალოებული სიმძლავრე ან 23.5 დბ(მვტ) გასაშუალოებული სიმძლავრე იმპულსური რადარისთვის.
ERC/REC 70-03 (EC)2019/1345


ცხრილი 5. ინტერფეისის მოთხოვნები  RTTT სისტემებისთვის
	ძირითადი მოთხოვნები
	ინფორმაცია

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა
	სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები

	870 – 875.8 მჰც
	500 მვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1%
სარკინიგზო ER-GSM დაცვისათვის 
(873-876 მჰც) მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი უნდა იყოს ≤ 0.01% და ლიმიტირებულია მაქსიმალური გადაცემის დროით 5 მწმ/1 წმ. დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 
500კჰც
	EN 300 200
	შეზღუდულია მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალებიდან სატრანსპორტო საშუალებისაკენ გამოყენებისათვის.  ფუნქციონირებისას აუცილებელია APC-ს გამოყენება. 
ERC/REC 70-03

	5795 – 5815 მჰც
	2 ვტ EIRP
	
	EN 300 674
	ECC/DEC/(02)01  ERC/REC 70-03 
(EC)2019/1345

	5855 – 5935 მჰც
	23 დბ(მვტ) EIRP
	
	EN 300 674 
	მხოლოდ გაფართოებული სპექტრისთვის.
ECC/DEC/(02)01  ERC/REC 70-03 
(EC)2019/1345 (EU)2020/1426, 
ECC/REC/(08)01

	21.65 – 26.65 გჰც
	მაქსიმალური გასაშუალოებული სპექტრალური სიმკვრივე 22 გჰც–ის ქვემოთ: - 61.3 დბ(მვტ)/მჰც EIRP
მაქსიმალური გასაშუალოებული სპექტრალური სიმკვრივე 22 გჰც–ის ზემოთ:- 41.3 დბ(მვტ)/მჰც EIRP პიკური სპექტრალური სიმკვრივე: 0 დბ(მვტ)/50 მჰც 
EIRP
	საავტომობილო მოკლე დისტანციაზე მოქმედი 
რადარებისთვის (SRR – Short Range Radars)
	EN 302 288
	საავტომობილო მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარების (SRR) დროებითი გამოყენება ავარიების აცილების და მოძრაობის უსაფრთხოების მიზნით 
2011/485/EU 2005/50/EC (EU)2017/2077
ECC/DEC/(04)10 ERC/REC 70-03 
2005/50/EC

	24.05 – 24.075 გჰც
	100 მვტ ERP 
	
	EN 302 858
	   სატრანსპორტო საშუალებების    ~რადარებისთვის
2006/771/EU 2013/752/EU 2011/829/EU  
ECC/DEC/(04)10  2005/50/EC 
(EU)2017/2077(EU)2019/1345

	
	
	
	
	ERC/REC 70-03  



	
	
	
	
	
	სატრანსპორტო საშუალებების    რადარებისთვის

	24.075 – 24.150 გჰც
	0.1 მვტ EIRP
	
	EN 302 858
	
	2006/771/EU 2013/752/EU 2011/829/EU  ECC/DEC/(04)10  2005/50/EC 
(EU)2017/2077(EU)2019/1345  ERC/REC 70-03

	24.075 – 24.150 გჰც   
(გაგრძელება)
	100 მვტ EIRP 
	≤ 4 მკწმ/40 კჰც შეყოვნების დრო ყოველი 3 მწმ[5]
	
	EN 302 858
	სატრანსპორტო საშუალებების   რადარებისთვის.  შემცირების მოთხოვნა უნდა გააჩნდეთ    მოწყობილობებს, რომლებიც მოთავსებულია ბამპერის უკან. თუ   მოთავსებულია ბამპერის გარეშე,  მოთხოვნა უნდა იყოს 3 მკწმ/40 კჰც მაქსიმალური შეყოვნების დრო  ყოველი 3    მწმ–ისთვის..
2006/771/EU 2013/752/EU 2011/829/EU  
2005/50/EC (EU)2017/2077(EU)2019/1345
ECC/DEC/(04)10  ERC/REC 70-03

	 24.075 – 24.150 გჰც  
(გაგრძელება)
	 100 მვტ EIRP 
	 ≤ 1 მწმ/40 კჰც შეყოვნების  დრო ყოველი 40 მწმ6
	 EN 300 440
	
	  სატრანსპორტო საშუალებების   რადარებისთვის.  სპექტრთან დაშვების და შემცირების მოთხოვნა უნდა გააჩნდეთ  
  მოწყობილობებს, რომლებიც   მოთავსებულია ბამპერის უკან ან    ბამპერის გარეშე.
2006/771/EU 2013/752/EU 2011/829/EU 
ECC/DEC/(04)10 2005/50/EC 
(EU)2017/2077(EU)2019/1345 ERC/REC 7003

	24.150 – 24.250 გჰც
	100 მვტ EIRP 
	
	EN 300 440
	
	სატრანსპორტო საშუალებების    რადარებისთვის
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2013/752/EU 
2011/829/EU  2005/50/EC (EU)2017/2077
ECC/DEC/(04)10  ERC/REC70-03

	24.25 – 26.65 გჰც
	
	
	EN 302 288
	
	საავტომობილო SRR-თვის. 
ECC/DEC/(04)10 2005/50/EC 
(EU)2017/2077    ERC/REC70-03

	 76 – 77გჰც
	  55 დბ(მვტ) პიკური EIRP
	
	   EN 301 091
	მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებების და     ინფრასტრუქტურის სარადარო  სისტემებისათვის ECC/DEC/(21)02
  

	
	
	
	
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2013/752/EU 
2011/829/EU (EU)2019/1345
 ECC/DEC/(16)01 ERC/REC  70-03 

	77 – 81 გჰც
	
	
	  EN 302 264
	სატრანსპორტო საშუალებების მოკლე დისტანციაზე მოქმედი  სარადარო  სისტემებისათვის
2004/545/EC 2006/771/EC 2010/368/EU 
2009/381/EU 2008/432/EC   
  2017/1483/EU
  2011/829/EU 2013/752/EU
  ERC/REC 70-03


ცხრილი 6. ინტერფეისის მოთხოვნები  რადიოგანსაზღვრის გამოყენებებისათვის
	ძირითადი მოთხოვნები
	ინფორმაცია

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები

	2400 – 2483.5 მჰც
	25 მვტ EIRP
	EN 300 440
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU  
2013/752/EU (EC)2019/1345
ERC/DEC/(01)08 ERC/REC 70-03

	9200 – 9500 მჰც
	25 მვტ EIRP
	EN 300 440
	ERC/REC 70-03

	9500 – 9975 მჰც
	25 მვტ EIRP
	EN 300 440
	ERC/REC 70-03

	4.5 – 7.0 გჰც
	-41.3 დბ(მვტ)/მჰც EIRP
	
	მხოლოდ ავზში სითხის დონის გამზომი რადარებისთვის  
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU (EC)2019/1345
ERC/REC 70-03

	8.5 – 10.6 გჰც
	-41.3 დბ(მვტ)/მჰც EIRP
	EN 300 440
	მხოლოდ ავზში სითხის დონის გამზომი რადარებისთვის 
10.6-10.7 გჰც სიხშირულ ზოლში გასხივებული არასასურველი სპექტრი საცდელი ავზის გარეთ უნდა იყოს ნაკლები ვიდრე -60 დბ(მვტ)/მჰც EIRP
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU
ERC/REC 70-03

	10.5 – 10.6 გჰც
	500 მვტ EIRP
	EN 300 440
	ERC/REC 70-03

	13.4 – 14 გჰც
	25 მვტ EIRP
	EN 300 440
	ERC/REC 70-03

	17.1 – 17.3 გჰც
	26 დბ(მვტ) EIRP
	
	სახმელეთო სინთეტიკური აპარტურის მქონე რადარი [6] - DAA

	
	
	
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU (EC)2019/1345
ERC/REC 70-03   

	24.05 – 24.25 გჰც
	100 მვტ EIRP
	EN 300 440
	სიხშირული ზოლი 24.00 – 24.25 გჰც განსაზღვრულია იგივე გასხივების პარამეტრებით, როგორც ეს მოცემულია ცხრილში 1.
ECC/DEC/(11)02, ERC/REC 70-03

	24.05 – 27.0 გჰც
	-41.3 დბ(მვტ)/მჰც EIRP
	
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU (EC)2019/1345
ERC/REC 70-03

	57 – 64 გჰც
	-41.3 დბ(მვტ)/მჰც  EIRP
	
	მხოლოდ ავზში სითხის დონის გამზომი რადარებისთვის 
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU (EC)2019/1345
ERC/REC 70-03

	75 – 85 გჰც
	-41.3 დბ(მვტ) /მჰც  EIRP
	EN 302 372
	მხოლოდ ავზში სითხის დონის გამზომი რადარებისთვის
 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU (EC)2019/1345
 ERC/REC 70-03

	116 – 260 გჰც
	სხვადასხვა აპლიკაციების ჰარმონიზებული გამოყენების ტექნიკური პირობები მოცემულია გადაწყვეტილების დანართში
	
	ECC/DEC/(22)03



ცხრილი 7. ინტერფეისის მოთხოვნები  სიგნალიზაციებისთვის

	ძირითადი მოთხოვნები
	ინფორმაცია
	

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა
	სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები

	
	
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 1 %
	
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU

	868.600 – 868.700 მჰც
	10 მვტ ERP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 25 კჰც.
მთლიანი ზოლი, როგორც ერთი განცალკევებული არხი შეიძლება იქნას გამოყენებული მაღალი სიჩქარით მონაცემთა გადასაცემად
	EN 300 220
	2011/829/EU  2013/752/EU (EU)2019/1345
ERC/REC 70-03

	869.200 – 869.250 მჰც
	10 მვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1 %
დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 25 კჰც
	EN 300 220
	სოციალური სიგნალიზაცია  
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU  
2013/752/EU (EU)2019/1345
ERC/REC 70-03

	869.250 – 869.300 მჰც
	10 მვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1 %
დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 25 კჰც
	EN 300 220
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU  
2013/752/EU (EU)2019/1345
ERC/REC 70-03 

	869.300 – 869.400 მჰც
	10 მვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 1 %
დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 25 კჰც
	EN 300 220
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU  
2013/752/EU (EU)2019/1345
ERC/REC 70-03

	869.650 – 869.700 მჰც
	25 მვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 10 %
დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 25 კჰც
	EN 300 220
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU  
2013/752/EU (EU)2019/1345
ERC/REC 70-03



ცხრილი 8. ინტერფეისის მოთხოვნები მოდელის კონტროლისთვის

	ძირითადი მოთხოვნები
	ინფორმაცია
	

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა
	სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები

	26.99 – 27.20 მჰც
(26.995, 27.045, 27.095, 
27.145, 27.195 მჰც)
	100 მვტ ERP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 10 კჰც
	EN 300 220
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU  
2013/752/EU ERC/REC 70-03

	34.995 – 35.225 მჰც
	100 მვტ ERP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 10 კჰც
	EN 300 220
	მხოლოდ საფრენი მოდელები 
ERC/DEC/(01)11 ERC/REC 70-03

	40.660 – 40.700 მჰც
(40.665, 40.675, 40.685, 
40.695 მჰც)
	100 მვტ ERP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 10 კჰც
	EN 300 220
	ERC/DEC/(01)12 ERC/REC 70-03
                                



ცხრილი 9. ინტერფეისის მოთხოვნები  ინდუქციური გამოყენებებისათვის
	ძირითადი მოთხოვნები
	ინფორმაცია

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები

	9 – 90 კჰც
	72 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	EN 300 330 EN 303 447, EN 303 454
	გარე ანტენების შემთხვევისას, მხოლოდ ყულფ–ჩარჩოიანი ანტენები  შეიძლება იქნას გამოყენებული  ველის დაძაბულობის დონე შემცირებული  3 დბ/ოქტავი 30კჰც–ზე
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU
 ERC/REC 70-03

	90 – 119 კჰც
	42 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	EN 300 330 EN 303 447, EN 303 454
	გარე ანტენების შემთხვევისას, მხოლოდ ყულფ–ჩარჩოიანი ანტენები შეიძლება იქნას გამოყენებული  
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU
ERC/REC 70-03

	
	
	
	გარე ანტენების შემთხვევისას, მხოლოდ ყულფ–ჩარჩოიანი ანტენები შეიძლება იქნას გამოყენებული  
ველის დაძაბულობის დონე შემცირებული  3 

	119 – 135 კჰც
	66 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	EN 300 330 EN 303 447, EN 303 454
	დბ/ოქტავი 119კჰც–ზე
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU
ERC/REC 70-03

	135 – 140 კჰც
	42 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	EN 300 330 EN 303 447, EN 303 454
	გარე ანტენების შემთხვევისას, მხოლოდ ყულფ–ჩარჩოიანი ანტენები შეიძლება იქნას გამოყენებული  
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU
ERC/REC 70-03

	140 – 148.5 კჰც
	37.7 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	EN 300 330 EN 303 447, EN 303 454
	გარე ანტენების შემთხვევისას, მხოლოდ ყულფ–ჩარჩოიანი ანტენები შეიძლება იქნას გამოყენებული  
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU 
ERC/REC 70-03

	148.5 კჰც – 5 მჰც
	-15 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	EN 300 330
	გარე ანტენების შემთხვევისას, მხოლოდ ყულფ–ჩარჩოიანი ანტენები შეიძლება იქნას გამოყენებული.  მაქსიმალური ველის დაძაბულობა განისაზღვრება 10 კჰც სიგანის ზოლში. მაქსიმალური დასაშვები სრული ველის დაძაბულობა არის  -5 დბ (ა/მ) 10 მ-ზე იმ სისტემებისთვის, რომლებიც ფუნქციონირებენ 10 კჰც-ზე მეტი ზოლის სიგანით და ინარჩუნებენ სიმკვირივის ლიმიტს (-15 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე).
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU (EU)2019/1345
ERC/REC 70-03

	
	
	
	მხოლოდ RFID -ისთვის.
გარე ანტენების შემთხვევისას, მხოლოდ ყულფ-ჩარჩოიანი ანტენები შეიძლება იქნას გამოყენებული.  მაქსიმალური ველის დაძაბულობა განისაზღვრება 10 კჰც სიგანის ზოლში. მაქსიმალური დასაშვები სრული ველის დაძაბულობა არის  -5 დბ დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე (გაზომილი ცენტრალურ სიხშირეზე) იმ სისტემებისთვის, რომლებიც 

	400 – 600 კჰც
	-8 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	EN 300 330
	ფუნქციონირებენ 10 კჰც-ზე მეტი ზოლის სიგანით და ინარჩუნებენ სიმკვირივის ლიმიტს (-8 დბ(მკა)/მ 10 კჰც სიგანის ზოლში).
                
ამ სისტემებმა უნდა იფუნქციონირონ მინიმუმ 30 კჰც სიგანის ზოლით. 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU (EU)2019/1345
ERC/REC 70-03

	3155 – 3400 კჰც
	 13.5 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	EN 300 330
	გარე ანტენების შემთხვევისას, მხოლოდ ყულფ–ჩარჩოიანი ანტენები შეიძლება იქნას გამოყენებული.
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU (EU)2019/1345
ERC/REC 70-03

	6765 – 6795 კჰც
	42 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	EN 300 330
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU (EU)2019/1345
ERC/REC 70-03

	7400 – 8800 კჰც
	9 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	EN 300 330
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU (EU)2019/1345
ERC/REC 70-03

	5 - 30 მჰც
	-20 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	EN 300 330
	გარე ანტენების შემთხვევისას, მხოლოდ ყულფ–ჩარჩოიანი ანტენები შეიძლება იქნას გამოყენებული.  მაქსიმალური ველის დაძაბულობა განისაზღვრება 10 კჰც სიგანის ზოლში. მაქსიმალური დასაშვები სრული ველის დაძაბულობა არის  -5 დბ(მკა)/მ 10 მზე იმ სისტემებისთვის, რომლებიც ფუნქციონირებენ 10 კჰც-ზე მეტი ზოლის სიგანით და ინარჩუნებენ სიმკვირივის ლიმიტს (-20 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე).
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2011/829/EU 
2013/752/EU (EU)2019/1345
ERC/REC 70-03

	10.2 – 11 მჰც
	9 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	EN 300 330
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU
2011/829/EU  2013/752/EU (EU)2019/1345
ERC/REC 70-03

	
	
	
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU

	13.553 – 13.567 მჰც
	42 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	EN 300 330
	2011/829/EU  2013/752/EU (EU)2019/1345
ERC/REC 70-03

	13.553 – 13.567 მჰც
	60 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	EN 300 330
	მხოლოდ RFID-თვის
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU
2011/829/EU  2013/752/EU (EU)2019/1345
ERC/REC 70-03

	26.957 – 27.283 მჰც
	42 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	EN 300 330
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU
2011/829/EU 2013/752/EU
ERC/REC 70-03



ცხრილი 10.  ინტერფეისის მოთხოვნები რადიო მიკროფონის გამოყენებებისათვის (მათ შორის სმენადაქვეითებული პირების დამხმარე  ALD მოწყობილობებისთვის) 
	ძირითადი მოთხოვნები
	ინფორმაცია

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე/ველის დაძაბულობა
	სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები

	29.7 – 47.0 მჰც
	10 მვტ ERP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი:  
50 კჰც
	EN 300 422
	დიაპაზონის გადაწყობის გათვალისწინებით. სიხშირული 
ზოლები 30.3 – 30.5 მჰც, 32.15 – 32.45 მჰც და 41.015 - 47.00 მჰც ძალოვანი უწყებებისთვის ჰარმონიზებული ზოლებია ევროპაში
ERC/REC 70-03

	87.5 – 108 მჰც
	50 ნვტ ERP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი:  
200 კჰც
	EN 301 357
	მეორე სიხშირული დიაპაზონის დაბალსიმძლავრიანი FM გადამცემები
ERC/REC 70-03

	169.4 – 174.0 მჰც
	10 მვტ ERP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი:  
200 კჰც
	EN 300 422
	დამხმარე მოსასმენი მოწყობილობები 
(ALD)
ERC/REC 70-03

	169.4000 - 169.4750 მჰც
	10 მვტ EIRP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი:  
50 კჰც
	EN 300 422
	დამხმარე მოწყობილობები სმენადაქვეითებული პირებისთვის (პერსონალური სასმენი დამხმარე სისტემები).
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2013/752/EU 
(EU)2019/1345
ECC/DEC(05)02  ERC/REC 70-03

	
	
	
	
	დამხმარე მოწყობილობები სმენადაქვეითებული პირებისთვის (პერსონალური სასმენი დამხმარე 

	169.4875 - 169.5875 მჰც
	10 მვტ EIRP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი:  
50 კჰც
	EN 300 422
	სისტემები).
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 2013/752/EU 
(EU)2019/1345
ECC/DEC(05)02  ERC/REC 70-03

	174 – 216 მჰც
	50 მვტ ERP
	
	EN 300 422
	რადიო მიკროფონები. დიაპაზონის გადაწყობის გათვალისწინებით.
(EU)2017/1483 ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03

	470 – 786 მჰც
	50 მვტ ERP
	
	EN 300 422
	რადიო მიკროფონები. დიაპაზონის გადაწყობის გათვალისწინებით. ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03

	786 – 789 მჰც
	12 მვტ ERP
	
	EN 300 422
	რადიო მიკროფონები. დიაპაზონის გადაწყობის გათვალისწინებით.
ECC/DEC/(09)03 ERC/REC 25-10 
ERC/REC 70-03

	823 – 826 მჰც
	20 მვტ EIRP/100 მვტ EIRP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 
200 კჰც
	EN 300 422
	რადიო მიკროფონები. დიაპაზონის გადაწყობის გათვალისწინებით.
ECC/DEC/(09)03 ERC/REC 25-10 
ERC/REC 70-03

	826 – 832 მჰც
	100 მვტ EIRP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 
200 კჰც
	EN 300 422
	რადიო მიკროფონები. 100 მვტ შეზღუდვა სხეულზე სატარებელ მოწყობილობაზე ან სპექტრის სკანირების განმახორციელებელ მოწყობილობაზე, რომელიც ფუნქციონირებს 1350-1400 მჰც დიაპაზონში.
ECC/DEC/(09)03 ERC/REC 70-03

	863 – 865 მჰც
	10 მვტ ERP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 
200 კჰც
	EN 301 357
	ECC/DEC/(09)03 ERC/REC 70-03

	1350 – 1400 მჰც
	  50 მვტ EIRP/50 ნვტ EIRP
	
	EN 300 422
	რადიო მიკროფონები. 50 მვტ შეზღუდვა სხეულზე სატარებელ მოწყობილობაზე ან სპექტრის სკანირების განმახორციელებელ მოწყობილობაზე, რომელიც ფუნქციონირებს 1350-1400 მჰც დიაპაზონში. 
ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03

	1492 – 1518 მჰც
	50 მვტ EIRP
	
	EN 300 422
	რადიო მიკროფონები. დიაპაზონის გადაწყობის გათვალისწინებით.
ERC/REC 70-03

	1518 – 1525 მჰც
	50 მვტ EIRP
	
	EN 300 422
	რადიო მიკროფონები. დიაპაზონის გადაწყობის გათვალისწინებით.
ERC/REC 70-03

	1656.5 – 1660.5 მჰც
	
	
	
	დამხმარე მოსასმენი სისტემები. 
გამოყენების პირობები მოცემულია ECC ანგარიშის 270 მე-4 დანართში. ERC/REC 70-03

	
	
	
	
	რადიო მიკროფონები. 50 მვტ შეზღუდვა სხეულზე სატარებელ მოწყობილობაზე ან სპექტრის 

	1785 – 1795 მჰც
	20 მვტ EIRP/50 მვტ EIRP
	
	EN 300 422
	სკანირების განმახორციელებელ მოწყობილობაზე, რომელიც ფუნქციონირებს 1785-1804.8 მჰც დიაპაზონში.
ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03

	1795 – 1800 მჰც
	20 მვტ EIRP/50 მვტ EIRP
	
	EN 300 422 EN 301 357
	რადიო მიკროფონები. 50 მვტ შეზღუდვა სხეულზე სატარებელ მოწყობილობაზე ან სპექტრის სკანირების განმახორციელებელ მოწყობილობაზე, რომელიც ფუნქციონირებს 1785-1804.8 მჰც დიაპაზონში.
ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03

	1800 – 1804.8 მჰც
	20 მვტ EIRP/50 მვტ EIRP
	
	EN 300 422
	რადიო მიკროფონები. 50 მვტ შეზღუდვა სხეულზე სატარებელ მოწყობილობაზე ან სპექტრის სკანირების განმახორციელებელ მოწყობილობაზე, რომელიც ფუნქციონირებს 1785-1804.8 მჰც დიაპაზონში.
ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03



ცხრილი 11.  ინტერფეისის მოთხოვნები  RFID გამოყენებებისათვის 
	ძირითადი მოთხოვნები
	
	ინფორმაცია
	

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე /ველის დაძაბულობა
	სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები

	865.0 – 865.6 მჰც
	100 მვტ ERP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 
200 კჰც
	EN 302 208
	2006/804/EC, ERC/REC 70-03

	865.6 – 867.6 მჰც
	2 ვტ ERP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 
200 კჰც
	EN 302 208
	2006/804/EC, ERC/REC 70-03

	867.6 – 868.0 მჰც
	500 მვტ EIRP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 
200 კჰც
	EN 302 208
	2006/804/EC, ERC/REC 70-03

	
	
	
	
	გამოკითხვითი გადაცემები ამ ზოლში 4 ვტ ERP-ს გამოყენებით დაშვებულია მხოლოდ ოთხი არხის შიგნით, ცენტრალური სიხშირეებით 916.3 მჰც, 

	915 – 921 მჰც
	4 ვტ ERP
	
	EN 302 208
	917.5 მჰც, 918.7 მჰც და 919.9 მჰც, სადაც თითოეული არხი იკავებს 400 კჰც ზოლს.
ERC/REC 70-03

	2446 – 2454 მჰც
	500 მვტ EIRP
	
	 EN 300 440
	2006/771/EC, 2006/804/EC, 2010/368/EU, 
2009/381/EU 2008/432/EC  2017/1483/EU
2011/829/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345
ERC/REC 70-03

	2446 – 2454 მჰც
	>500 მვტ - 4 ვტ EIRP
	 მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 15 %
 FHSS ტექნოლოგია უნდა იქნას    გამოყენებული 
	    EN 300 440
	500 მვტ-ზე მეტი სიმძლავრეების გამოყენება შეზღუდულია შენობის საზღვრების შიგნით. მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 15 % ნებისმიერ 200 მწმის პერიოდში (მაგ. 30 მწმ ჩართული/170 მწმ გამორთული)
2006/804/EC, ERC/REC 70-03



ცხრილი 12.  ინტერფეისის მოთხოვნები  აქტიური სამედიცინო იმპლანტებისა და მათთან დაკავშირებული პერიფერიული ელემენტებისთვის
	ძირითადი მოთხოვნები
	ინფორმაცია

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა
	სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები

	9 – 315 კჰც
	30 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 10 %
	EN 300 330 EN 302 195
	განკუთვნილია ულტრა დაბალი სიმძლავრის, აქტიური სამედიცინო იმპლანტის შემცველი სისტემებისთვის, რომლებშიც ტელემეტრიის მიზნით გამოყენებულია ინდუქციური ყულფის ტექნიკა  (მეთოდიკა).
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU
2011/829/EU  2013/752/EU EU/2019/1345
ERC/REC 70-03

	315 – 600 კჰც
	-5 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 10 %
	EN 300 330 EN 302 536
	ცხოველებში იმპლანტირებადი მოწყობილობები
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU
2011/829/EU 2013/752/EU 
ERC/REC 70-03

	
	
	
	
	განკუთვნილია ულტრა დაბალი სიმძლავრის ცხოველებში იმპლანტირებადი 
მოწყობილობებისთვის ((ULP-AID - Ultra Low Power Animal Implantable Devices) და შეზღუდულია მხოლოდ შენობის შიგნით გამოყენებისთვის. მაქსიმალური ველის დაძაბულობა 

	12.5 – 20 მჰც
	-7 დბ(მკა)/მ 10 მ-ზე
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 10%
	EN 300 330 
	განსაზღვრულია 10 კჰც სიგანის ზოლისთვის.
ULP-AID -ის გადაცემის „ნიღაბი“ განსაზღვრულია შემდეგნაირად: 3 დბ - ზოლის სიგანე 300 კჰც
10 დბ - ზოლის სიგანე 800 კჰც
20 დბ - ზოლის სიგანე 2 მჰც
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU
2011/829/EU 2013/752/EU
ERC/REC 70-03

	30.0 – 37.5 მჰც
	1 მვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 10 %
	EN 302 510 EN 300 220
	განკუთვნილია სისხლის წნევის   გაზომვის მიზნით ულტრა დაბალი    სიმძლავრის, სამედიცინო მემბრანული  იმპლანტების გამოსაყენებლად.
 
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU  2011/829/EU 
2013/752/EU EU/2019/1345
ERC/REC 70-03



	
	
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1% თუ მოწყობილობებში არ გამოიყენება LBT ან ექვივალენტური ეფექტური ინტერფერენციების შემცირების ტექნოლოგია, მაშინ მუშა რეჟიმის 
	
	 ულტრა დაბალი სიმძლავრის,   აქტიური სამედიცინო  იმპლანტებისა    და აქსესუარებისთვის, რომლებიც   განსაზღვრულია შესაბამისი    ჰარმონიზებული სტანდარტით და   არ იფარება 402-405 მჰც სიხშირული   ზოლით.   
 

	401 – 402 მჰც
	25 მკვტ ERP
	კოეფიციენტი არ იზღუდება 
(შენიშვნა 12.2).
დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 25 კჰც
	EN 302 537
	პერსონალურმა გადამცემებმა შეიძლება გააერთიანონ მეზობელი  25კჰც-იანი არხები ზოლის სიგანის   100 კჰც-მდე გაზრდის მიზნით   (შენიშვნა 12.1).
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU
2011/829/EU2013/752/EU 
ERC/DEC/(01)17 ERC/REC 70-03

	402 – 405 მჰც
	25 მკვტ ERP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 
25კჰც
არხების განაწილების სხვა შეზღუდვა:
პერსონალურმა გადამცემებმა შეიძლება გაართიანონ მეზობელი არხები ზოლის სიგანის 300 კჰცმდე გაზრდის მიზნით 
(შენიშვნა 12.3)
	EN 301 839 EN 302 537
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU
2011/829/EU 2013/752/EU   
ERC/DEC/(01)17 ERC/REC 70-03
  



	405 – 406 მჰც
	25 მკვტ ERP
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი ≤ 0.1%
თუ მოწყობილობებში არ გამოიყენება LBT ან ექვივალენტური ეფექტური ინტერფერენციების შემცირების ტექნოლოგია, მაშინ მუშა რეჟიმის კოეფიციენტის არ იზღუდება  (იხილეთ შენიშვნა 12.2).
დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 25 კჰც
	EN 302 537
	 ულტრა დაბალი სიმძლავრის,   აქტიური სამედიცინო  იმპლანტებისა    და აქსესუარებისთვის, რომლებიც   განსაზღვრულია შესაბამისი    ჰარმონიზებული სტანდარტით და   არ იფარება 402-405 მჰც სიხშირული   ზოლით.   
პერსონალურმა გადამცემებმა შეიძლება გააერთიანონ მეზობელი  25კჰც-იანი არხები ზოლის სიგანის   100 კჰც-მდე გაზრდის მიზნით   
(იხილეთშენიშვნა 12.1).
2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  
2017/1483/EU 2011/829/EU 2013/752/EU
ERC/DEC/(01)17 ERC/REC 70-03

	2483.5 – 2500 მჰც
	10 დბ(მვტ) EIRP
	LBT + AFA და ნაკლები ვიდრე 10% მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი. მოწყობილობამ უნდა გამოიყენოს სპექტრთან დაშვების მექანიზმი, როგორც ეს განსაზღვრულია შესაბამისი ჰარმონიზებული სტანდარტით ან ექვივალენტური სპექტრთან დაშვების მექანიზმით.
 დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 1 მჰც
	EN 301 559
	დაბალი სიმძლავრის, აქტიური სამედიცინო იმპლანტებისა და აქსესუარებისთვის, რომლებიც განსაზღვრულია შესაბამისი ჰარმონიზებული სტანდარტით. პერსონალურმა გადამცემებმა შეიძლება გააერთიანონ მეზობელი არხები დინამიურ საფუძველზე ზოლის სიგანის 1 მჰც-ზე მეტად  გაზრდის მიზნით პერიფერიული ელემენტები მხოლოდ შენობის შიგნით  გამოსაყენებლად. 
2017/1483/EU ERC/REC 70-03


ხელმისაწვდომი შეზღუდული 1 მჰც სპექტრის არსებობის გამო, ამ ზოლებში დაშვებულია მაქსიმუმ 100 კჰც ზოლის სიგანის გამოყენება რათა 
შენიშვნა 12.1: უზრუნველყოფილი იქნას მომხმარებლების თანაბარი დაშვება.    სისტემები, რომლებიც არსებულ  რადიოსიხშირული გარემოს გათვალისწინებით ვერ უზრუნველყოფენ სიხშირის  სწრაფ გადაწყობას , შეზღუდულია  
შენიშვნა 12.2: მაქსიმუმ 250 ნვატ ERP-თი და მუშა რეჟიმის კოეფიციენტით ≤ 0.1%.   ხელსაწყომ უნდა გამოიყენოს სპექტრთან დაშვების მექანიზმი, როგორც ეს აღწერილია შესაბამის ჰარმონიზებულ სტანდარტში ან ექვივალენტური 
შენიშვნა 12.3: სპექტრთან დაშვების მექანიზმი.

ცხრილი 13.  ინტერფეისის მოთხოვნები  უსადენო აუდიო გამოყენებებისათვის და სხვა გამოყენებებისათვის
	ძირითადი მოთხოვნები
	ინფორმაცია

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე /ველის დაძაბულობა
	სპექტრზე დაშვება და მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები

	
	
	
	
	2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 

	87.5 – 108 მჰც
	  50 ნვტ ERP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 
200 კჰც
	 EN 301 357
	2008/432/EC  2017/1483/EU
2011/829/EU 2013/752/EU (EU)2019/1345
ERC/REC 70-03

	446.0 – 446.1 მჰც
	  500 მვტ ERP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 
12.5 კჰც
	  EN 300 296
	ხელით სატარებელი პროფესიონალური მობილური რადიოსადგური  PMR 446 ინტეგრირებული ანტენებით ხმოვანი კავშირისათვის
ERC/DEC/(05)12 (EU)2019/1345

	446.1 – 446.2 მჰც
	500 მვტ ERP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 
6.25 კჰც ან 12.5 კჰც
	  EN 300 113-2 ან 
  EN 301 166-2
	ხელით სატარებელი ციფრული რადიოსადგური PMR 446
ECC/DEC(05)12
2017/1483/EU ERC/DEC/(15)05

	863 – 865 მჰც
	10 მვტ ERP
	
	  EN 301 357
	 2006/771/EC 2010/368/EU 2009/381/EU 
2008/432/EC  2017/1483/EU 
(EU)2019/1345
2011/829/EU  2013/752/EU
ERC/DEC/(01)18  ERC/REC 70-03

	864.8 – 865 მჰც
	10 მვტ ERP
	დაკავებული ზოლის მაქსიმუმი: 50 კჰც
	EN 300 220
	ვიწროზოლოვანი ანალოგური ხმოვანი მოწყობილობები ERC/REC 70-03
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[1] მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი აღნიშნავს დროით ფარდობით დამოკიდებულებას, როდესაც გადამცემი აქტიურად გადაცემს ნებისმიერ ერთი საათის პერიოდში.
[2] Balise-ს აპლინკის (ხმელეთი-მატარებელი) სისტემები, მათ შორის Eurobalise-ს.
[3] მონაკვეთის up-link (ხმელეთი მატარებელი) სისტემები, მათ შორის Euroloop.
[4] Balise-ს ტელემართვის და დაუნლინკის (მატარებელი-ხმელეთი) სისტემები, მათ შორის Eurobalise-ს.
[5] მინიმალური სიხშირული მოდულაციის დიაპაზონის ან მინიმალური მყისიერი 250 კჰც გატარების ზოლის (გამოყენებადი იმპულსური სიგნალისთვის) მოთხოვნა გამოიყენება დამატებით მაქსიმალური შეყოვნების დროის მოთხოვნასთან ერთად.
[6] სპეციფიური მოთხოვნები რადარის ანტენის დიაგრამისთვის და აღმოაჩინე/აირიდე  ტექნიკის (DAA – Detect and Avoid)  გამოყენებისთვის აღწერილია სტანდარტში  EN 300 440  სახმელეთო   სინთეტიკური აპერტურის მქონე რადარის (GBSAR – Ground Based Synthetic Aperture Radar) სისტემებისათვის. 
14. UWB მოწყობილობები
14.1 არასპეციფიკური (საერთო გამოყენების) UWB მოწყობილობები [7]
	
	ტექნიკური მოთხოვნები

	სიხშირული ზოლი 
	მაქსიმალური გასაშუალოებული სპექტრალური სიმკვირივე  
(e.i.r.p.)
	მაქსიმალური პიკური სიმძლავრე (e.i.r.p. / 50 მჰც)

	f ≤ 1,6 გჰც
	– 90 დბ(მვტ)/მჰც
	– 50 დბ(მვტ)

	1,6 < f ≤ 2,7 გჰც
	– 85 დბ(მვტ)/მჰც
	– 45 დბ(მვტ)

	2,7 < f ≤ 3,1 გჰც
	– 70 დბ(მვტ)/მჰც
	– 36 დბ(მვტ)

	3,1 < f ≤ 3,4 გჰც
	 – 70 დბ(მვტ)/მჰც ან – 41,3 დბ(მვტ)/მჰც  LDC ან DAA გამოყენებით.
	– 36 დბ(მვტ) ან 0 დბ(მვტ)

	3,4 < f ≤ 3,8 გჰც
	 – 80 დბ(მვტ)/მჰც ან – 41,3 დბ(მვტ)/მჰც  LDC (1) ან 
DAA გამოყენებით
	– 40 დბ(მვტ) ან 0 დბ(მვტ)

	3,8 < f ≤ 4,8 გჰც
	 – 70 დბ(მვტ)/მჰც ან – 41,3 დბ(მვტ)/მჰც  LDC ან  DAA გამოყენებით.
	– 30 დბ(მვტ) ან 0 დბ(მვტ)

	4,8 < f ≤ 6 გჰც
	– 70 დბ(მვტ)/მჰც
	– 30 დბ(მვტ)

	6 < f ≤ 8,5 გჰც
	– 41,3 დბ(მვტ)/მჰც
	0 დბ(მვტ)

	8,5 < f ≤ 9 გჰც
	 – 65 დბ(მვტ)/მჰც ან – 41,3 დბ(მვტ)/მჰც  DAA გამოყენებით
	– 25 დბ(მვტ) ან 0 დბ(მვტ)

	9 < f ≤ 10,6 გჰც
	– 65 დბ(მვტ)/მჰც
	– 25 დბ(მვტ)

	f > 10,6 გჰც
	– 85 დბ(მვტ)/მჰც
	– 45 დბ(მვტ)


14.2 ადგილმდებარეობის თვალთვალის სისტემები (LT1)
	ტექნიკური მოთხოვნები

	სიხშირული ზოლი 
	მაქსიმალური გასაშუალოებული სპექტრალური სიმკვირივე  
(e.i.r.p.)
	მაქსიმალური პიკური სიმძლავრე (e.i.r.p. / 50 მჰც)

	f ≤ 1,6 გჰც
	– 90 დბ(მვტ)/მჰც
	– 50 დბ(მვტ)

	1,6 < f ≤ 2,7 გჰც
	– 85 დბ(მვტ)/მჰც
	– 45 დბ(მვტ)

	2,7 < f ≤ 3,4 გჰც
	– 70 დბ(მვტ)/მჰც
	– 36 დბ(მვტ)

	3,4 < f ≤ 3,8 გჰც
	– 80 დბ(მვტ)/მჰც
	– 40 დბ(მვტ)

	3,8 < f ≤ 6,0 გჰც
	– 70 დბ(მვტ)/მჰც
	– 30 დბ(მვტ)

	6 < f ≤ 8,5 გჰც
	– 41,3 დბ(მვტ)/მჰც
	0 დბ(მვტ)

	8,5 < f ≤ 9 გჰც
	 – 65 დბ(მვტ)/მჰც ან – 41,3 დბ(მვტ)/მჰც  DAA გამოყენებით
	– 25 დბ(მვტ) ან 0 დბ(მვტ)

	9 < f ≤ 10,6 გჰც
	– 65 დბ(მვტ)/მჰც
	– 25 დბ(მვტ)

	f > 10,6 გჰც
	– 85 დბ(მვტ)/მჰც
	– 45 დბ(მვტ)


14.3 სატრანასპორტო და სარკინიგზო სისტემებში გამოყენებული UWB მოწყობილობები
	
	ტექნიკური მოთხოვნები

	სიხშირული ზოლი 
	მაქსიმალური გასაშუალოებული სპექტრალური სიმკვირივე  
(e.i.r.p.)
	მაქსიმალური პიკური სიმძლავრე (e.i.r.p. / 50 მჰც)

	f ≤ 1,6 გჰც
	– 90 დბ(მვტ)/მჰც
	– 50 დბ(მვტ)

	1,6 < f ≤ 2,7 გჰც
	– 85 დბ(მვტ)/მჰც
	– 45 დბ(მვტ)

	2,7 < f ≤ 3,1 გჰც
	– 70 დბ(მვტ)/მჰც
	– 36 დბ(მვტ)

	3,1 < f ≤ 3,4 გჰც
	· 70 დბ(მვტ)/მჰც 
· 41,3 დბ(მვტ)/მჰც  LDC + e.l. გამოყენებით
· 41,3 დბ(მვტ)/მჰც TPC+ DAA+ e.l. გამოეყენბით
	– 36 დბ(მვტ)
≤ 0 დბ(მვტ)
≤ 0 დბ(მვტ)

	3,4 < f ≤ 3,8 გჰც
	· 80 დბ(მვტ)/მჰც
· 41,3 დბ(მვტ)/მჰც LDC+ e.l. გამოეყენებით
· 41,3 დბ(მვტ)/მჰც TPC+DAA + e.l. გამოაყენებით
	– 40 დბ(მვტ)
≤ 0 დბ(მვტ)
≤ 0 დბ(მვტ)

	3,8 < f ≤ 4,8 გჰც
	· 70 დბ(მვტ)/მჰც
· 41,3 დბ(მვტ)/მჰც LDC + e.l.გამოყენებით
· 41,3 დბ(მვტ)/მჰც TPC +DAA  + e.l. გამოყენებით
	– 30 დბ(მვტ)
≤ 0 დბ(მვტ)
≤ 0 დბ(მვტ)

	4,8 < f ≤ 6 გჰც
	– 70 დბ(მვტ)/მჰც
	– 30 დბ(მვტ)

	6 < f ≤ 8,5 გჰც
	· 53,3 დბ(მვტ)/მჰც
· 41,3 დბ(მვტ)/მჰც LDC + e.l. გამოყენებით
· 41,3 დბ(მვტ)/მჰც TPC + e.l. გამოყენებით
	– 13.3 დბ(მვტ)
≤ 0 დბ(მვტ)
≤ 0 დბ(მვტ)

	8,5 < f ≤ 9 გჰც
	· 65 დბ(მვტ)/მჰც
· 41,3 დბ(მვტ)/მჰც TPC +DAA+ e.l. გამოყენებით 
	– 25 დბ(მვტ)
≤ 0 დბ(მვტ)

	9 < f ≤ 10,6 გჰც
	– 65 დბ(მვტ)/მჰც
	– 25 დბ(მვტ)

	f > 10,6 გჰც
	– 85 დბ(მვტ)/მჰც
	– 45 დბ(მვტ)



UWB მოწყობილობები  3,8-4,2 გჰც და 6-8,5 გჰც ზოლებში ე.წ. "trigger-before-transmit" მეთოდის გამოყენებით
	
	ტექნიკური მოთხოვნები

	სიხშირული ზოლი 
	მაქსიმალური გასაშუალოებული სპექტრალური სიმკვირივე  
(e.i.r.p.)
	მაქსიმალური პიკური სიმძლავრე (e.i.r.p. / 50 მჰც)

	3.8 < f ≤ 4,2 გჰც
	 – 41,3 დბ(მვტ)/მჰც  trigger-before-transmit ოპერირებით და LDC ≤ 
0,5 % (1 სთ-ში)
	0 დბ(მვტ)

	6 < f ≤ 8,5 გჰც
	 – 41,3 დბ(მვტ)/მჰც trigger-before-transmit ოპერირებით დაLDC ≤ 0,5 
% (1 სთ-ში) ან TPC
	0 დბ(მვტ)


14.4 საფრენი აპარატის ბორტზე გამოყენებული  UWB მოწყობილობები
	
	ტექნიკური მოთხოვნები

	სიხშირული ზოლი 
	მაქსიმალური გასაშუალოებული სპექტრალური სიმკვირივე  
(e.i.r.p.)
	მაქსიმალური პიკური სიმძლავრე (e.i.r.p. / 50 მჰც)

	f ≤ 1,6 გჰც
	– 90 დბ(მვტ)/მჰც
	– 50 დბ(მვტ)

	1,6 < f ≤ 2,7 გჰც
	– 85 დბ(მვტ)/მჰც
	– 45 დბ(მვტ)

	2,7 < f ≤ 3,4 გჰც
	– 70 დბ(მვტ)/მჰც
	– 36 დბ(მვტ)

	3,4 < f ≤ 3,8 გჰც
	– 80 დბ(მვტ)/მჰც
	– 40 დბ(მვტ)

	3,8 < f ≤ 6,0 გჰც
	– 70 დბ(მვტ)/მჰც
	– 30 დბ(მვტ)

	6,0 < f ≤ 6,650 გჰც
	– 41,3 დბ(მვტ)/მჰც
	0 დბ(მვტ)

	6,650 < f ≤ 6,6752 გჰც
	– 62,3 დბ(მვტ)/მჰც
	– 21 დბ(მვტ)

	6,6752 < f ≤ 8,5 გჰც
	– 41,3 დბ(მვტ)/მჰც
	0 დბ(მვტ)

	8,5 < f ≤ 10,6 გჰც
	– 65 დბ(მვტ)/მჰც
	– 25 დბ(მვტ)

	f > 10,6 გჰც
	– 85 დბ(მვტ)/მჰც
	– 45 დბ(მვტ)

	
	
	


14.5 ნივთიერების სკანირებისას გამოყენებული  UWB ტექნოლგიები 14.5.1 პერსონალური (Contact based) სენსორები
	
	ტექნიკური მოთხოვნები

	სიხშირული ზოლი 
	მაქსიმალური გასაშუალოებული სპექტრალური სიმკვირივე  
(e.i.r.p.)
	მაქსიმალური პიკური სიმძლავრე (e.i.r.p. / 50 მჰც)

	f ≤ 1,73 გჰც
	– 85 დბ(მვტ)/მჰც
	– 45 დბ(მვტ)

	1,73 < f ≤ 2,2 გჰც
	– 65 დბ(მვტ)/მჰც
	– 25 დბ(მვტ)

	2,2 < f ≤ 2,5 გჰც
	– 50 დბ(მვტ)/მჰც
	– 10 დბ(მვტ)

	2,5 < f ≤ 2,69 გჰც
	– 65 დბ(მვტ)/მჰც
	– 25 დბ(მვტ)

	2,69 < f ≤ 2,7 გჰც 
	– 55 დბ(მვტ)/მჰც
	– 15 დბ(მვტ)

	2,7 < f ≤ 2,9 გჰც
	– 70 დბ(მვტ)/მჰც
	– 30 დბ(მვტ)

	2,9 < f ≤ 3,4 გჰც
	– 70 დბ(მვტ)/მჰც
	– 30 დბ(მვტ)

	3,4 < f ≤ 3,8 გჰც 
	– 50 დბ(მვტ)/მჰც
	– 10 დბ(მვტ)

	3,8 < f ≤ 4,8 გჰც
	– 50 დბ(მვტ)/მჰც
	– 10 დბ(მვტ)

	4,8 < f ≤ 5,0 გჰც 
	– 55 დბ(მვტ)/მჰც
	– 15 დბ(მვტ)

	5,0 < f ≤ 5,25 გჰც
	– 50 დბ(მვტ)/მჰც
	– 10 დბ(მვტ)

	5,25 < f ≤ 5,35 გჰც
	– 50 დბ(მვტ)/მჰც
	– 10 დბ(მვტ)

	5,35 < f ≤ 5,6 გჰც
	– 50 დბ(მვტ)/მჰც
	– 10 დბ(მვტ)

	5,6 < f ≤ 5,65 გჰც
	– 50 დბ(მვტ)/მჰც
	– 10 დბ(მვტ)

	5,65 < f ≤ 5,725 გჰც
	– 50 დბ(მვტ)/მჰც
	– 10 დბ(მვტ)

	5,725 < f ≤ 6,0 გჰც
	– 50 დბ(მვტ)/მჰც
	– 10 დბ(მვტ)

	6,0 < f ≤ 8,5 გჰც
	– 41,3 დბ(მვტ)/მჰც
	0 დბ(მვტ)

	8,5 < f ≤ 9,0 გჰც
	– 65 დბ(მვტ)/მჰც
	– 25 დბ(მვტ)

	9,0 < f ≤ 10,6 გჰც
	– 65 დბ(მვტ)/მჰც
	– 25 დბ(მვტ)

	f > 10,6 გჰც
	– 85 დბ(მვტ)/მჰც
	– 45 დბ(მვტ)



14.5.2 საერთო (Non-contact based) სენსორები
	ტექნიკური მოთხოვნები

	სიხშირული ზოლი 
	მაქსიმალური გასაშუალოებული სპექტრალური სიმკვირივე  
(e.i.r.p.)
	მაქსიმალური პიკური სიმძლავრე (e.i.r.p. / 50 მჰც)

	f ≤ 1,73 გჰც
	– 85 დბ(მვტ)/მჰც
	– 60 დბ(მვტ)

	1,73 < f ≤ 2,2 გჰც
	– 70 დბ(მვტ)/მჰც
	– 45 დბ(მვტ)

	2,2 < f ≤ 2,5 გჰც
	– 50 დბ(მვტ)/მჰც
	– 25 დბ(მვტ)

	2,5 < f ≤ 2,69 გჰც
	– 65 დბ(მვტ)/მჰც
	– 40 დბ(მვტ)

	2,69< f ≤ 2,7 გჰც 
	– 70 დბ(მვტ)/მჰც
	– 45 დბ(მვტ)

	2,7 < f ≤ 2,9 გჰც
	– 70 დბ(მვტ)/მჰც
	– 45 დბ(მვტ)

	2,9 < f ≤ 3,4 გჰც
	– 70 დბ(მვტ)/მჰც
	– 45 დბ(მვტ)

	3,4 < f ≤ 3,8 გჰც 
	– 70 დბ(მვტ)/მჰც
	– 45 დბ(მვტ)

	3,8 < f ≤ 4,8 გჰც
	– 50 დბ(მვტ)/მჰც
	– 25 დბ(მვტ)

	4,8 < f ≤ 5,0 გჰც 
	– 55 დბ(მვტ)/მჰც
	– 30 დბ(მვტ)

	5,0 < f ≤ 5,25 გჰც
	– 55 დბ(მვტ)/მჰც
	– 30 დბ(მვტ)

	5,25 < f ≤ 5,35 გჰც
	– 50 დბ(მვტ)/მჰც
	– 25 დბ(მვტ)

	5,35 < f ≤ 5,6 გჰც
	– 50 დბ(მვტ)/მჰც
	– 25 დბ(მვტ)

	5,6 < f ≤ 5,65 გჰც
	– 50 დბ(მვტ)/მჰც
	– 25 დბ(მვტ)

	5,65 < f ≤ 5,725 გჰც
	– 65 დბ(მვტ)/მჰც
	– 40 დბ(მვტ)

	5,725 < f ≤ 6,0 გჰც
	– 60 დბ(მვტ)/მჰც
	– 35 დბ(მვტ)

	6,0 < f ≤ 8,5 გჰც
	– 41.3 დბ(მვტ)/მჰც
	0 დბ(მვტ)

	8,5 < f ≤ 9,0 გჰც
	– 65 დბ(მვტ)/მჰც
	– 25 დბ(მვტ)

	9,0 < f ≤ 10,6 გჰც
	– 65 დბ(მვტ)/მჰც
	– 25 დბ(მვტ)

	f > 10,6 გჰც
	– 85 დბ(მვტ)/მჰც
	– 45 დბ(მვტ)



ტექნიკური მოთხოვნები  LBT მექანიზმისთვის / ზვრული პიკური სიმძლავრეები
	სიხშირული ზოლი 
	რადიო სამსახურები
	პიკური სიმძლავრის ზღვრული მნიშვნელობა

	1,215 <f ≤ 1,4 გჰც
	რადიოგანსაზღვრის სამსახური
	+ 8 დბ(მვტ)/მჰც

	1,61<f ≤ 1,66 გჰც
	მობილური თანამგზავრული სამსახური
	– 43 დბ(მვტ)/მჰც

	2,5 < f ≤ 2,69 გჰც
	სახმელეთო მობილური სამსახური
	– 50 დბ(მვტ)/მჰც

	2,9 < f ≤ 3,4 გჰც
	რადიოგანსაზღვრის სამსახური
	– 7დბ(მვტ)/მჰც


[7] ულტრა ფართოზოლოვანი მოწყობილობების ჰარმონიზებული გამოყენება (EU) 2019/785
ECC/DEC/(06)04, ECC/DEC/(07)01
