დანართი 2. ზოგადი ნებართვით გამოსაყენებლად განსაზღვრულ რადიოსიხშირულ სპექტრში თანამგზავრული კავშირის მოწყობილობებისათვის (თანამგზავრული გამოყენებები) ტექნიკური მოთხოვნები.
ცხრილი 1-2.
 S-PCS თანამგზავრული პერსონალური საკომუნიკაციო სისტემები 1 გჰც-ის ქვემოთ. 
	ძირითადი მოთხოვნები
	ინფორმაცია

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა
	მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია 
/ სხვა შენიშვნები

	148.0-150.05 მჰც (დედამიწა–კოსმოსი)
	მაქსიმალური EIRP სპექტრალური სიმკვრივე: 
	
	
	NGSO თანამგზავრული ქსელი.

	137.0-138.00 მჰც 
(კოსმოსი–დედამიწა)
400.15-401.00 მჰც 
(კოსმოსი-დედამიწა)
	10 დბ(ვტ)/4 კჰც.
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი: მაქსიმუმ 1% ნებისმიერ 15 წთ დროის ინტერვალში
	EN 301 721
	მობილური მიწისზედა სადგურებს  უნდა გააჩნდეთ დინამიური არხის გადაწყობის სისტემა 
ERC/DEC/(99)06, 
ERC/DEC/(99)05, ITU-R M.1039

	თანამგზავრული მობილური ტერმინალები 1 გჰც-ის ზემოთ. 

	ძირითადი მოთხოვნები
	ინფორმაცია

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა
	მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია 
/ სხვა შენიშვნები

	1610.0-1660.5 მჰც 
(დედამიწა–კოსმოსი)
1613.8-1626.5 მჰც [1] 
(კოსმოსი–დედამიწა)
1525.0-1559.0 მჰც 
(კოსმოსი–დედამიწა) 2483.5-2500.0 მჰც 
(კოსმოსი–დედამიწა)
	30 დბ(მვტ) მაქსიმალური 
EIRP    1613.8-1626.5 მჰც (დედამიწა–კოსმოსი) სიხშირულ ზოლში [2]. სხვა შეთხვევებში ტექნიკური პარამეტრები განისაზღვრება თანამგზავრული ქსელის ოპერატორის მიერ.
	მუშა რეჟიმის კოეფიციენტი:  მაქსიმუმ 1%
	EN 301 426
EN 301 441 
EN 301 473
EN 301 426
	ECC/DEC/(12)01, 
ECC/DEC/(09)04
ECTRA/DEC/(97)02, 
ECC/DEC/(09)02 
ECC/DEC/(04)09
ITU -R M. 1343-1

	1670.0-1675.0 მჰც (დედამიწა–კოსმოსი)
	
	
	EN 301 444
	

	1613.8-1626.5 მჰც (კოსმოსი–დედამიწა)
	
	
	EN 301 473 
	

	1525.0-1559.0 მჰც 
(კოსმოსი–დედამიწა)
2483.5-2500.0 მჰც 
(კოსმოსი–დედამიწა)
	ტექნიკური პარამეტრები განისაზღვრება თანამგზავრული ქსელის ოპერატორის მიერ
	
	EN 301 681
EN 301 426
	ECC/DEC/(12)01, 
ECC/DEC/(04)09

	1980.0-2010.0 მჰც 
(დედამიწა–კოსმოსი)
2170.0-2200.0 მჰც 
(კოსმოსი–დედამიწა)
	ტექნიკური პარამეტრები განისაზღვრება თანამგზავრული ქსელის ოპერატორის მიერ
	
	EN 301 442
EN 301 473 EN 301 574
	მობილური თანამგზავრული სისტემები შეიძლება გაერთიანდნენ დამატებით მიწისზედა კომპონენტთან. 
ECC/DEC/(12)01, 
ECC/DEC/(06)09, 
ECC/DEC/(06)/10, 2007/98/EC



ცხრილი 3. VSAT - ძალიან მცირე აპერტურის მქონე ტერმინალები. 
	ძირითადი მოთხოვნები
	
	ინფორმაცია
	

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა
	მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია 
/ სხვა შენიშვნები

	14.25 - 14.50 გჰც 
(დედამიწა–კოსმოსი)
10.70 - 11.70 გჰც 
(კოსმოსი–დედამიწა)
	EIRP ≤ 50 დბ(ვტ) [3]
	VSAT განთავსებული უნდა იყოს აეროპორტის საზღვრებიდან 500 მ–ის მოშორებით 
	EN 301 428
EN 301 430
	სხვა მასალები: 
ECC/DEC/(03)04, ERC/REC 13
03


-
ცხრილი 4. LEST - მცირე EIRP-ის მქონე თანამგზავრული ტერნმინალები. 
		ძირითადი მოთხოვნები	ინფორმაცია

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა
	მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია 
/ სხვა შენიშვნები

	14.00 - 14.25 გჰც ან 29.50 - 30.00 გჰც 
(დედამიწა–კოსმოსი)
10.70 - 12.75 გჰც ან 19.70 - 20.20 გჰც 
(კოსმოსი–დედამიწა)
	EIRP ≤ 34 დბ(ვტ)
	ერთზე მეტი გადამცემის ან/და გადამტანი სიხშირისას EIRP–ის დონე განისაზღვრება ანტენის გასხივების ძირითად მიმართულებაზე ყველა გასხივებების 
ჯამით
	EN 301 459 
EN 301 428
EN 301 460
	ECC/DEC/(06)02



ცხრილი 5. HEST - დიდი EIRP-ის მქონე თანამგზავრული ტერმინალები. 
	ძირითადი მოთხოვნები
	
	ინფორმაცია
	

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა
	მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია 
/ სხვა შენიშვნები

	14.00 - 14.25 გჰც ან 29.50 - 30.00 გჰც 
(დედამიწა–კოსმოსი)
10.70 - 12.75 გჰც ან 19.70 - 20.20 გჰც 
(კოსმოსი–დედამიწა)
	EIRP უნდა იყოს 34 დბ(ვტ)–ზე მეტი  არაუმეტეს 60 დბ(ვტ)–ისა
	ერთზე მეტი გადამცემის ან/და გადამტანი სიხშირისას EIRP–ის დონე განისაზღვრება ანტენის გასხივების ძირითად მიმართულებაზე ყველა გასხივებების  ჯამით
 
	EN 301 459 
EN 301 428
EN 301 460
	ECC/DEC/(06)03



ცხრილი 6. AES - საერნაოსნო (საავიაციო) მიწისზედა სადგურები. 
		ძირითადი მოთხოვნები	ინფორმაცია
	

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე  
/ ველის დაძაბულობა
	მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია 
/ სხვა შენიშვნები

	14.00 - 14.50 გჰც 
(დედამიწა–კოსმოსი)
10.70 - 11.70 გჰც 
(კოსმოსი–დედამიწა)
12.50 - 12.75 გჰც 
(კოსმოსი–დედამიწა)
	EIRP ≤ 50 დბ(ვტ)
	
	EN 302 186
EN 302 340
	ECC/DEC/(05)11
ITU-R M.1643



ცხრილი 7. ESV - საზღვაო მიწისზედა სადგურები 

	ძირითადი მოთხოვნები
	ინფორმაცია
	

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა
	მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია 
/ სხვა შენიშვნები

	5925-6425 მჰც 
(დედამიწა–კოსმოსი)
3700-4200 მჰც 
(კოსმოსი–დედამიწა)
	ჰორიზონტის მიმართ მაქსიმალური EIRP არ უნდა აღემატებოდეს 20.8 დბ(ვტ),  ხოლო 
სპექტრალური სიმკვრივე - 17 დბ(ვტ)/1 მჰც
	
	   EN 301 447
	ECC/DEC/(05)09
ITU-R  S.1587-3

	14-14.5 გჰც 
(დედამიწა–კოსმოსი)
10.7-11.7 გჰც 
(კოსმოსი–დედამიწა) 
12.5-12.75  გჰც 
(კოსმოსი–დედამიწა)
	ჰორიზონტის მიმართ მაქსიმალური EIRP არ უნდა აღემატებოდეს 16.3 დბ(ვტ), ხოლო სპექტრალური სიმკვრივე - 12.5 დბ(ვტ)/1 მჰც
	
	   EN 302 340
	   ECC/DEC/(05)10
ITU-R  S.1587-3



ცხრილი 8. ESOMPs - მოძრავ პლატფორმებზე განთავსებული მიწისზედა სადგურები [4].
	ძირითადი მოთხოვნები
	ინფორმაცია

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა
	მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები

	29.5-30 გჰც 
(დედამიწა–კოსმოსი)[5]
19.7-20.2 გჰც 
(კოსმოსი–დედამიწა)
	ESOMP მოწყობილობების მაქსიმალური EIRP სიმძლავრის ლიმიტები განსაზღვრულია შესაბამისი EN სტანდარტით
	
	EN 303 978
	ESOMP ქსელები უნდა ფუნქციონირებდეს ქსელის მაკონტროლირებელი ოფისის გამოყენებით
ECC/DEC/(13)01 
ITU-R S.2223

	29.5-30 გჰც 
(დედამიწა–კოსმოსი)[6]
19.7-20.2 გჰც 
(კოსმოსი–დედამიწა)
	მცირე სიმძლავრის  
ESOMP მოწყობილობების EIRP არ უნდა აღემატებოდეს 34 დბ(ვტ)–ს, დიდი სიმძლავრის –  50 ÷ 60 დბ(ვტ)–ს 
	
	EN 303 979
	ESOMP ქსელები უნდა ფუნქციონირებდეს ქსელის მაკონტროლირებელი ოფისის გამოყენებით
ECC/DEC/(15)04 
ITU-R S.2261

	27.5-27.8285 გჰც 
(დედამიწა–კოსმოსი)
28.4445-28.836 გჰც 
(დედამიწა–კოსმოსი)
29.4525-29.5 გჰც 
(დედამიწა–კოსმოსი) [6]
17.3-19.7 გჰც 
(კოსმოსი–დედამიწა)
	29.5-30 გჰც 
(დედამიწა–კოსმოსი) სიხშირული ზოლისთვის განსაზღვრული სიმძლავრეების  შესაბამისად [5]
	
	EN 303 978 
EN 303 979
	ESOMP ქსელები უნდა ფუნქციონირებდეს ქსელის მაკონტროლირებელი ოფისის გამოყენებით
ECC/DEC/(13)01, 
ECC/DEC/(15)04 
ITU-R S.2223,  ITU-R S.2261

	27.8285-28.4445 გჰც 
(დედამიწა–კოსმოსი)
28.8365-28.9485 გჰც 
(დედამიწა–კოსმოსი)
28.9485-29.4525 გჰც 
(დედამიწა–კოსმოსი) [6] 28.9485-29.1000 გჰც 
(დედამიწა–კოსმოსი) [7]
17.3-19.7 გჰც 
(კოსმოსი–დედამიწა)
	ESOMP–ის მიერ გასხივებული (არა–ძირითადი მიმართულებით) სიგნალის სპექტრალური სიმკვრივე უნდა იყოს შეზღუდული  35 დბ(ვტ)/მჰც სიდიდემდე
	
	EN 303 978 
EN 303 979
	ESOMP ქსელები უნდა ფუნქციონირებდეს ქსელის მაკონტროლირებელი ოფისის გამოყენებით
ECC/DEC/(13)01, 
ECC/DEC/(15)04 
ITU-R S.2223, ITU-R S.2261





ცხრილი 9. ESIM - თანამგზავრულ ქსელებში ფუნქციონირებადი ფიქსირებული  მიწისზედა და მოძრაობაში მყოფი მიწისზედა თანამგზავრული სადგურები.
	ძირითადი მოთხოვნები
	ინფორმაცია

	
	
	მოთხოვნები 
	
	

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა
	ხელშეშლების შემცირების მიზნით
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები

	14.0-14.5 გჰც 
(დედამიწა–კოსმოსი)
10.7-12.75 გჰც 
(კოსმოსი–დედამიწა)
	EIRP ≤ 60 დბ(ვტ) [7]
EIRP ≤ 54.5 დბ(ვტ) [8]
EIRP ≤ 54.5 დბ(ვტ) [9]
	ერთზე მეტი გადამცემის ან/და გადამტანი სიხშირისას EIRP–ის დონე განისაზღვრება ანტენის გასხივების ძირითად მიმართულებაზე ყველა გასხივებების ჯამით. დაცული უნდა იყოს 
ელექტრომაგნიტური თავსებადობის პირობები ფიქსირებულ, რადიო–ასტრონომიუ ლ და დედამიწის კვლევის თანამგზავრულ სამსახურებთან თანაფუქნციონირების ას
	EN 303 980
EN 303 980
EN 302 977
EN 302 448
	ECC/DEC(17)04 
ECC/DEC(18)05
ECC/DEC(18)04 ESIM





ცხრილი 10. EPIRB - საგანგებო მდგომარეობის დროს მდებარეობის დამდგენი რადიოშუქურები. 
	ძირითადი მოთხოვნები
	
	ინფორმაცია
	

	სიხშირული ზოლი
	მაქსიმალური დასაშვები გასხივებული სიმძლავრე / ველის დაძაბულობა
	მოთხოვნები ხელშეშლების შემცირების მიზნით
	გამოყენებული სტანდარტები
	შესაბამისი დოკუმენტაცია / სხვა შენიშვნები

	121.5 მჰც 
(დედამიწა–კოსმოსი)
	100 მვტ ERP
	
	EN 300 152
	

	406-406.1 მჰც (დედამიწა–კოსმოსი)
	5 ვტ ERP
	
	EN 300 066 EN 300 152
	ITU-R M.633


[1] მეორადი გამოყენების უფლებით
[2] აღნიშნულ სიხშირულ ზოლში მობილური მიწისზედა სადგურები გამოიყენება მხოლოდ არახმოვანი გადაცემისთვის (Tx) [3] გადამცემის სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს 2 ვტ–ს. 
[4] GSO და NGSO თანამგზავრული ქსელები
[5] GSO თანამგზავრული ქსელები
[6] NGSO თანამგზავრული ქსელები
[7] NGSO FSS თანამგზავრული ქსელები, ფიქსირებული მიწისზედა სადგური
[8] NGSO FSS თანამგზავრული ქსელები, ESIM
[9] GSO FSS თანამგზავრული ქსელები, ESIM


