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ეროვნული გეგმა შედგება მთავარი ცხრილისა და 6 დანართისგან
1. ეროვნული გეგმის მთავარი ცხრილი
სვეტი #1 - სიხშირული დიაპაზონი აღნიშნავს სიხშირულ დიაპაზონს. წარმოდგენილია შემდეგი ერთეულებში: კჰც (კილოჰერცი), მეგაჰერცი (მჰც) და გიგაჰერცი (გჰც).
სვეტი #2 – პირველი რეგიონისათვის RR განაწილება
ამ სვეტში მოცემულია რადიოკავშირის სამსახურების მიხედვით განაწილება რადიორეგლამენტიდან (RR) ITU-ს პირველი რეგიონის ქვეყნებისათვის (საქართველო განეკუთვნება ამ რეგიონს), შესაბამისი ფუტნოტებით (შენიშვნებით), რომლებიც განსაზღვრულია ამ რეგიონის ქვეყნებისათვის. ჩვეულებრივი შრიფტით წარმოდგენილია ITU-ს რადიორეგლამენტით განსაზღვრული განაწილებები პირველად საფუძველზე, ხოლო კურსივით (დახრილი შრიფტით) – განაწილებები მეორად საფუძველზე. დანართ 5 ში წარმოდგენილია ITU-ს რადიორეგლამენტის ის ფუტნოტები, რომლებშიც მითითებულია საქართველო 
სვეტი #3 - RR პირველი რეგიონის ფუტნოტები ამ სვეტში მოცემულია მონაცემები ევროპის საფოსტო და ტელეკომუნიკაციების კონფერენციის (CEPT) ERC Report 25 ანგარშში მოყვანილი საერთო ევროპული განაწილების ცხრილიდან (ECA TABLE) ჩვეულებრივი შრიფტით წარმოდგენილია განაწილებები პირველად საფუძველზე, ხოლო კურსივით (დახრილი შრიფტით) –  განაწილებები მეორად საფუძველზე. საერთო ევროპული განაწილების ცხრილის ფუტნოტები წარმოდგენილია ECA აღნიშვნით
სვეტი #4 - გამოყენება ეროვნულ დონეზე სიხშირეების გამოყენება ეროვნულ დონეზე, როგორც დღევანდელი მდგომარეობით, ასევე პერსპექტიული გამოყენების კუთხით.  თითოეული რადიოსიხშირული დიაპაზონისათვის მეოთხე სვეტით განმარტებული გამოყენების პრიორიტეტებსა და წესებს განსაზღვრავს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მე-5, მე-6, მე-7 და მე-8 სვეტებში წარმოდგენილი პირობების, ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისად.
სვეტი #5 - EN სტანდარტი
საერთო ევროპული სტანდარტები რომელიც უნდა იყოს გათვალისწინებული გამოყენებისას ეროვნულ დონეზე
სვეტი #6 – EU და EC გადაწყვეტილებები
ევროკავშირის (EU) და ევროკომისიის (EC) სპექტრის ჰარმონიზაციის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული გამოყენებისას ეროვნულ დონეზე.
სვეტი #7– ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და რეკომენდაციები
ევროპის საფოსტო და ტელეკომუნიკაციების კონფერენციის (CEPT), ევროპის კომუნიკაციების კომიტეტის (ECC) და ევროპის რადიოსაკომუნიკაციო კომიტეტის (ERC) მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და რეკომენდაციები, , რომლებიც უდნა იყოს  გათვალისწინებული გამოყენებისას ეროვნულ დონეზე.
სვეტი #8 - შენიშვნები
პირობები და დოკუმენტები რომლებითაც კომისია ხელმძღვანელობს სიხშირული სპექტრის გამოყენების პრიორიტეტების და წესების განსაზღვრისას, გარდა „EN სტანდარტების“, „EU და EC გადაწყვეტილებების“ და“ ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებების და რეკომენდაციების“ სვეტებში მოყვანილი დოკუმენტებისა. აგრეთვე დანართებში 1, 2 და 3  წარმოდგენილ ცხრილებში მოყვანილი ტექნიკური პირობები, რომლებსაც ფუნქციონირებისას უნდა აკმაყოფილებდეს მცირე რადიუსზე მოქმედი მოწყობილობები (SRD), თანამგზავრული სისტემების ტერმინალები და სამოქალაქო რადიოს (CB) ინტერფეისები. შენიშვნებში დამატებით შეიძლება იყოს მითითებული სიხშირული ზოლები, რომლებზეც ვრცელდება მითითებული პირობები.
დანართი 1. ზოგადი ნებართვით გამოსაყენებლად განსაზღვრულ რადიოსიხშირულ სპექტრში  მოკლე დისტანციაზე მოქმედი მოწყობილობებისათვის (SRD) ინტერფეისის მოთხოვნები.
დანართი 2. ზოგადი ნებართვით გამოსაყენებლად განსაზღვრულ რადიოსიხშირულ სპექტრში თანამგზავრული კავშირის მოწყობილობებისათვის (თანამგზავრული გამოყენებები) ტექნიკური მოთხოვნები.
დანართი 3. ზოგადი ნებართვით გამოსაყენებლად განსაზღვრულ რადიოსიხშირულ სპექტრში სამოქალაქო დიაპაზონის (CB) მოწყობილობებისათვის ინტერფეისის მოთხოვნები. 
დანართი 4. აბრევიატურების სია განმარტებით და თარგმანით 
დანართი 5.  ITU-ს რადიორეგლამენტის ფუტნოტები , რომლებშიც მითითებულია საქართველო დანართი 6. ეროვნულ დონეზე გამოყენების საერთო ევროპული ცხრილის (ECA TABLE) ანალოგი 
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	20.05 – 70 კჰც
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57

5.56 5.58
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57

5.56 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	20.05 – 70 კჰც
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57

5.56 5.58
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57

5.56 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	20.05 – 70 კჰც
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57

5.56 5.58
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57

5.56 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
EN 303 447
EN 303 454
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	20.05 – 70 კჰც
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57

5.56 5.58
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57

5.56 ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 195
	
	ERC/REC 70-03
	9-315 კჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	70 - 72 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.60
	რადიოსანავიგაციო 5.60

ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	70 - 72 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.60
	რადიოსანავიგაციო 5.60

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	70 - 72 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.60
	რადიოსანავიგაციო 5.60

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
EN 303 447
EN 303 454
	
	ERC/REC 70-03
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	70 - 72 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.60
	რადიოსანავიგაციო 5.60

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 195
	
	ERC/REC 70-03
	9-315 კჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	72 - 84 კჰც
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.56
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.56 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	72 - 84 კჰც
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.56
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.56 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	72 - 84 კჰც
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.56
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.56 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
EN 303 447
EN 303 454
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	72 - 84 კჰც
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.56
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.56 ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 195
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	84 - 86 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.60
	რადიოსანავიგაციო 5.60

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	84 - 86 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.60
	რადიოსანავიგაციო 5.60

ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	84 - 86 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.60
	რადიოსანავიგაციო 5.60

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
EN 303 447
EN 303 454
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	9-148.5 კჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	84 - 86 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.60
	რადიოსანავიგაციო 5.60

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 195
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	86 - 90 კჰც
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57 რადიოსანავიგაციო

5.56
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57 რადიოსანავიგაციო

5.56 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	86 - 90 კჰც
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57 რადიოსანავიგაციო

5.56
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57 რადიოსანავიგაციო

5.56 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	86 - 90 კჰც
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57 რადიოსანავიგაციო

5.56
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57 რადიოსანავიგაციო

5.56 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
EN 303 447
EN 303 454
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	86 - 90 კჰც
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57 რადიოსანავიგაციო

5.56
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.57 რადიოსანავიგაციო

5.56 ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 195
	
	ERC/REC 70-03
	9-315 კჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	90 - 110 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.62
ფიქსირებული

5.64
	რადიოსანავიგაციო 5.62
ფიქსირებული

5.64 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	90 - 110 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.62
ფიქსირებული

5.64
	რადიოსანავიგაციო 5.62
ფიქსირებული

5.64 ECA36
	საზღვაო კავშირები
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	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	90 - 110 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.62
ფიქსირებული

5.64
	რადიოსანავიგაციო 5.62
ფიქსირებული

5.64 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
EN 303 447
EN 303 454
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	90 - 110 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.62
ფიქსირებული

5.64
	რადიოსანავიგაციო 5.62
ფიქსირებული

5.64 ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 195
	
	ERC/REC 70-03
	9-315 კჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	110 - 112 კჰც
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური რადიოსანავიგაციო

5.64
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური რადიოსანავიგაციო

5.64 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	110 - 112 კჰც
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური რადიოსანავიგაციო

5.64
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური რადიოსანავიგაციო

5.64 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	110 - 112 კჰც
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური რადიოსანავიგაციო

5.64
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური რადიოსანავიგაციო

5.64 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
EN 303 447
EN 303 454
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	110 - 112 კჰც
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური რადიოსანავიგაციო

5.64
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური რადიოსანავიგაციო

5.64 ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 195
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	112 - 115 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.60
	რადიოსანავიგაციო 5.60

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	112 - 115 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.60
	რადიოსანავიგაციო 5.60

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
EN 303 447
EN 303 454
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	112 - 115 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.60
	რადიოსანავიგაციო 5.60

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 195
	
	ERC/REC 70-03
	9-315 კჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	112 - 115 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.60
	რადიოსანავიგაციო 5.60

ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	115 - 117.6 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.60
ფიქსირებული საზღვაო მობილური

5.64 5.66
	რადიოსანავიგაციო 5.60
ფიქსირებული საზღვაო მობილური

5.64 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	115 - 117.6 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.60
ფიქსირებული საზღვაო მობილური

5.64 5.66
	რადიოსანავიგაციო 5.60
ფიქსირებული საზღვაო მობილური

5.64 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	115 - 117.6 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.60
ფიქსირებული საზღვაო მობილური

5.64 5.66
	რადიოსანავიგაციო 5.60
ფიქსირებული საზღვაო მობილური

5.64 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
EN 303 447
EN 303 454
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	115 - 117.6 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.60
ფიქსირებული საზღვაო მობილური

5.64 5.66
	რადიოსანავიგაციო 5.60
ფიქსირებული საზღვაო მობილური

5.64 ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 195
	
	ERC/REC 70-03
	9-315 კჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
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შენიშვნები

	117.6 - 126 კჰც
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.64
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.64 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	117.6 - 126 კჰც
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.64
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.64 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
EN 303 447
EN 303 454
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	117.6 - 126 კჰც
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.64
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.64 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	117.6 - 126 კჰც
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.64
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.64 ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 195
	
	ERC/REC 70-03
	9-315 კჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	126 – 129 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.60
	რადიოსანავიგაციო 5.60

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	126 – 129 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.60
	რადიოსანავიგაციო 5.60

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
EN 303 447
EN 303 454
	
	ERC/REC 70-03
	9-148.5 კჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	126 – 129 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.60
	რადიოსანავიგაციო 5.60

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 195
	
	ERC/REC 70-03
	9-315 კჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	126 – 129 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.60
	რადიოსანავიგაციო 5.60

ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	129 – 130 კჰც
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.64
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.64 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	129 – 130 კჰც
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.64
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.64 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
EN 303 447
EN 303 454
	
	ERC/REC 70-03
	9-148.5 კჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 9 .

	129 – 130 კჰც
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.64
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.64 ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 195
	
	ERC/REC 70-03
	9-315 კჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	129 – 130 კჰც
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.64
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური
რადიოსანავიგაციო 5.60

5.64 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	130 – 148.5 კჰც
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური სამოყვარულო 5.67A

5.64 5.67 5.67B
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური სამოყვარულო 5.67A

5.64 5.67B ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	130 – 148.5 კჰც
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური სამოყვარულო 5.67A

5.64 5.67 5.67B
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური სამოყვარულო 5.67A

5.64 5.67B ECA36
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	სიხშირული ზოლისათვის 135.7-137.8 კჰც.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	130 – 148.5 კჰც
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური სამოყვარულო 5.67A

5.64 5.67 5.67B
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური სამოყვარულო 5.67A

5.64 5.67B ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
EN 303 447
EN 303 454
	
	ERC/REC 70-03
	9-148.5 კჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	130 – 148.5 კჰც
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური სამოყვარულო 5.67A

5.64 5.67 5.67B
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური სამოყვარულო 5.67A

5.64 5.67B ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 195
	
	ERC/REC 70-03
	9-315 კჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	130 – 148.5 კჰც
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური სამოყვარულო 5.67A

5.64 5.67 5.67B
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური სამოყვარულო 5.67A

5.64 5.67B ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	148.5 - 255 კჰც
	სამაუწყებლო

5.68 5.69 5.70
	სამაუწყებლო
	მაუწყებლობა
	
	
	
	მაუწყებლობა: მინიჭების გეგმა GE75, ციფრული სისტემების შემოტანით.

	148.5 - 255 კჰც
	სამაუწყებლო

5.68 5.69 5.70
	სამაუწყებლო
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	148.5 - 255 კჰც
	სამაუწყებლო

5.68 5.69 5.70
	სამაუწყებლო
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 195
	
	ERC/REC 70-03
	9-315 კჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	255 - 283.5 კჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო სამაუწყებლო

5.7
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო სამაუწყებლო

ECA36
	რადიოშუქურები (სააერნაოსნო)
	
	
	
	რადიოშუქურები (სააერნაოსნო). მინიჭების გეგმა GE85 NDB.

	255 - 283.5 კჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო სამაუწყებლო

5.7
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო სამაუწყებლო

ECA36
	რადიოშუქურები (საზღვაო)
	
	
	
	რადიოშუქურები (საზღვაო) მინიჭების გეგმა GE85 IALA.

	255 - 283.5 კჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო სამაუწყებლო

5.7
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო სამაუწყებლო

ECA36
	მაუწყებლობა
	
	
	
	მაუწყებლობა: მინიჭების გეგმა GE75, ციფრული სისტემების შემოტანით.

	255 - 283.5 კჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო სამაუწყებლო

5.7
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო სამაუწყებლო

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	255 - 283.5 კჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო სამაუწყებლო

5.7
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო სამაუწყებლო

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 195
	
	ERC/REC 70-03
	9-315 კჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	283.5 - 315 კჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
საზღვაო რადიოსანავიგაციო (რადიოშუქურები) 5.73

5.74
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
საზღვაო რადიოსანავიგაციო (რადიოშუქურები) 5.73

5.74 ECA36
	რადიოშუქურები (სააერნაოსნო)
	
	
	
	რადიოშუქურები (სააერნაოსნო). მინიჭების გეგმა GE85 NDB.

	283.5 - 315 კჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
საზღვაო რადიოსანავიგაციო (რადიოშუქურები) 5.73

5.74
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
საზღვაო რადიოსანავიგაციო (რადიოშუქურები) 5.73

5.74 ECA36
	რადიოშუქურები (საზღვაო)
	
	
	
	რადიოშუქურები (საზღვაო) მინიჭების გეგმა GE85 IALA.

	283.5 - 315 კჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
საზღვაო რადიოსანავიგაციო (რადიოშუქურები) 5.73

5.74
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
საზღვაო რადიოსანავიგაციო (რადიოშუქურები) 5.73

5.74 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	283.5 - 315 კჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
საზღვაო რადიოსანავიგაციო (რადიოშუქურები) 5.73

5.74
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
საზღვაო რადიოსანავიგაციო (რადიოშუქურები) 5.73

5.74 ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 195
	
	ERC/REC 70-03
	9-315 კჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	315 - 325 კჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
საზღვაო რადიოსანავიგაციო (რადიოშუქურები) 5.73

5.75
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
საზღვაო რადიოსანავიგაციო (რადიოშუქურები) 5.73

ECA36
	რადიოშუქურები (სააერნაოსნო)
	
	
	
	რადიოშუქურები (სააერნაოსნო). მინიჭების გეგმა GE85 NDB.

	315 - 325 კჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
საზღვაო რადიოსანავიგაციო (რადიოშუქურები) 5.73

5.75
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
საზღვაო რადიოსანავიგაციო (რადიოშუქურები) 5.73

ECA36
	რადიოშუქურები (საზღვაო)
	
	
	
	რადიოშუქურები (საზღვაო) მინიჭების გეგმა GE85 IALA.

	315 - 325 კჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
საზღვაო რადიოსანავიგაციო (რადიოშუქურები) 5.73

5.75
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
საზღვაო რადიოსანავიგაციო (რადიოშუქურები) 5.73

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	315 - 325 კჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
საზღვაო რადიოსანავიგაციო (რადიოშუქურები) 5.73

5.75
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
საზღვაო რადიოსანავიგაციო (რადიოშუქურები) 5.73

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 536
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	325 - 405 კჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო

ECA36
	რადიოშუქურები (სააერნაოსნო)
	
	
	
	რადიოშუქურები (სააერნაოსნო). მინიჭების გეგმა GE85 NDB.

	325 - 405 კჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	325 - 405 კჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 536
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	405 - 415 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.76
	რადიოსანავიგაციო 5.76

ECA36
	რადიოშუქურები (სააერნაოსნო)
	
	
	
	რადიოშუქურები (სააერნაოსნო). მინიჭების გეგმა GE85 NDB.

	405 - 415 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.76
	რადიოსანავიგაციო 5.76

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	405 - 415 კჰც
	რადიოსანავიგაციო 5.76
	რადიოსანავიგაციო 5.76

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 536
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	415 - 435 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.79 სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
	საზღვაო მობილური 5.79 სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო

ECA36
	რადიოშუქურები (სააერნაოსნო)
	
	
	
	რადიოშუქურები (სააერნაოსნო). მინიჭების გეგმა GE85 NDB.

	415 - 435 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.79 სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
	საზღვაო მობილური 5.79 სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო

ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	საზღვაო კავშირები: მინიჭების გეგმა GE85.

	415 - 435 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.79 სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
	საზღვაო მობილური 5.79 სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	415 - 435 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.79 სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
	საზღვაო მობილური 5.79 სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 536
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	435 - 495 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.79 5.79A სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.77 5.80 სამოყვარულო 5.80A

5.80B 5.82
	საზღვაო მობილური 5.79 5.79A სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო სამოყვარულო 5.80A

5.80B 5.82 ECA36
	სამაშველო სასიგნალო რადიოშუქურები
	EN 300 330
EN 300 718
	
	ERC/REC 70-03
	რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 442.2-
450 კჰც და 456.9-457,1 კჰც.

	435 - 495 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.79 5.79A სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.77 5.80 სამოყვარულო 5.80A

5.80B 5.82
	საზღვაო მობილური 5.79 5.79A სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო სამოყვარულო 5.80A

5.80B 5.82 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	საზღვაო კავშირები: მინიჭების გეგმა GE85.

	435 - 495 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.79 5.79A სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.77 5.80 სამოყვარულო 5.80A

5.80B 5.82
	საზღვაო მობილური 5.79 5.79A სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო სამოყვარულო 5.80A

5.80B 5.82 ECA36
	სამოყვარულო
	
	
	
	რადიოსიხშირული ზოლისთვის: 472 - 479 კჰც

	435 - 495 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.79 5.79A სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.77 5.80 სამოყვარულო 5.80A

5.80B 5.82
	საზღვაო მობილური 5.79 5.79A სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო სამოყვარულო 5.80A

5.80B 5.82 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	435 - 495 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.79 5.79A სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.77 5.80 სამოყვარულო 5.80A

5.80B 5.82
	საზღვაო მობილური 5.79 5.79A სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო სამოყვარულო 5.80A

5.80B 5.82 ECA36
	თვალთვალის, დაკვირვების და მონაცემთა მოპოვების მოწყობილობები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 2

	435 - 495 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.79 5.79A სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.77 5.80 სამოყვარულო 5.80A

5.80B 5.82
	საზღვაო მობილური 5.79 5.79A სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო სამოყვარულო 5.80A

5.80B 5.82 ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 536
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	495 - 505 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.82C 5.82D
	მობილური

ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	495 - 505 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.82C 5.82D
	მობილური

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	495 - 505 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.82C 5.82D
	მობილური

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 536
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	505 - 526.5 კჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო საზღვაო მობილური 5.79 5.79A 5.84
	სააერნაოსნო რადიოსანვიგაციო საზღვაო მობილური 5.79 5.79A 5.84

ECA36
	რადიოშუქურები (სააერნაოსნო)
	
	
	
	რადიოშუქურები (სააერნაოსნო): მინიჭების გეგმა GE85.

	505 - 526.5 კჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო საზღვაო მობილური 5.79 5.79A 5.84
	სააერნაოსნო რადიოსანვიგაციო საზღვაო მობილური 5.79 5.79A 5.84

ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	საზღვაო კავშირები: მინიჭების გეგმა GE85

	505 - 526.5 კჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო საზღვაო მობილური 5.79 5.79A 5.84
	სააერნაოსნო რადიოსანვიგაციო საზღვაო მობილური 5.79 5.79A 5.84

ECA36
	NAVTEX
	EN 300 065
	
	
	518 კჰც სიხშირეზე

	505 - 526.5 კჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო საზღვაო მობილური 5.79 5.79A 5.84
	სააერნაოსნო რადიოსანვიგაციო საზღვაო მობილური 5.79 5.79A 5.84

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	505 - 526.5 კჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო საზღვაო მობილური 5.79 5.79A 5.84
	სააერნაოსნო რადიოსანვიგაციო საზღვაო მობილური 5.79 5.79A 5.84

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 536
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	526.5 - 1606.5 კჰც
	სამაუწყებლო

5.87 5.87A
	სამაუწყებლო
	მაუწყებლობა
	
	
	
	მაუწყებლობა: მინიჭების გეგმა GE75 ციფრული სისტემების შემოტანით.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	526.5 - 1606.5 კჰც
	სამაუწყებლო

5.87 5.87A
	სამაუწყებლო
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	526.5 - 1606.5 კჰც
	სამაუწყებლო

5.87 5.87A
	სამაუწყებლო
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	526.5 - 1606.5 კჰც
	სამაუწყებლო

5.87 5.87A
	სამაუწყებლო
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 536
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	1606.5 - 1625 კჰც
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური 5.90

5.92
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური 5.90 რადიოსალოკაციო

ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	საზღვაო კავშირები: მინიჭების გეგმა GE85.

	1606.5 - 1625 კჰც
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური 5.90

5.92
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური 5.90 რადიოსალოკაციო

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1606.5 - 1625 კჰც
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური 5.90

5.92
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური 5.90 რადიოსალოკაციო

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	
	
	
	SRD: იხ. დანართი 1, ცხრილი 9.

	1625 - 1635 კჰც
	რადიოსალოკაციო

5.93
	რადიოსალოკაციო

5.93 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6

	1625 - 1635 კჰც
	რადიოსალოკაციო

5.93
	რადიოსალოკაციო

5.93 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	1625 - 1635 კჰც
	რადიოსალოკაციო

5.93
	რადიოსალოკაციო

5.93 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	1635 - 1800 კჰც
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური 5.90

5.92 5.96
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური 5.90

5.96 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	საზღვაო კავშირები: მინიჭების გეგმა GE85.

	1635 - 1800 კჰც
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური 5.90

5.92 5.96
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური 5.90

5.96 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1635 - 1800 კჰც
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური 5.90

5.92 5.96
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური 5.90

5.96 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	1635 - 1800 კჰც
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური 5.90

5.92 5.96
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური 5.90

5.96 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4.

	1800 - 1810 კჰც
	რადიოსალოკაციო

5.93
	რადიოსალოკაციო

5.93 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1800 - 1810 კჰც
	რადიოსალოკაციო

5.93
	რადიოსალოკაციო

5.93 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	1800 - 1810 კჰც
	რადიოსალოკაციო

5.93
	რადიოსალოკაციო

5.93 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	1810 - 1850 კჰც
	სამოყვარულო

5.98 5.99 5.100
	სამოყვარულო

5.98 5.100
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	1810 - 1850 კჰც
	სამოყვარულო

5.98 5.99 5.100
	სამოყვარულო

5.98 5.100
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	1810 - 1850 კჰც
	სამოყვარულო

5.98 5.99 5.100
	სამოყვარულო

5.98 5.100
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	1850 - 2000 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.92 5.96 5.103
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
სამოყვარულო

5.96 5.103 ECA36
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	1850 - 2000 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.92 5.96 5.103
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
სამოყვარულო

5.96 5.103 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	საზღვაო კავშირები: მინიჭების გეგმა GE85.

	1850 - 2000 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.92 5.96 5.103
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
სამოყვარულო

5.96 5.103 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1850 - 2000 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.92 5.96 5.103
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
სამოყვარულო

5.96 5.103 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	1850 - 2000 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.92 5.96 5.103
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
სამოყვარულო

5.96 5.103 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	2000 - 2025 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.103 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	საზღვაო კავშირები: მინიჭების გეგმა GE85.

	2000 - 2025 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.103 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	2000 - 2025 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.103 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	2000 - 2025 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.103 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	2025 - 2045 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
მეტეოროლოგიური საშუალებები 5.104

5.92 5.103
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.103 5.104 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	საზღვაო კავშირები: მინიჭების გეგმა GE85.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	2025 - 2045 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
მეტეოროლოგიური საშუალებები 5.104

5.92 5.103
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.103 5.104 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	2025 - 2045 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
მეტეოროლოგიური საშუალებები 5.104

5.92 5.103
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.103 5.104 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	2025 - 2045 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
მეტეოროლოგიური საშუალებები 5.104

5.92 5.103
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.103 5.104 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	2045 - 2160 კჰც
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური

5.92
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური

5.92 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	საზღვაო კავშირები: მინიჭების გეგმა GE85.

	2045 - 2160 კჰც
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური

5.92
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური

5.92 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	2045 - 2160 კჰც
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური

5.92
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური

5.92 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	2045 - 2160 კჰც
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური

5.92
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური საზღვაო მობილური

5.92 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	2160 - 2170 კჰც
	რადიოსალოკაციო

5.93 5.107
	რადიოსალოკაციო

5.93 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	2160 - 2170 კჰც
	რადიოსალოკაციო

5.93 5.107
	რადიოსალოკაციო

5.93 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	2160 - 2170 კჰც
	რადიოსალოკაციო

5.93 5.107
	რადიოსალოკაციო

5.93 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	2170 - 2173.5 კჰც
	საზღვაო მობილური
	საზღვაო მობილური

ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	საზღვაო კავშირები: მინიჭების გეგმა GE85.

	2170 - 2173.5 კჰც
	საზღვაო მობილური
	საზღვაო მობილური

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	2170 - 2173.5 კჰც
	საზღვაო მობილური
	საზღვაო მობილური

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	2173.5 - 2190.5 კჰც
	მობილური (უბედური შემთხვევა და გამოძახება)

5.108 5.109 5.110 5.111
	მობილური (უბედური შემთხვევა და გამოძახება)

5.108 5.109 5.110 5.111 ECA36
	DSC
	EN 302 885
EN 303 402
	
	
	DSC (უბედური შემთხვევა და გამოძახება) 2187.5 კჰც სიხშირეზე:



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	2173.5 - 2190.5 კჰც
	მობილური (უბედური შემთხვევა და გამოძახება)

5.108 5.109 5.110 5.111
	მობილური (უბედური შემთხვევა და გამოძახება)

5.108 5.109 5.110 5.111 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	რადიოსატელეფონო კავშირი 2182 კჰც სიხშირეზე ტელექს ტრაფიკი უბედური შემთხვევის დროს: 2174.5 კჰც სიხშირეზე

	2173.5 - 2190.5 კჰც
	მობილური (უბედური შემთხვევა და გამოძახება)

5.108 5.109 5.110 5.111
	მობილური (უბედური შემთხვევა და გამოძახება)

5.108 5.109 5.110 5.111 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	2173.5 - 2190.5 კჰც
	მობილური (უბედური შემთხვევა და გამოძახება)

5.108 5.109 5.110 5.111
	მობილური (უბედური შემთხვევა და გამოძახება)

5.108 5.109 5.110 5.111 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	2190.5 - 2194 კჰც
	საზღვაო მობილური
	საზღვაო მობილური

ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	2190.5 - 2194 კჰც
	საზღვაო მობილური
	საზღვაო მობილური

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	2190.5 - 2194 კჰც
	საზღვაო მობილური
	საზღვაო მობილური

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	2194 - 2300 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103 5.112
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.103 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	2194 - 2300 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103 5.112
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.103 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	2194 - 2300 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103 5.112
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.103 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	2194 - 2300 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103 5.112
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.103 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	2300 - 2498 კჰც
	სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.103
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.103 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	2300 - 2498 კჰც
	სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.103
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.103 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	2300 - 2498 კჰც
	სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.103
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.103 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	2300 - 2498 კჰც
	სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.103
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.103 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	2498 - 2501 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (2500 კჰც)
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (2500 კჰც)
	სტანდარტული სიხშირის  და დროს სიგნალი 
(2500კჰც).
	
	
	
	

	2498 - 2501 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
(2500 კჰც)
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (2500 კჰც)
	ინდუქციური
გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	2498 - 2501 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
(2500 კჰც)
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (2500 კჰც)
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	2501 - 2502 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	კოსმოსის კვლევა
	
	
	
	

	2501 - 2502 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	ინდუქციური
გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	2501 - 2502 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4.

	2502 - 2625 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103 5.114
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	2502 - 2625 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103 5.114
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	2502 - 2625 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103 5.114
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	2502 - 2625 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103 5.114
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4.

	2625 - 2650 კჰც
	საზღვაო მობილური საზღვაო რადიოსანავიგაციო

5.92
	საზღვაო მობილური საზღვაო რადიოსანავიგაციო

5.92 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	2625 - 2650 კჰც
	საზღვაო მობილური საზღვაო რადიოსანავიგაციო

5.92
	საზღვაო მობილური საზღვაო რადიოსანავიგაციო

5.92 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	2625 - 2650 კჰც
	საზღვაო მობილური საზღვაო რადიოსანავიგაციო

5.92
	საზღვაო მობილური საზღვაო რადიოსანავიგაციო

5.92 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	2625 - 2650 კჰც
	საზღვაო მობილური საზღვაო რადიოსანავიგაციო

5.92
	საზღვაო მობილური საზღვაო რადიოსანავიგაციო

5.92 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4.

	2650 - 2850 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	2650 - 2850 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	2650 - 2850 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	2650 - 2850 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.92 5.103 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4.

	2850 – 3025კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)

5.111 5.115
	სააერნაოსნო მობილური (R)

5.111 5.115 ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	EN 303 402
	
	
	3023 კჰც სიხშირეზე SAR კოორდინაცია (სააერნაოსნო/საზღვაო რადიოტელეფონია)

	2850 – 3025კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)

5.111 5.115
	სააერნაოსნო მობილური (R)

5.111 5.115 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	2850 – 3025კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)

5.111 5.115
	სააერნაოსნო მობილური (R)

5.111 5.115 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4.

	3025 - 3155 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	დანართი 26 დანაწილების გეგმა

	3025 - 3155 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	3025 - 3155 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4.

	3155 - 3200 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116 5.117
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	3155 - 3200 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116 5.117
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	3155 - 3200 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116 5.117
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	3155 - 3200 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116 5.117
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4.

	3200 - 3230 კჰც
	სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	3200 - 3230 კჰც
	სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	3200 - 3230 კჰც
	სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	3200 - 3230 კჰც
	სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4.

	3230 - 3400 კჰც
	სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116 5.118
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	3230 - 3400 კჰც
	სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116 5.118
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	3230 - 3400 კჰც
	სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116 5.118
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	3230 - 3400 კჰც
	სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116 5.118
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.116 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4.

	3400 - 3500 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	RR დანართი 27 დანაწილების გეგმა (HF მონაცემთა გადაცემის ხაზების ჩათვლით)

	3400 - 3500 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	3400 - 3500 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	3500 - 3800 კჰც
	სამოყვარულო ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.92
	სამოყვარულო ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.92 ECA36
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	3500 - 3800 კჰც
	სამოყვარულო ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.92
	სამოყვარულო ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.92 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	3500 - 3800 კჰც
	სამოყვარულო ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.92
	სამოყვარულო ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.92 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	3500 - 3800 კჰც
	სამოყვარულო ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.92
	სამოყვარულო ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.92 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	3500 - 3800 კჰც
	სამოყვარულო ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.92
	სამოყვარულო ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.92 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	3800 - 3900 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული
სახმელეთო მობილური
	სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული
სახმელეთო მობილური

ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	დანართი 26 დანაწილების გეგმა

	3800 - 3900 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული
სახმელეთო მობილური
	სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული
სახმელეთო მობილური

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	3800 - 3900 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული
სახმელეთო მობილური
	სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული
სახმელეთო მობილური

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	3900 - 3950 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

5.123
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	დანართი 26 დანაწილების გეგმა

	3900 - 3950 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

5.123
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	3900 - 3950 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

5.123
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	3950 - 4000 კჰც
	სამაუწყებლო ფიქსირებული
	სამაუწყებლო ფიქსირებული

ECA36
	მაუწყებლობა
	
	
	
	

	3950 - 4000 კჰც
	სამაუწყებლო ფიქსირებული
	სამაუწყებლო ფიქსირებული

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	3950 - 4000 კჰც
	სამაუწყებლო ფიქსირებული
	სამაუწყებლო ფიქსირებული

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	3950 - 4000 კჰც
	სამაუწყებლო ფიქსირებული
	სამაუწყებლო ფიქსირებული

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	4000 - 4063 კჰც
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.127

5.126
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.127

ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	4000 - 4063 კჰც
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.127

5.126
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.127

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	4000 - 4063 კჰც
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.127

5.126
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.127

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	4000 - 4063 კჰც
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.127

5.126
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური 5.127

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	4063 - 4438 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.79A 5.109 5.110 5.82D 5.130
5.131 5.132

5.128
	საზღვაო მობილური 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132

5.128 ECA36
	DSC
	EN 302 885
EN 303 402
	
	
	4207.5 კჰც (DSC უბედური შემთხვევა, ტრაფიკი)
DSC გამოძახება 4208 კჰც, 4208.5 კჰც, 4209
კჰც, 4219.5 კჰც, 4200 კჰც და 4222.5 კჰც სიხშირეებზე

	4063 - 4438 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.79A 5.109 5.110 5.82D 5.130
5.131 5.132

5.128
	საზღვაო მობილური 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132

5.128 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	დანართი 17 - არხების გეგმა. დანართი 25 - დანაწილების გეგმა.საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია: სიხშირეზე 4210 კჰც. მეტეოროლოგიური და სანავიგაციო გაფრთხილებები: სიხშირეებზე 4209.5 კჰც. სატელეფონო ტრაფიკი: სიხშირეზე 4125 კჰც. ტელექს
ტრაფიკი: სიხშირეზე 4177.5 კჰც.

	4063 - 4438 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.79A 5.109 5.110 5.82D 5.130
5.131 5.132

5.128
	საზღვაო მობილური 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132

5.128 ECA36
	NAVTEX
	EN 300 065
	
	
	4209.5 კჰც სიხშირეზე

	4063 - 4438 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.79A 5.109 5.110 5.82D 5.130
5.131 5.132

5.128
	საზღვაო მობილური 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132

5.128 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	4063 - 4438 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.79A 5.109 5.110 5.82D 5.130
5.131 5.132

5.128
	საზღვაო მობილური 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132

5.128 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	4438 - 4650 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.132B
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
რადიოსალოკაციო 5.132A

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	4438 - 4650 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.132B
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
რადიოსალოკაციო 5.132A

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	4438 - 4650 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.132B
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
რადიოსალოკაციო 5.132A

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4.

	4650 - 4700 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	RR დანართი 27 დანაწილების გეგმა (HF მონაცემთა გადაცემის ხაზების ჩათვლით)

	4650 - 4700 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	4650 - 4700 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4.

	4700 - 4750 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	დანართი 26 დანაწილების გეგმა



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	4700 - 4750 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	4700 - 4750 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4.

	4750 - 4850 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული
სამაუწყებლო 5.113 სახმელეთო მობილური
	სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული
სახმელეთო მობილური

ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	

	4750 - 4850 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული
სამაუწყებლო 5.113 სახმელეთო მობილური
	სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული
სახმელეთო მობილური

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	4750 - 4850 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული
სამაუწყებლო 5.113 სახმელეთო მობილური
	სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული
სახმელეთო მობილური

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4.

	4850 - 4995 კჰც
	სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული სახმელეთო მობილური
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	4850 - 4995 კჰც
	სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული სახმელეთო მობილური
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	4850 - 4995 კჰც
	სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული სახმელეთო მობილური
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	4995 - 5003 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
(5000 კჰც)
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (5000 კჰც)
	ინდუქციური
გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	5003 - 5005 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	კოსმოსის კვლევა
	
	
	
	

	5003 - 5005 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	ინდუქციური
გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	5003 - 5005 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	5005 - 5060 კჰც
	სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	5005 - 5060 კჰც
	სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	5005 - 5060 კჰც
	სამაუწყებლო 5.113 ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4.

	5060 - 5250 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.133
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	5060 - 5250 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.133
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	5060 - 5250 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.133
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	5250 - 5450 კჰც
	ფიქსირებული
სამოყვარულო 5.133B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.133A
	ფიქსირებული
სამოყვარულო 5.133B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

ECA36
	სამოყვარულო
	
	
	
	

	5250 - 5450 კჰც
	ფიქსირებული
სამოყვარულო 5.133B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.133A
	ფიქსირებული
სამოყვარულო 5.133B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	5250 - 5450 კჰც
	ფიქსირებული
სამოყვარულო 5.133B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.133A
	ფიქსირებული
სამოყვარულო 5.133B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	5250 - 5450 კჰც
	ფიქსირებული
სამოყვარულო 5.133B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.133A
	ფიქსირებული
სამოყვარულო 5.133B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	5450 - 5480 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR) სახმელეთო მობილური ფიქსირებული
	სააერნაოსნო მობილური (OR) სახმელეთო მობილური ფიქსირებული

ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	

	5450 - 5480 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR) სახმელეთო მობილური ფიქსირებული
	სააერნაოსნო მობილური (OR) სახმელეთო მობილური ფიქსირებული

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	5450 - 5480 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR) სახმელეთო მობილური ფიქსირებული
	სააერნაოსნო მობილური (OR) სახმელეთო მობილური ფიქსირებული

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	5450 - 5480 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR) სახმელეთო მობილური ფიქსირებული
	სააერნაოსნო მობილური (OR) სახმელეთო მობილური ფიქსირებული

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი

	5480 - 5680 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)

5.111 5.115
	სააერნაოსნო მობილური (R)

5.111 5.115 ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	RR დანართი 27 დანაწილების გეგმა (HF მონაცემთა გადაცემის ხაზების ჩათვლით)

	5480 - 5680 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)

5.111 5.115
	სააერნაოსნო მობილური (R)

5.111 5.115 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	5480 - 5680 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)

5.111 5.115
	სააერნაოსნო მობილური (R)

5.111 5.115 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	5680 - 5730 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

5.111 5.115
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

5.111 5.115 ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	დანართი 26 დანაწილების გეგმა

	5680 - 5730 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

5.111 5.115
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

5.111 5.115 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	5680 - 5730 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

5.111 5.115
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

5.111 5.115 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	5730 - 5900 კჰც
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	5730 - 5900 კჰც
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	5730 - 5900 კჰც
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	5900 - 5950 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.136
	სამაუწყებლო 5.134

5.136
	მაუწყებლობა
	
	
	
	

	5900 - 5950 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.136
	სამაუწყებლო 5.134

5.136
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	5900 - 5950 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.136
	სამაუწყებლო 5.134

5.136
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	5950 - 6200 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	მაუწყებლობა
	
	
	
	

	5950 - 6200 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	ინდუქციური
გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	5950 - 6200 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	6200 - 6525 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137A

5.137
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137A 5.137

ECA36
	DSC
	EN 302 885
EN 303 402
	
	
	6312 კჰც (DSC უბედური შემთხვევა, ტრაფიკი) DSC გამოძახება 6312.5 კჰც, 6313
კჰც, 6313.5 კჰც, 6331 კჰც, 6331.5 კჰც და 6332
კჰც სიხშირეებზე

	6200 - 6525 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137A

5.137
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137A 5.137 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	დანართი 17 - არხების გეგმა. დანართი 25 - დანაწილების გეგმა.საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია: სიხშირეზე 6314 კჰც. სატელეფონო ტრაფიკი: სიხშირეზე 6215 კჰც. ტელექს ტრაფიკი:
სიხშირეზე 6268 კჰც.

	6200 - 6525 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137A

5.137
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137A 5.137

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	6200 - 6525 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137A

5.137
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137A 5.137

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	6525 - 6685 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	

	6525 - 6685 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	6525 - 6685 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	6685 - 6765 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	

	6685 - 6765 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	6685 - 6765 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	6765 - 7000 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.138
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.138 ECA36
	ISM
	
	
	
	6765-6795 კჰც რადიოსიხშირულ ზოლში

	6765 - 7000 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.138
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.138 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	6765 - 7000 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.138
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.138 ECA36
	არასპეციფიური SRD
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 1

	6765 - 7000 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.138
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.138 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	6765 - 7000 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.138
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.138 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	7000 - 7100 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.140 5.141 5.141A
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	7000 - 7100 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.140 5.141 5.141A
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	

	7000 - 7100 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.140 5.141 5.141A
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	7000 - 7100 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.140 5.141 5.141A
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	7100-7200 კჰც
	სამოყვარულო

5.141A 5.141B
	სამოყვარულო
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	7100-7200 კჰც
	სამოყვარულო

5.141A 5.141B
	სამოყვარულო
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	7100-7200 კჰც
	სამოყვარულო

5.141A 5.141B
	სამოყვარულო
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	7200 - 7300 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	მაუწყებლობა
	
	
	
	

	7200 - 7300 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	ინდუქციური
გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	7200 - 7300 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	7300 - 7400 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D
	სამაუწყებლო 5.134

5.143 5.143B
	მაუწყებლობა
	
	
	
	

	7300 - 7400 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D
	სამაუწყებლო 5.134

5.143 5.143B
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	7300 - 7400 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D
	სამაუწყებლო 5.134

5.143 5.143B
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	7400 - 7450 კჰც
	სამაუწყებლო

5.143B 5.143C
	სამაუწყებლო

5.143B
	მაუწყებლობა
	
	
	
	

	7400 - 7450 კჰც
	სამაუწყებლო

5.143B 5.143C
	სამაუწყებლო

5.143B
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	7400 - 7450 კჰც
	სამაუწყებლო

5.143B 5.143C
	სამაუწყებლო

5.143B
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	7450 - 8100 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.144
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	7450 - 8100 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.144
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	7450 - 8100 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.144
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	8100 - 8195 კჰც
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური

ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	8100 - 8195 კჰც
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	8100 - 8195 კჰც
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	8100 - 8195 კჰც
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური
	ფიქსირებული საზღვაო მობილური

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	8195 - 8815 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.145 5.137A

5.111
	საზღვაო მობილური5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145

5.111 ECA36
	DSC
	EN 302 885
EN 303 402
	
	
	8414.5 კჰც (DSC უბედური შემთხვევა, ტრაფიკი) DSC გამოძახება: 8415 კჰც, 8415.5
კჰც, 8416 კჰც, 8436.5 კჰც, 8437 კჰც და
8437.5 კჰც სიხშირეებზე

	8195 - 8815 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.145 5.137A

5.111
	საზღვაო მობილური5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145

5.111 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	დანართი 17 - არხების გეგმა. დანართი 25 - დანაწილების გეგმა საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია: სიხშირეზე 8416.5 კჰც. სატელეფონო ტრაფიკი: სიხშირეზე 8291 კჰც. ტელექს ტრაფიკი:
სიხშირეზე 8376.5 კჰც.

	8195 - 8815 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.145 5.137A

5.111
	საზღვაო მობილური5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145

5.111 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	8195 - 8815 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.145 5.137A

5.111
	საზღვაო მობილური5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145

5.111 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	8815 - 8965 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	RR დანართი 27 დანაწილების გეგმა (HF მონაცემთა გადაცემის ხაზების ჩათვლით)

	8815 - 8965 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	8815 - 8965 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	8965 - 9040 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	დანართი 26 დანაწილების გეგმა

	8965 - 9040 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	8965 - 9040 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	9040 - 9400 კჰც
	ფიქსირებული
რადიოსალოკაციო 5.145A

5.145B
	ფიქსირებული
რადიოსალოკაციო 5.145A

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	9040 - 9400 კჰც
	ფიქსირებული
რადიოსალოკაციო 5.145A

5.145B
	ფიქსირებული
რადიოსალოკაციო 5.145A

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	9040 - 9400 კჰც
	ფიქსირებული
რადიოსალოკაციო 5.145A

5.145B
	ფიქსირებული
რადიოსალოკაციო 5.145A

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	9400 - 9500 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	მაუწყებლობა
	
	
	
	

	9400 - 9500 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	9400 - 9500 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	9500 - 9900 კჰც
	სამაუწყებლო

5.147
	სამაუწყებლო

5.147
	მაუწყებლობა
	
	
	
	

	9500 - 9900 კჰც
	სამაუწყებლო

5.147
	სამაუწყებლო

5.147
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	9500 - 9900 კჰც
	სამაუწყებლო

5.147
	სამაუწყებლო

5.147
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	9900 - 9995 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	9900 - 9995 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	9900 - 9995 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	9995 - 10003 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (10000 კჰც)

5.111
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (10000 კჰც)

5.111
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	9995 - 10003 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (10000 კჰც)

5.111
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (10000 კჰც)

5.111
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	10003 - 10005 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა

5.111
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა

5.111
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	10003 - 10005 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა

5.111
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა

5.111
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	10005 - 10100 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)

5.111
	სააერნაოსნო მობილური (R)

5.111 ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	RR დანართი 27 დანაწილების გეგმა (HF მონაცემთა გადაცემის ხაზების ჩათვლით)

	10005 - 10100 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)

5.111
	სააერნაოსნო მობილური (R)

5.111 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4.

	10100 - 10150 კჰც
	ფიქსირებული
სამოყვარულო
	ფიქსირებული
სამოყვარულო

ECA36
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	10100 - 10150 კჰც
	ფიქსირებული
სამოყვარულო
	ფიქსირებული
სამოყვარულო

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	10100 - 10150 კჰც
	ფიქსირებული
სამოყვარულო
	ფიქსირებული
სამოყვარულო

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	10100 - 10150 კჰც
	ფიქსირებული
სამოყვარულო
	ფიქსირებული
სამოყვარულო

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	10150 - 11175 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	10150 - 11175 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	10150 - 11175 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	11175 - 11275 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	სააერნაოსნო მობილური (OR).

	11275 - 11400 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	RR დანართი 27 დანაწილების გეგმა (HF მონაცემთა გადაცემის ხაზების ჩათვლით)

	11275 - 11400 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	11275 - 11400 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	11400 - 11600 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	11400 - 11600 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	11400 - 11600 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	11600 - 11650 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	მაუწყებლობა
	
	
	
	

	11600 - 11650 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	11600 - 11650 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	11650 - 12050 კჰც
	სამაუწყებლო

5.147
	სამაუწყებლო

5.147
	მაუწყებლობა
	
	
	
	

	11650 - 12050 კჰც
	სამაუწყებლო

5.147
	სამაუწყებლო

5.147
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	11650 - 12050 კჰც
	სამაუწყებლო

5.147
	სამაუწყებლო

5.147
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	12050 - 12100 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	მაუწყებლობა
	
	
	
	

	12050 - 12100 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	12050 - 12100 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	12100 - 12230 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	12100 - 12230 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	12100 - 12230 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	12230 - 13200 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.145 5.137A
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145

ECA36
	DSC
	EN 302 885
EN 303 402
	
	
	12577 კჰც (DSC უბედური შემთხვევა, ტრაფიკი) DSC გამოძახება 12577.5 კჰც, 12578 კჰც, 12578.5 კჰც, 12657 კჰც, 12657.5
კჰც და 12658 კჰც სიხშირეებზე

	12230 - 13200 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.145 5.137A
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	დანართი 17 - არხების გეგმა. დანართი 25 - დანაწილების გეგმა. საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია: სიხშირეზე 12579 კჰც. სატელეფონო ტრაფიკი: სიხშირეზე 12290 კჰც. ტელექს ტრაფიკი:
სიხშირეზე 12520 კჰც.

	12230 - 13200 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.145 5.137A
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	12230 - 13200 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.145 5.137A
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	12230 - 13200 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.145 5.137A
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	13200 - 13260 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	დანართი 26 დანაწილების გეგმა

	13200 - 13260 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	13200 - 13260 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	13200 - 13260 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	13260 - 13360 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	RR დანართი 27 დანაწილების გეგმა (HF მონაცემთა გადაცემის ხაზების ჩათვლით)

	13260 - 13360 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	13260 - 13360 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	13260 - 13360 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	13360 - 13410 კჰც
	ფიქსირებული
რადიო ასტრონომიული

5.149
	ფიქსირებული
რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	13360 - 13410 კჰც
	ფიქსირებული
რადიო ასტრონომიული

5.149
	ფიქსირებული
რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA36
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	13360 - 13410 კჰც
	ფიქსირებული
რადიო ასტრონომიული

5.149
	ფიქსირებული
რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	13360 - 13410 კჰც
	ფიქსირებული
რადიო ასტრონომიული

5.149
	ფიქსირებული
რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	13360 - 13410 კჰც
	ფიქსირებული
რადიო ასტრონომიული

5.149
	ფიქსირებული
რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	13410 - 13570 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 5.149A
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 ECA36
	ISM
	
	
	
	13553-13567 რადიოსიხშირულ ზოლში

	13410 - 13570 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 5.149A
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	13410 - 13570 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 5.149A
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	13410 - 13570 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 5.149A
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 ECA36
	არასპეციფიური SRD
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 1

	13410 - 13570 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 5.149A
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	13410 - 13570 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 5.149A
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	13570 - 13600 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.151
	სამაუწყებლო 5.134

5.151
	მაუწყებლობა
	
	
	
	

	13570 - 13600 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.151
	სამაუწყებლო 5.134

5.151
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	13570 - 13600 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.151
	სამაუწყებლო 5.134

5.151
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	13570 - 13600 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.151
	სამაუწყებლო 5.134

5.151
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	13600 - 13800 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	მაუწყებლობა
	
	
	
	

	13600 - 13800 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	ინდუქციური
გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	13600 - 13800 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	13600 - 13800 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	აქტიური სამედიცინო
იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	13800 - 13870 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.151
	სამაუწყებლო 5.134

5.151
	მაუწყებლობა
	
	
	
	

	13800 - 13870 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.151
	სამაუწყებლო 5.134

5.151
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	13800 - 13870 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.151
	სამაუწყებლო 5.134

5.151
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	13800 - 13870 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.151
	სამაუწყებლო 5.134

5.151
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	13870 - 14000 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	13870 - 14000 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	13870 - 14000 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	13870 - 14000 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	14000 - 14250 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	14000 - 14250 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო-
თანამგზავრული
	
	
	
	

	14000 - 14250 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	ინდუქციური
გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	14000 - 14250 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	14000 - 14250 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	აქტიური სამედიცინო
იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	14250 - 14350 კჰც
	სამოყვარულო

5.152
	სამოყვარულო
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	14250 - 14350 კჰც
	სამოყვარულო

5.152
	სამოყვარულო
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	14250 - 14350 კჰც
	სამოყვარულო

5.152
	სამოყვარულო
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	14250 - 14350 კჰც
	სამოყვარულო

5.152
	სამოყვარულო
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	14350 - 14990 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	14350 - 14990 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	14350 - 14990 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	14350 - 14990 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	14990 - 15005 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (15000 კჰც)

5.111
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (15000 კჰც)

5.111
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	14990 - 15005 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (15000 კჰც)

5.111
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (15000 კჰც)

5.111
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	14990 - 15005 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (15000 კჰც)

5.111
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (15000 კჰც)

5.111
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	15005 - 15010 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	კოსმოსის კვლევა
	
	
	
	

	15005 - 15010 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	ინდუქციური
გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	15005 - 15010 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	15005 - 15010 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	აქტიური სამედიცინო
იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	15010 - 15100 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	დანართი 26 დანაწილების გეგმა

	15010 - 15100 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	15010 - 15100 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	15010 - 15100 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	15100 - 15600 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	მაუწყებლობა
	
	
	
	

	15100 - 15600 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	ინდუქციური
გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	15100 - 15600 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	15100 - 15600 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	აქტიური სამედიცინო
იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	15600 - 15800 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	მაუწყებლობა
	
	
	
	

	15600 - 15800 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	15600 - 15800 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	15600 - 15800 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	15800 - 16360 კჰც
	ფიქსირებული
რადიოსალოკაციო 5.145A

5.145B
	ფიქსირებული
რადიოსალოკაციო 5.145A

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	15800 - 16360 კჰც
	ფიქსირებული
რადიოსალოკაციო 5.145A

5.145B
	ფიქსირებული
რადიოსალოკაციო 5.145A

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	15800 - 16360 კჰც
	ფიქსირებული
რადიოსალოკაციო 5.145A

5.145B
	ფიქსირებული
რადიოსალოკაციო 5.145A

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	15800 - 16360 კჰც
	ფიქსირებული
რადიოსალოკაციო 5.145A

5.145B
	ფიქსირებული
რადიოსალოკაციო 5.145A

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	16360 - 17410 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.145 5.137A
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145

ECA36
	DSC
	EN 302 885
EN 303 402
	
	
	16804.5 კჰც (DSC უბედური შემთხვევა, ტრაფიკი) DSC გამოძახება 16805 კჰც, 16805.5 კჰც, 16806 კჰც, 16903 კჰც, 16903.5
კჰც და 16904 კჰც სიხშირეებზე

	16360 - 17410 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.145 5.137A
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	EN 303 402
	
	
	დანართი 17 - არხების გეგმა. დანართი 25 - დანაწილების გეგმა. საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია: სიხშირეზე 16806.5 კჰც. სატელეფონო ტრაფიკი: სიხშირეზე 16420 კჰც. ტელექს ტრაფიკი:
სიხშირეზე 16695 კჰც.

	16360 - 17410 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.145 5.137A
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	16360 - 17410 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.145 5.137A
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	16360 - 17410 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.145 5.137A
	საზღვაო მობილური 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	17410 - 17480 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	17410 - 17480 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	17410 - 17480 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	17410 - 17480 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	17480 - 17550 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	მაუწყებლობა
	
	
	
	

	17480 - 17550 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	17480 - 17550 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	17480 - 17550 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	17550 - 17900 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	მაუწყებლობა
	
	
	
	

	17550 - 17900 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	ინდუქციური
გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	17550 - 17900 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	17550 - 17900 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	აქტიური სამედიცინო
იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	17900 - 17970 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	RR დანართი 27 დანაწილების გეგმა (HF მონაცემთა გადაცემის ხაზების ჩათვლით)

	17900 - 17970 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	17900 - 17970 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	17900 - 17970 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	17970 - 18030 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	დანართი 26 დანაწილების გეგმა

	17970 - 18030 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	17970 - 18030 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	17970 - 18030 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	18030 - 18052 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	18030 - 18052 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	18030 - 18052 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	18030 - 18052 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	18052 - 18068 კჰც
	ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა
	ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	18052 - 18068 კჰც
	ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა
	ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	18052 - 18068 კჰც
	ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა
	ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	18052 - 18068 კჰც
	ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა
	ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	18068 - 18168 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.154
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	18068 - 18168 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.154
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	

	18068 - 18168 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.154
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	18068 - 18168 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.154
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	18068 - 18168 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.154
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	18168 - 18780 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	18168 - 18780 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	18168 - 18780 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	18168 - 18780 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	18780 - 18900 კჰც
	საზღვაო მობილური
	საზღვაო მობილური

ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	18780 - 18900 კჰც
	საზღვაო მობილური
	საზღვაო მობილური

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	18780 - 18900 კჰც
	საზღვაო მობილური
	საზღვაო მობილური

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	18780 - 18900 კჰც
	საზღვაო მობილური
	საზღვაო მობილური

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	18900 - 19020 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	მაუწყებლობა
	
	
	
	

	18900 - 19020 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	18900 - 19020 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	18900 - 19020 კჰც
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	სამაუწყებლო 5.134

5.146
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	19020 - 19680 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	19020 - 19680 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	19020 - 19680 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	19020 - 19680 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	19680 - 19800 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.132
	საზღვაო მობილური 5.132

ECA36
	DSC
	EN 302 885
EN 303 402
	
	
	DSC გამოძახება: 19703.5 კჰც, 19704 კჰც და 19704.5 კჰც სიხშირეებზე.

	19680 - 19800 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.132
	საზღვაო მობილური 5.132

ECA36
	საზღვაო კავშირები
	EN 303 402
	
	
	დანართი 17 - არხების გეგმა. დანართი 25 - დანაწილების გეგმა. საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია: სიხშირეზე
19680.5 კჰც.

	19680 - 19800 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.132
	საზღვაო მობილური 5.132

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	19680 - 19800 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.132
	საზღვაო მობილური 5.132

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	19680 - 19800 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.132
	საზღვაო მობილური 5.132

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	19800 - 19990 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	19800 - 19990 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	19800 - 19990 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	19800 - 19990 კჰც
	ფიქსირებული
	ფიქსირებული

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	19990 - 19995 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა

5.111
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა

5.111
	ძებნისა და გადარჩენის გამოყენებები
	
	
	
	ძებნისა და გადარჩენის გამოყენებები: სიხშირეზე 19993 კჰც (+/- 3 კჰც) პილოტირებულ კოსმოსურ ხომალდებთან მიმართებაში. SAR კავშირები.

	19990 - 19995 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა

5.111
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა

5.111
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	19990 - 19995 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა

5.111
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა

5.111
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	19990 - 19995 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა

5.111
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა

5.111
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	19995 - 20010 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (20000 კჰც)

5.111
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (20000 კჰც)

5.111
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	19995 - 20010 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (20000 კჰც)

5.111
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (20000 კჰც)

5.111
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	19995 - 20010 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (20000 კჰც)

5.111
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (20000 კჰც)

5.111
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 300 330
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	20010 - 21000 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური
	ფიქსირებული
მობილური

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	20010 - 21000 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური
	ფიქსირებული
მობილური

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	20010 - 21000 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური
	ფიქსირებული
მობილური

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	21000 - 21450 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	21000 - 21450 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო-
თანამგზავრული
	
	
	
	

	21000 - 21450 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	ინდუქციური
გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	21000 - 21450 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	21450 - 21850 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	მაუწყებლობა
	
	
	
	

	21450 - 21850 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	ინდუქციური
გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	21450 - 21850 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	21850 - 21870 კჰც
	ფიქსირებული 5.155A

5.155
	ფიქსირებული

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	21850 - 21870 კჰც
	ფიქსირებული 5.155A

5.155
	ფიქსირებული

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	21850 - 21870 კჰც
	ფიქსირებული 5.155A

5.155
	ფიქსირებული

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	21870 - 21924 კჰც
	ფიქსირებული 5.155B
	ფიქსირებული 5.155B

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	21870 - 21924 კჰც
	ფიქსირებული 5.155B
	ფიქსირებული 5.155B

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	21870 - 21924 კჰც
	ფიქსირებული 5.155B
	ფიქსირებული 5.155B

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	21924 - 22000 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	RR დანართი 27 დანაწილების გეგმა (HF მონაცემთა გადაცემის ხაზების ჩათვლით)

	21924 - 22000 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	21924 - 22000 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
	სააერნაოსნო მობილური (R)

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	22000 - 22855 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.132 5.137A

5.156
	საზღვაო მობილური 5.132 5.137A

ECA36
	DSC
	EN 302 885
EN 303 402
	
	
	DSC გამოძახება: 22374.5 კჰც, 22375 კჰც,
22444 კჰც, 22444.5 კჰც და 22445 კჰც სიხშირეებზე

	22000 - 22855 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.132 5.137A

5.156
	საზღვაო მობილური 5.132 5.137A

ECA36
	საზღვაო კავშირები
	EN 303 402
	
	
	დანართი 17 - არხების გეგმა. დანართი 25 - დანაწილების გეგმა. საზღვაო უსფრთხოების ინფორმაცია: სიხშირეზე
22376 კჰც.

	22000 - 22855 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.132 5.137A

5.156
	საზღვაო მობილური 5.132 5.137A

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	22000 - 22855 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.132 5.137A

5.156
	საზღვაო მობილური 5.132 5.137A

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	22855 - 23000 კჰც
	ფიქსირებული

5.156
	ფიქსირებული

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	22855 - 23000 კჰც
	ფიქსირებული

5.156
	ფიქსირებული

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	22855 - 23000 კჰც
	ფიქსირებული

5.156
	ფიქსირებული

ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	23000 - 23200 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.156
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	23000 - 23200 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.156
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	23200 - 23350 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული 5.156A
	სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული 5.156A

ECA36
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	

	23200 - 23350 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული 5.156A
	სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული 5.156A

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	23200 - 23350 კჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული 5.156A
	სააერნაოსნო მობილური (OR) ფიქსირებული 5.156A

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	23350 - 24000 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.157
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.157

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	23350 - 24000 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.157
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.157

ECA36
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	23350 - 24000 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.157
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.157

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	24000 - 24890 კჰც
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური რადიოსალოკაციო 5.132A

5.158
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური რადიოსალოკაციო 5.132A

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	24000 - 24890 კჰც
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური რადიოსალოკაციო 5.132A

5.158
	ფიქსირებული სახმელეთო მობილური რადიოსალოკაციო 5.132A

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	24890 - 24990 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	24890 - 24990 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო-
თანამგზავრული
	
	
	
	

	24890 - 24990 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	ინდუქციური
გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	24990 - 25005 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
(25000 კჰც)
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (25000 კჰც)
	ინდუქციური
გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	25005 - 25010 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა

ECA36
	კოსმოსის კვლევა
	
	
	
	

	25005 - 25010 კჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი
კოსმოსის კვლევა

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	25010 - 25070 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	25010 - 25070 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	25070 - 25210 კჰც
	საზღვაო მობილური
	საზღვაო მობილური
	DSC
	EN 302 885
EN 303 402
	
	
	DSC გამოძახება 25208.5 კჰც, 25209 კჰც და 25209.5 კჰც სიხშირეებზე

	25070 - 25210 კჰც
	საზღვაო მობილური
	საზღვაო მობილური
	საზღვაო კავშირები
	
	
	
	

	25070 - 25210 კჰც
	საზღვაო მობილური
	საზღვაო მობილური
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	25210 - 25550 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	25210 - 25550 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	25550 - 25670 კჰც
	რადიო ასტრონომიული

5.149
	რადიო ასტრონომიული

5.149
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	25550 - 25670 კჰც
	რადიო ასტრონომიული

5.149
	რადიო ასტრონომიული

5.149
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	25670 - 26100 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	მაუწყებლობა
	
	
	
	

	25670 - 26100 კჰც
	სამაუწყებლო
	სამაუწყებლო
	ინდუქციური
გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	26100 - 26175 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.132
	საზღვაო მობილური 5.132

ECA36
	DSC
	EN 302 885
EN 303 402
	
	
	DSC გამოძახება 26121 კჰც, 26121.5 კჰც და 26122 კჰც სიხშირეებზე

	26100 - 26175 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.132
	საზღვაო მობილური 5.132

ECA36
	საზღვაო კავშირები
	EN 303 402
	
	
	დანართი 17 - არხების გეგმა. დანართი 25 - დანაწილების გეგმა. საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია: სიხშირეზე
26100.5 კჰც.

	26100 - 26175 კჰც
	საზღვაო მობილური 5.132
	საზღვაო მობილური 5.132

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	26175 - 27500 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 5.133A
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 5. ECA36
	CB რადიომოწყობილობები
	EN 300 433
	
	ECC/DEC/(11)03 ERC/REC 70-03
	CB რადიომწყობილობები: დანართი 3, ცხრილი 1.

	26175 - 27500 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 5.133A
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 5. ECA36
	ISM
	
	
	
	ISM: ზოლისათვის 26.957 – 27.283 მჰც.

	26175 - 27500 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 5.133A
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 5. ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	26175 - 27500 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 5.133A
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 5. ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	26175 - 27500 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 5.133A
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 5. ECA36
	არასპეციფიური SRD
	EN 300 220
EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	26.957-27.283 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 1

	26175 - 27500 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 5.133A
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 5. ECA36
	სარკინიგზო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	26175 - 27500 კჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 5.133A
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო 5.132A

5.150 5. ECA36
	მოდელის კონტროლის სისტემები
	EN 300 220
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 8

	27500 - 28000 კჰც
	მეტეოროლოგიური საშუალებები ფიქსირებული
მობილური
	მეტეოროლოგიური საშუალებები ფიქსირებული
მობილური

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	27500 - 28000 კჰც
	მეტეოროლოგიური საშუალებები ფიქსირებული
მობილური
	მეტეოროლოგიური საშუალებები ფიქსირებული
მობილური

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9.

	28000 - 29700 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	28000 - 29700 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო-
თანამგზავრული
	
	
	
	

	28000 - 29700 კჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	ინდუქციური
გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9

	29.700 - 30.005 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
	მობილური

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	29.700 - 30.005 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
	მობილური

ECA36
	ინდუქციური გამოყენებები
	EN 300 330
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 9,

	29.700 - 30.005 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
	მობილური

ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10

	29.700 - 30.005 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
	მობილური

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	
	
	
	SRD: იხ. დანართი 1, ცხრილი 12

	30.005 - 30.010 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
კოსმოსში საოპერაციო (თანამგზავრის იდენტიფიცირება)
კოსმოსის კვლევა
	მობილური ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	30.005 - 30.010 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
კოსმოსში საოპერაციო (თანამგზავრის იდენტიფიცირება)
კოსმოსის კვლევა
	მობილური ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10

	30.005 - 30.010 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
კოსმოსში საოპერაციო (თანამგზავრის იდენტიფიცირება)
კოსმოსის კვლევა
	მობილური ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 510
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	30.01 - 37.50 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
	მობილური

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	30.01 - 37.50 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
	მობილური ECA36
	PMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08
	

	30.01 - 37.50 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
	მობილური

ECA36
	მოდელის კონტროლის სისტემები
	EN 300 220
	
	ERC/DEC/(01)11 ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 8

	30.01 - 37.50 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
	მობილური

ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10

	30.01 - 37.50 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
	მობილური

ECA36
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 510
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	37.50 - 38.25 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	37.50 - 38.25 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA36
	PMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08
	

	37.50 - 38.25 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA36
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	37.50 - 38.25 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10.

	38.250 - 39.986 მჰც
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო 5.132A

5.159
	მობილური
რადიოსალოკაციო 5.132A

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	38.250 - 39.986 მჰც
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო 5.132A

5.159
	მობილური
რადიოსალოკაციო 5.132A

ECA36
	PMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08
	

	38.250 - 39.986 მჰც
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო 5.132A

5.159
	მობილური
რადიოსალოკაციო 5.132A

ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10.

	39.986 - 40.000 მჰც
	ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა
	მობილური
კოსმოსის კვლევა

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	39.986 - 40.000 მჰც
	ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა
	მობილური
კოსმოსის კვლევა

ECA36
	PMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08
	

	39.986 - 40.000 მჰც
	ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა
	მობილური
კოსმოსის კვლევა

ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	40.000 - 40.020 მჰც
	ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური)
5.159A
	მობილური
კოსმოსის კვლევა
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	40.000 - 40.020 მჰც
	ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A
	მობილური
კოსმოსის კვლევა
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

ECA36
	PMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08
	

	40.000 - 40.020 მჰც
	ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური)
5.159A
	მობილური
კოსმოსის კვლევა
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10.

	40.02 - 40.66 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური)
5.159A
5.150
	მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.150 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	40.02 - 40.66 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური)
5.159A
5.150
	მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.150 ECA36
	PMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08
	

	40.02 - 40.66 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური)
5.159A
5.150
	მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.150 ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10.

	40.660 - 40.700 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური)
5.159A
5.150
	მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.150 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	40.660 - 40.700 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური)
5.159A
5.150
	მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.150 ECA36
	ISM
	
	
	
	

	40.660 - 40.700 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური)
5.159A
5.150
	მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.150 ECA36
	არასპეციფიური SRD
	EN 300 220
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 1

	40.660 - 40.700 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური)
5.159A
5.150
	მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.150 ECA36
	მოდელის კონტროლის სისტემები
	EN 300 220
	
	ERC/DEC/(01)12 ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 8



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	40.660 - 40.700 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური)
5.159A
5.150
	მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.150 ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10.

	40.70 - 40.98 მჰც
	ფიქსირებული
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A
მობილური

5.150
	მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.150 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	40.70 - 40.98 მჰც
	ფიქსირებული
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A
მობილური 5.150
	მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.150 ECA37
	PMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08
	

	40.70 - 40.98 მჰც
	ფიქსირებული
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A
მობილური

5.150
	მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.150 ECA38
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10.

	40.980 - 41.015 მჰც
	ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.160 5.161
	მობილური
კოსმოსის კვლევა

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	40.980 - 41.015 მჰც
	ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.160 5.161
	მობილური
კოსმოსის კვლევა

ECA36
	PMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08
	

	40.980 - 41.015 მჰც
	ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.160 5.161
	მობილური
კოსმოსის კვლევა

ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10.

	41.015 - 44.000 მჰც
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო 5.132A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.160 5.161 5.161A 5.161B
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო 5.132A

5.161B ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	41.015 - 44.000 მჰც
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო 5.132A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.160 5.161 5.161A 5.161B
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო 5.132A

5.161B ECA36
	PMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08
	

	41.015 - 44.000 მჰც
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო 5.132A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.160 5.161 5.161A 5.161B
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო 5.132A

5.161B ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10.

	44.0 - 46.4 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.162 5.162A
	მობილური 5.162A ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	44.0 - 46.4 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.162 5.162A
	მობილური 5.162A ECA36
	PMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08
	

	44.0 - 46.4 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.162 5.162A
	მობილური 5.162A ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10.

	44.0 - 46.4 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.162 5.162A
	მობილური 5.162A ECA36
	ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები
	
	
	
	ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები: ზოლისათვის 46-68 მჰც.

	46.4 - 47.0 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.162 5.162A
	მობილური

5.162A ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	46.4 - 47.0 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.162 5.162A
	მობილური 5.162A ECA36
	PMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08
	

	46.4 - 47.0 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.162 5.162A
	მობილური

5.162A ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	46.4 - 47.0 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.162 5.162A
	მობილური

5.162A ECA36
	ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები
	
	
	
	ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები: ზოლისათვის 46-68 მჰც.

	47 - 50 მჰც
	მაუწყებლობა
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.162A 5.163 5.164 5.165
	სახმელეთო მობილური 5.162A 5.164 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	47 - 50 მჰც
	მაუწყებლობა
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.162A 5.163 5.164 5.165
	სახმელეთო მობილური 5.162A 5.164 ECA36
	PMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08
	

	47 - 50 მჰც
	მაუწყებლობა
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.159A

5.162A 5.163 5.164 5.165
	სახმელეთო მობილური 5.162A 5.164 ECA36
	ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები
	
	
	
	ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები: ზოლისათვის 46-68 მჰც.

	50 - 52 მჰც
	სამაუწყებლო
სამოყვარულო 5.166C 5.166E 5.166B

5.162A 5.164 5.165 5.166A 5.169A 5.169B
	სახმელეთო მობილური
სამოყვარულო

5.162A 5.164 5.166A 5.169B ECA36
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	50 - 52 მჰც
	სამაუწყებლო
სამოყვარულო 5.166C 5.166E 5.166B

5.162A 5.164 5.165 5.166A 5.169A 5.169B
	სახმელეთო მობილური
სამოყვარულო

5.162A 5.164 5.166A 5.169B ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	50 - 52 მჰც
	სამაუწყებლო
სამოყვარულო 5.166C 5.166E 5.166B

5.162A 5.164 5.165 5.166A 5.169A 5.169B
	სახმელეთო მობილური
სამოყვარულო

5.162A 5.164 5.166A 5.169B ECA36
	PMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08
	

	50 - 52 მჰც
	სამაუწყებლო
სამოყვარულო 5.166C 5.166E 5.166B

5.162A 5.164 5.165 5.166A 5.169A 5.169B
	სახმელეთო მობილური
სამოყვარულო

5.162A 5.164 5.166A 5.169B ECA36
	ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები
	
	
	
	ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები: ზოლისათვის 46-68 მჰც.

	52 - 68 მჰც
	სამაუწყებლო

5.162A 5.164 5.165 5.166A 5.169A 5.169B
	სახმელეთო მობილური

5.162A 5.163 5.164 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	52 - 68 მჰც
	სამაუწყებლო

5.162A 5.164 5.165 5.166A 5.169A 5.169B
	სახმელეთო მობილური 5.162A 5.163 5.164 ECA36
	PMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08
	დუპლექსი: მობილური სადგურის Tx 54-61 მჰც და საბაზო სადგურის Tx 61-68 მჰც

	52 - 68 მჰც
	სამაუწყებლო

5.162A 5.164 5.165 5.166A 5.169A 5.169B
	სახმელეთო მობილური

5.162A 5.163 5.164 ECA36
	ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები
	
	
	
	ქარის პროფილის განმსაზღვრელი
რადარები: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 46-68 მჰც.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	68.00 - 70.45 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.175
	მობილური
სამოყვარულო

ECA9 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	68.00 - 70.45 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.175
	მობილური
სამოყვარულო

ECA9 ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08 ECC/DEC//(19)02
	დუპლექსი: მობილური სადგურის Tx შეწყვილებულია 77.8-80.25 მჰც ზოლთან

	70.45 - 74.80 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.175 5.177 5.178 5.179
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
სამოყვარულო
რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA9 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	70.45 - 74.80 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.175 5.177 5.178 5.179
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
სამოყვარულო
რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA9 ECA36
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	70.45 - 74.80 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.175 5.177 5.178 5.179
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
სამოყვარულო
რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA9 ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08 ECC/DEC/(19)/02
	დუპლექსი: მობილური სადგურის Tx შეწყვილებულია 80.25-84.6 მჰც ზოლთან

	74.8 - 75.2 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო

5.180
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო

5.180
	ILS
	
	
	
	რადიოშუქურები (სააერნაოსნო)

	75.2 - 77.7 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.175 5.179 5.187
	მობილური ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08 ECC/DEC/(19)/02
	დუპლექსი: მობილური სადგურის Tx 75.2-
77.7 მჰც და საბაზო სადგურის Tx 85-87.5 მჰც

	75.2 - 77.7 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.175 5.179 5.187
	მობილური

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	77.7 - 77.8 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.175 5.179 5.187
	მობილური ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08 ECC/DEC/(19)/02
	დუპლექსი: მობილური სადგურის Tx 75.2-
77.7 მჰც და საბაზო სადგურის Tx 85-87.5 მჰც



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	77.7 - 77.8 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.175 5.179 5.187
	მობილური

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	77.8 - 84.6 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.175 5.179 5.187
	მობილური ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08 ECC/DEC/(19)/02
	დუპლექსი: მობილური სადგურის Tx 75.2-
77.7 მჰც და საბაზო სადგურის Tx 85-87.5 მჰც

	77.8 - 84.6 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.175 5.179 5.187
	მობილური

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	84.6 - 85.0 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.175 5.179 5.187
	მობილური ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08 ECC/DEC/(19)/02
	დუპლექსი: მობილური სადგურის Tx 75.2-
77.7 მჰც და საბაზო სადგურის Tx 85-87.5 მჰც

	84.6 - 85.0 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.175 5.179 5.187
	მობილური

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	85.0 - 87.5 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.175 5.179 5.187
	მობილური ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08 ECC/DEC/(19)/02
	დუპლექსი: მობილური სადგურის Tx 75.2-
77.7 მჰც და საბაზო სადგურის Tx 85-87.5 მჰც

	85.0 - 87.5 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.175 5.179 5.187
	მობილური

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	87.5 - 100 მჰც
	სამაუწყებლო

5.19
	სამაუწყებლო
	FM რადიომაუწყებლობა ანალოგური
	EN 302 018
EN 303 345
	
	
	FM რადიომაუწყებლობა: რეგიონალური შეთანხმება GE84

	87.5 - 100 მჰც
	სამაუწყებლო

5.19
	სამაუწყებლო
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10

	87.5 - 100 მჰც
	სამაუწყებლო

5.19
	სამაუწყებლო
	უსადენო აუდიო გამოყენებები
	EN 301 357
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 13

	100 - 108 მჰც
	სამაუწყებლო

5.192 5.194
	სამაუწყებლო
	FM რადიომაუწყებლობა ანალოგური
	
	
	
	FM რადიომაუწყებლობა: რეგიონალური შეთანხმება GE84

	100 - 108 მჰც
	სამაუწყებლო

5.192 5.194
	სამაუწყებლო
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	100 - 108 მჰც
	სამაუწყებლო

5.192 5.194
	სამაუწყებლო
	უსადენო აუდიო გამოყენებები
	EN 301 357
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 13

	108.000 - 117.975
მჰც
	სააერნაოსნო რადიონავიგაცია

5.197 5.197A
	სააერნაოსნო მობილური (R) სააერნაოსნო რადიონავიგაცია

5.197A
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	EN 301 842
	
	
	სააერნაოსნო კომუნიკაციები 112 მჰც ქვემოთ შეზღუდულია სახმელეთო სადგურების მიერ მონაცემების გადაცემაზე

	108.000 - 117.975
მჰც
	სააერნაოსნო რადიონავიგაცია

5.197 5.197A
	სააერნაოსნო მობილური (R) სააერნაოსნო რადიონავიგაცია

5.197A
	ILS
	
	
	
	

	108.000 - 117.975
მჰც
	სააერნაოსნო რადიონავიგაცია

5.197 5.197A
	სააერნაოსნო მობილური (R) სააერნაოსნო რადიონავიგაცია

5.197A
	VOR
	
	
	
	

	108.000 - 117.975
მჰც
	სააერნაოსნო რადიონავიგაცია

5.197 5.197A
	სააერნაოსნო მობილური (R) სააერნაოსნო რადიონავიგაცია

5.197A
	GBAS
	
	
	
	

	117.975 - 121.450
მჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
სააერნაოსნო მობილური- თანამგზავრული 5.198A 5.198B

5.111 5.200 5.201 5.202
	სააერნაოსნო მობილური (R)

5.111 5.200 5.201 5.202 ECA5
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	EN 300 676
EN 301 841
EN 301 842
	
	
	სააერნაოსნო მობილური კავშირი ფრენების უსაფრთხოებისათვის

	121.45 - 121.55 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
სააერნაოსნო მობილური- თანამგზავრული 5.198A 5.198B

5.111 5.200 5.201 5.202
	სააერნაოსნო მობილური (R)

5.111 5.200 5.201 5.202 ECA5
	EPIRB
	EN 300 152
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 10

	121.55 - 136.00 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
სააერნაოსნო მობილური- თანამგზავრული 5.198A 5.198B

5.111 5.200 5.201 5.202
	სააერნაოსნო მობილური (R)

5.111 5.200 5.201 5.202 ECA5
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	EN 300 676
EN 301 841
EN 301 842
EN 301 841-3
	
	
	სააერნაოსნო მობილური კავშირი ფრენების უსაფრთხოებისათვის. გამოიყენება ხმელეთზე არსებული მოწყობილობებისთვის EN 301 841-3

	136 - 137 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R)
სააერნაოსნო მობილური- თანამგზავრული 5.198A 5.198B

5.111 5.200 5.201 5.202
	სააერნაოსნო მობილური (R)

5.111 5.200 5.201 5.202 ECA5
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	EN 300 676
EN 301 841
EN 301 842
EN 301 841-3
	
	
	სააერნაოსნო მობილური კავშირი ფრენების უსაფრთხოებისათვის. გამოიყენება ხმელეთზე არსებული მოწყობილობებისთვის EN 301 841-3

	137.000 - 137.025
მჰც
	მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
	მეტეოროლოგიური თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.206 5.208 ECA6 ECA36
	S-PCS
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 1-2

	137.000 - 137.025
მჰც
	მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
	მეტეოროლოგიური თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.206 5.208 ECA6 ECA36
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 721
	
	ERC/DEC (99)06
	არა-გეოსტაციონარული



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	137.000 - 137.025
მჰც
	მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
	მეტეოროლოგიური თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.206 5.208 ECA6 ECA36
	სახმელეთო მობილური
	
	
	
	მობილური შეზღუდულია სააერნაოსნო მობილური (OR) გამოყენების მიმართ

	137.025 - 137.175
მჰც
	მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
	მეტეოროლოგიური თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C

5.206 5.208 ECA6 ECA36
	S-PCS
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 1-2

	137.025 - 137.175
მჰც
	მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
	მეტეოროლოგიური თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C

5.206 5.208 ECA6 ECA36
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 721
	
	ERC/DEC (99)06
	არა-გეოსტაციონარული

	137.025 - 137.175
მჰც
	მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
	მეტეოროლოგიური თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C

5.206 5.208 ECA6 ECA36
	სახმელეთო მობილური
	
	
	
	მობილური შეზღუდულია სააერნაოსნო მობილური (OR) გამოყენების მიმართ

	137.025 - 137.175
მჰც
	მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
	მეტეოროლოგიური თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C

5.206 5.208 ECA6 ECA36
	ამინდის თანამგზავრები
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	137.175 - 137.825
მჰც
	მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C 5.209A
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული


5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
	მეტეოროლოგიური თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C 5.209A კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.206 5.208 ECA6 ECA36
	S-PCS
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 1-2

	137.175 - 137.825
მჰც
	მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C 5.209A
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული


5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
	მეტეოროლოგიური თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C 5.209A კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.206 5.208 ECA6 ECA36
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 721
	
	ERC/DEC (99)06
	არა-გეოსტაციონარული

	137.175 - 137.825
მჰც
	მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C 5.209A
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული


5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
	მეტეოროლოგიური თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C 5.209A კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.206 5.208 ECA6 ECA36
	სახმელეთო მობილური
	
	
	
	მობილური შეზღუდულია სააერნაოსნო მობილური (OR) გამოყენების მიმართ

	137.175 - 137.825
მჰც
	მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C 5.209A
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული


5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
	მეტეოროლოგიური თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C 5.209A კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.206 5.208 ECA6 ECA36
	ამინდის თანამგზავრები
	
	
	
	

	137.825 - 138.000
მჰც
	მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა) 5.203C ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
	მეტეოროლოგიური თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.206 5.208 ECA6 ECA36
	S-PCS
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	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	137.825 - 138.000
მჰც
	მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა) 5.203C ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
	მეტეოროლოგიური თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.206 5.208 ECA6 ECA36
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 721
	
	ERC/DEC (99)06
	არა-გეოსტაციონარული

	137.825 - 138.000
მჰც
	მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა) 5.203C ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
	მეტეოროლოგიური თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.206 5.208 ECA6 ECA36
	სახმელეთო მობილური
	
	
	
	მობილური შეზღუდულია სააერნაოსნო მობილური (OR) გამოყენების მიმართ

	137.825 - 138.000
მჰც
	მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა) 5.203C ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
	მეტეოროლოგიური თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) 5.203C კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.206 5.208 ECA6 ECA36
	ამინდის თანამგზავრები
	
	
	
	

	138.0 - 143.6 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

5.210 5.211 5.212 5.214
	სააერნაოსნო მობილური (OR) სახმელეთო მობილური
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.211 ECA5 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	138.0 - 143.6 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

5.210 5.211 5.212 5.214
	სააერნაოსნო მობილური (OR) სახმელეთო მობილური
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.211 ECA5 ECA36
	სახმელეთო მობილური
	
	
	
	მობილური გამოყენებები

	138.0 - 143.6 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

5.210 5.211 5.212 5.214
	სააერნაოსნო მობილური (OR) სახმელეთო მობილური
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.211 ECA5 ECA36
	არასპეციფიური SRD
	EN 300 220
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 1.

	143.60 - 143.65 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.211 5.212 5.214
	სააერნაოსნო მობილური (OR) სახმელეთო მობილური
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.211 ECA5 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	143.60 - 143.65 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.211 5.212 5.214
	სააერნაოსნო მობილური (OR) სახმელეთო მობილური
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.211 ECA5 ECA36
	სახმელეთო მობილური
	
	
	
	მობილური გამოყენებები

	143.65 - 144.00 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

5.210 5.211 5.212 5.214
	სააერნაოსნო მობილური (OR) სახმელეთო მობილური

5.211 ECA5 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	143.65 - 144.00 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური (OR)

5.210 5.211 5.212 5.214
	სააერნაოსნო მობილური (OR) სახმელეთო მობილური

5.211 ECA5 ECA36
	სახმელეთო მობილური
	
	
	
	მობილური გამოყენებები

	144 - 146 მჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.216
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	144 - 146 მჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.216
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	

	146.0 - 148.0 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
	მობილური ECA7 ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	

	148.0 - 149.9 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209

5.218 5.218A 5.219 5.221
	მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209

5.218A 5.218 5.219 5.221 ECA6 ECA7 ECA36
	S-PCS
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	148.0 - 149.9 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209

5.218 5.218A 5.219 5.221
	მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209

5.218A 5.218 5.219 5.221 ECA6 ECA7 ECA36
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 721
	
	ERC/DEC (99)06
	არა-გეოსტაციონარული

	148.0 - 149.9 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209

5.218 5.218A 5.219 5.221
	მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209

5.218A 5.218 5.219 5.221 ECA6 ECA7 ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)02 T/R 25-08
	

	149.90 - 150.05 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209 5.220
	მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209
5.220

ECA6 ECA36
	S-PCS
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	149.90 - 150.05 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209 5.220
	მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209
5.220

ECA6 ECA36
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 721
	
	ERC/DEC (99)06
	არა-გეოსტაციონარული



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	149.90 - 150.05 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209 5.220
	მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209
5.220

ECA6 ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)02 T/R 25-08
	

	150.05 - 153.00 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA7 ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	

	150.05 - 153.00 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA7 ECA36
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	153 - 154 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)
მეტეოროლოგიური საშუალებები
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) ECA7 ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	

	154 - 156.4875 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.225A 5.226
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.226 ECA7 ECA8 ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	

	156.4875 - 156.5125
მჰც
	საზღვაო მობილური (უბედური შემთხვევები და DSC გამოძახება)

5.226 5.227
	საზღვაო მობილური (უბედური შემთხვევები და DSC გამოძახება)

5.226 5.227 ECA7 ECA8 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	EN 300 162
EN 300 698
EN 301 178
EN 301 025
EN 301 929
	
	ECC/DEC/(19)03
	RR დანართი 18

	156.5125 - 156.5375
მჰც
	საზღვაო მობილური (უბედური შემთხვევები და DSC გამოძახება)

5.111 5.226
	საზღვაო მობილური (უბედური შემთხვევები და DSC გამოძახება)

5.111 5.226 ECA36
	DSC
	
	
	ECC/DEC/(19)03
	RR დანართი 18. ციფრული არჩევითი გამოძახება უბედური შემთხვევისას და უსაფრთხოებისათვის სიხშირეზე 156.525
მჰც.

	156.5375 - 156.5625
მჰც
	საზღვაო მობილური (უბედური შემთხვევები და DSC გამოძახება)

5.226 5.227
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) საზღვაო მობილური (უბედური შემთხვევები და DSC გამოძახება)

5.226 5.227 ECA7 ECA8 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	EN 300 162
EN 300 698
EN 301 178
EN 301 025
EN 301 929
	
	ECC/DEC/(19)03
	RR დანართი 18



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	156.5625 - 156.7625
მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.226
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.226 ECA7 ECA8 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	EN 300 162
EN 300 698
EN 301 025
EN 301 178
EN 301 929
	
	ECC/DEC/(19)03
	RR დანართი 18.

	156.5625 - 156.7625
მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R) 5.226
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა (R)

5.226 ECA7 ECA8 ECA36
	რადიოკავშირის სისტემები
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	PMR/PAMR

	156.7625 - 156.7875
მჰც
	საზღვაო მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.111 5.226 5.228
	საზღვაო მობილური (უბედური შემთხვევები და გამოძახება)

5.111 5.226 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	EN 301 929
	
	ECC/DEC/(19)03
	RR დანართი 18.

	156.7625 - 156.7875
მჰც
	საზღვაო მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.111 5.226 5.228
	საზღვაო მობილური (უბედური შემთხვევები და გამოძახება)

5.111 5.226 ECA36
	რადიოკავშირის სისტემები
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	PMR/PAMR

	156.7875 - 156.8125
მჰც
	საზღვაო მობილური (უბედური შემთხვევები და გამოძახება)

5.111 5.226
	საზღვაო მობილური (უბედური შემთხვევები და გამოძახება)

5.111 5.226 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	EN 300 162
	
	ECC/DEC/(19)03
	RR დანართი 18. VHF რადიოსატელეფონო საზღვაო მობილურ მომსახურებაში გამოძახება156.8 მჰც სიხშირეზე უბედური შემთხვევისას და უსაფრთხოებისთვის

	156.7875 - 156.8125
მჰც
	საზღვაო მობილური (უბედური შემთხვევები და გამოძახება)

5.111 5.226
	საზღვაო მობილური (უბედური შემთხვევები და გამოძახება)

5.111 5.226 ECA36
	რადიოკავშირის სისტემები
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	PMR/PAMR

	156.8125 - 156.8375
მჰც
	საზღვაო მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.111 5.226 5.228
	საზღვაო მობილური

5.111 5.226 5.228 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	EN 301 929
	
	ECC/DEC/(19)03
	RR დანართი 18.

	156.8125 - 156.8375
მჰც
	საზღვაო მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.111 5.226 5.228
	საზღვაო მობილური

5.111 5.226 5.228 ECA36
	რადიოკავშირის სისტემები
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	PMR/PAMR



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	156.8375 - 157.1875
მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226 ECA7 ECA8

ECA36
	საზღვაო კავშირები
	EN 300 162
EN 300 698
EN 301 025
EN 301 178
EN 301 929
	
	ECC/DEC/(19)03
	RR დანართი 18.

	156.8375 - 157.1875
მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226 ECA7 ECA8

ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	

	157.1875 - 157.3375
მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226
საზღვაო მობილური-თანამგზავრული 5.208A
5.208B 5.228AB 5.228AC
	საზღვაო მობილური-თანამგზავრული 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226

ECA7 ECA8 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	EN 300 162
EN 300 698
EN 301 025
EN 301 178
EN 301 929
	
	ECC/DEC/(19)03
	RR დანართი 18.

	157.1875 - 157.3375
მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226
საზღვაო მობილური-თანამგზავრული 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC
	საზღვაო მობილური-თანამგზავრული 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226

ECA7 ECA8 ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	

	157.3375 - 161.7875
მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226
	მობილური გარდა სააერნაოსნო სანაოსნო მობილურისა 5.226 ECA7 ECA8 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	EN 300 162
EN 300 698
EN 301 025
EN 301 178
EN 301 929
	
	ECC/DEC/(19)03
	RR დანართი 18.

	157.3375 - 161.7875
მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226
	მობილური გარდა სააერნაოსნო სანაოსნო მობილურისა 5.226 ECA7 ECA8 ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	

	161.7875 - 161.9375
მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226
საზღვაო მობილური-თანამგზავრული 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC
	მობილური გარდა სააერნაოსნო სანაოსნო მობილურისა 5.226 საზღვაო მობილური-თანამგზავრული 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC

ECA7 ECA8 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	EN 300 162
EN 300 698
EN 301 025
EN 301 178
EN 301 929
	
	ECC/DEC/(19)03
	RR დანართი 18.

	161.7875 - 161.9375
მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226
საზღვაო მობილური-თანამგზავრული 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC
	მობილური გარდა სააერნაოსნო სანაოსნო მობილურისა 5.226 საზღვაო მობილური-თანამგზავრული 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC

ECA7 ECA8 ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	161.9375 - 161.9625
მჰც
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.228AA
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.226
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.228AA

5.226 ECA7 ECA8 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	EN 300 162
EN 300 698
EN 301 025
EN 301 178
EN 301 929
	
	ECC/DEC/(19)03
	RR დანართი 18.

	161.9375 - 161.9625
მჰც
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.228AA
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.228AA

5.226 ECA7 ECA8 ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	

	161.9625 - 161.9875
მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.228F

5.226 5.228A 5.228B
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.228F

5.226 ECA7 ECA8 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	EN 300 162
EN 300 698
EN 301 025
EN 301 178
EN 301 929
	
	ECC/DEC/(19)03
	RR დანართი 18.

	161.9625 - 161.9875
მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.228F

5.226 5.228A 5.228B
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.228F

5.226 ECA7 ECA8 ECA36
	რადიოკავშირის სისტემები
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	PMR/PAMR

	161.9875 - 162.0125
მჰც
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.228AA
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.226
	საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.228AA
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.226 ECA7 ECA8 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	EN 300 162
EN 300 698
EN 301 025
EN 301 178
EN 301 929
	
	ECC/DEC/(19)03
	RR დანართი 18.

	161.9875 - 162.0125
მჰც
	ფიქსირებული
საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.228AA
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226
	საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.228AA
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.226 ECA7 ECA8 ECA36
	რადიოკავშირის სისტემები
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	PMR/PAMR

	162.0125 - 162.0375
მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.228F

5.226 5.228A 5.228B
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.226 ECA7 ECA8 ECA36
	საზღვაო კავშირები
	EN 300 162
EN 300 698
EN 301 025
EN 301 178
EN 301 929
	
	ECC/DEC/(19)03
	RR დანართი 18.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	162.0125 - 162.0375
მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.228F

5.226 5.228A 5.228B
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.226 ECA7 ECA8 ECA36
	რადიოკავშირის სისტემები
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	PMR/PAMR

	162.0375 - 169.400
მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.226 ECA7 ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)02 T/R 25-08
	

	169.400 - 169.8125
მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.226 ECA7 ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)02 T/R 25-08
	

	169.400 - 169.8125
მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.226
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.226 ECA7 ECA36
	არასპეციფიური SRD
	EN 300 220
	
	ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 1

	169.400 - 169.8125
მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.226
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.226 ECA7 ECA36
	თვალთვალის, დაკვირვების და მონაცემთა მოპოვების
მოწყობილობები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 2

	169.400 - 169.8125
მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.226
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.226 ECA7 ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03
	169.400-169.475 მჰც და 169.4875-169.5875
მჰც რადიოსისშირულ ზოლებში SRD: დანართი 1, ცხრილი 10.

	169.8125 - 174 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.226
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.226 ECA7 ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)02 T/R 25-08
	

	169.8125 - 174 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.226
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.226 ECA7 ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03
	169.400-169.475 მჰც და 169.4875-169.5875
მჰც რადიოსისშირულ ზოლებში SRD: დანართი 1, ცხრილი 10.

	174 - 223 მჰც
	სამაუწყებლო

5.235
	სამაუწყებლო სახმელეთო მობილური

5.235
	მაუწყებლობა
	
	
	
	რეგიონალური შეთანხმება GE06, 174-230 მჰც.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	174 - 223 მჰც
	სამაუწყებლო

5.235
	სამაუწყებლო სახმელეთო მობილური

5.235
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03
	174-216 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 10.

	223 - 225 მჰც
	სამაუწყებლო ფიქსირებული მობილური

5.243 5.246 5.247
	სამაუწყებლო
	მაუწყებლობა
	
	
	
	რეგიონალური შეთანხმება GE06, 174-230 მჰც.

	225 - 230 მჰც
	სამაუწყებლო ფიქსირებული მობილური

5.246 5.247
	სამაუწყებლო
სახმელეთო მობილური

ECA10 ECA36
	მაუწყებლობა
	
	
	
	რეგიონალური შეთანხმება GE06, 174-230 მჰც.

	230 - 235 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.247 5.251 5.252
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	T-DAB
	EN 302 077
EN 303 345
	
	
	ვაისბადენის 1995 წლის შეთანხმების, მაასტრიხტის 2002 წლის შეთანხმების და კონსტანტას 2007 წლის წლის შეთანხმების
მიხედვით

	230 - 235 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.247 5.251 5.252
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	230 - 235 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.247 5.251 5.252
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	

	235 - 240 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.252 5.254
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	T-DAB
	EN 302 077
EN 303 345
	
	
	ვაისბადენის 1995 წლის შეთანხმების, მაასტრიხტის 2002 წლის შეთანხმების და კონსტანტას 2007 წლის წლის შეთანხმების
მიხედვით

	235 - 240 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.252 5.254
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	235 - 240 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.252 5.254
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	

	240 - 242.95 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.111 5.254 5.256
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	EN 302 617
	
	
	

	240 - 242.95 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.111 5.254 5.256
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	

	242.95 - 243.05 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.111 5.254 5.256
	სააერნაოსნო მობილური

5.111 5.254 5.256
	EPIRB
	EN 300 152
	
	
	243.0 მჰც. სიხშირეზე

	242.95 - 243.05 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.111 5.254 5.256
	სააერნაოსნო მობილური

5.111 5.254 5.256
	ფიქსირებული
	
	
	
	

	243.05 - 267 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.111 5.252 5.254 5.256 5.256A
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	EN 302 617
	
	
	

	243.05 - 267 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.111 5.252 5.254 5.256 5.256A
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	267 - 272 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა)

5.254 5.257
	მობილური

5.254 5.257 ECA10 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	EN 302 617
	
	
	

	267 - 272 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა)

5.254 5.257
	მობილური

5.254 5.257 ECA10 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	

	272 - 273 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა)

5.254
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	EN 302 617
	
	
	

	272 - 273 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა)

5.254
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	

	273 - 312 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.254
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	EN 302 617
	
	
	

	273 - 312 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.254
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	

	312 - 315 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-
კოსმოსი) 5.254 5.255
	მობილური

5.254 5.255 ECA10 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	EN 302 617
	
	
	

	312 - 315 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-
კოსმოსი) 5.254 5.255
	მობილური

5.254 5.255 ECA10 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	

	315 - 322 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.254
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	EN 302 617
	
	
	

	315 - 322 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.254
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	

	322 - 328.6 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149
	მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA10 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	322 - 328.6 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149
	მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA10 ECA36
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზების დაკვირვება, VLBI

	322 - 328.6 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149
	მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA10 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	

	328.6 - 335.4 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო

5.258 5.259
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო

5.258
	ILS
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	335.4 - 380.0 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.254
	მობილური

5.254 ECA7 ECA10 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	EN 302 617
	
	
	

	335.4 - 380.0 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.254
	მობილური

5.254 ECA7 ECA10 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	

	380 - 385 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.254
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	380 - 385 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.254
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	PPDR
	EN 300 113
EN 301 449
EN 301 502
EN 301 511
EN 301 526
EN 302 426
EN 302 561
	
	T/R 25-08 ECC/DEC/(06)/05 ECC/DEC(08)05 ECC/DEC(01)19
	

	380 - 385 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.254
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	

	385 - 387 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.254
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	385 - 387 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.254
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08
	

	385 - 387 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.254
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	

	387 - 390 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-
დედამიწა)5.208A 5.254 5.255 5.208B
	მობილური

ECA10 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	387 - 390 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)5.208A 5.254 5.255 5.208B
	მობილური ECA10 ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08
	

	387 - 390 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-
დედამიწა)5.208A 5.254 5.255 5.208B
	მობილური

ECA10 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	

	390 - 395 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.254
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	390 - 395 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.254
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	PPDR
	EN 300 113
EN 301 449
EN 301 502
EN 301 511
EN 301 526
EN 302 426
EN 302 561
	
	T/R 25-08 ECC/DEC/(06)/05 ECC/DEC(08)05 ECC/DEC(01)19
	

	395 - 399.9 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.254
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	395 - 399.9 მჰც
	ფიქსირებული მობილური

5.254
	მობილური

5.254 ECA10 ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	T/R 25-08
	

	399.9 - 400.05 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)5.209 5.220 5.260A 5.260B
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209
5.220
	PPDR
	EN 300 113
EN 301 449
EN 301 502
EN 301 511
EN 301 526
EN 302 426
EN 302 561
	
	T/R 25-08 ECC/DEC/(06)/05 ECC/DEC(08)05 ECC/DEC(01)19
	

	399.9 - 400.05 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-
კოსმოსი)5.209 5.220 5.260A 5.260B
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.209
5.220
	MSS მიწისზედა
სადგურები
	EN 301 721
	
	ERC/DEC (99)05
ERC/DEC (99)06
	

	400.05 - 400.15 მჰც
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (400.1 მჰც)

5.261 5.262
	სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი (400.1 მჰც)

5.261 5.262
	PPDR
	EN 300 113
EN 301 449
EN 301 502
EN 301 511
EN 301 526
EN 302 426
EN 302 561
	
	T/R 25-08 ECC/DEC/(06)/05 ECC/DEC(08)05 ECC/DEC(01)19
	

	400.15 - 401 მჰც
	მეტეოროლოგიური საშუალებები მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.263
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა)

5.262 5.264
	მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.263

5.262 5.264
	PPDR
	EN 300 113
EN 300 390
EN 300 561
EN 300 113
EN 301 449
EN 301 502
EN 301 511
EN 301 526
EN 302 426
EN 302 561
	
	T/R 25-08 ECC/DEC/(06)/05 ECC/DEC(08)05 ECC/DEC(01)19
	

	400.15 - 401 მჰც
	მეტეოროლოგიური საშუალებები მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.263
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა)

5.262 5.264
	მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.263

5.262 5.264
	S-PCS
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	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	400.15 - 401 მჰც
	მეტეოროლოგიური საშუალებები მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.263
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა)

5.262 5.264
	მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.263

5.262 5.264
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 721
	
	ERC/DEC (99)05
ERC/DEC (99)06
	არა-გეოსტაციონარული

	400.15 - 401 მჰც
	მეტეოროლოგიური საშუალებები მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.263
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა)

5.262 5.264
	მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208A 5.208B 5.209
კოსმოური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.263

5.262 5.264
	რადიოზონდები
	EN 302 054
	
	
	

	401 - 402 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი)
მეტეოროლოგიური საშუალებები მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა)
ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.264A 5.264B
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (დედამიწა- კოსმოსი) 5.264A 5.264B
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 302 537
	2017/1483/EU
2006/771/EC
2013/752/EU
	ERC/DEC/(01)17 ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	401 - 402 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი)
მეტეოროლოგიური საშუალებები მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა)
ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.264A 5.264B
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (დედამიწა- კოსმოსი) 5.264A 5.264B
	ამინდის თანამგზავრები
	
	
	
	

	401 - 402 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი)
მეტეოროლოგიური საშუალებები მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა)
ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.264A 5.264B
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (დედამიწა- კოსმოსი) 5.264A 5.264B
	რადიოზონდები
	EN 302 054
	
	
	

	402 - 403 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი)
მეტეოროლოგიური საშუალებები მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.264A 5.264B
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (დედამიწა- კოსმოსი) 5.264A 5.264B
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 301 839
	2017/1483/EU
2006/771/EC
2013/752/EU
	ERC/DEC/(01)17 ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	402 - 403 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი)
მეტეოროლოგიური საშუალებები მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.264A 5.264B
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (დედამიწა- კოსმოსი) 5.264A 5.264B
	რადიოზონდები
	EN 302 054
	
	
	

	403 - 406 მჰც
	მეტეოროლოგიური საშუალებები
ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.265
	მეტეოროლოგიური საშუალებები 5.265
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 301 839
EN 302 537
	2006/771/EC
2013/752/EU
	ERC/DEC/(01)17 ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12

	403 - 406 მჰც
	მეტეოროლოგიური საშუალებები
ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.265
	მეტეოროლოგიური საშუალებები 5.265
	რადიოზონდები
	EN 302 054
	
	
	

	403 - 406 მჰც
	მეტეოროლოგიური საშუალებები
ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.265
	მეტეოროლოგიური საშუალებები 5.265
	რადიოკავშირის სისტემები
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	
	PMR/PAMR

	406 - 406.1 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.265 5.266 5.267
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.265 5.266 5.267
	EPIRB
	EN 300 066
EN 300 152
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 10

	406.1 - 410.0 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149 5.265
	სახმელეთო მობილური რადიო ასტრონომიული

5.149 5.265 ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	

	406.1 - 410.0 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149 5.265
	სახმელეთო მობილური რადიო ასტრონომიული

5.149 5.265 ECA36
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	410 - 420 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-კოსმოსი)5.268
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	420 - 430 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო

5.269 5.270 5.271
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო

ECA7 ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	

	430 - 432 მჰც
	სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

5.271 5.274 5.275 5.276 5.277
	სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

ECA12 ECA36
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	430 - 432 მჰც
	სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

5.271 5.274 5.275 5.276 5.277
	სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

ECA12 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	430 - 432 მჰც
	სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

5.271 5.274 5.275 5.276 5.277
	სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

ECA12 ECA36
	თვალთვალის, დაკვირვების და მონაცემთა მოპოვების
მოწყობილობები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 2

	432 – 433.05 მჰც
	სამოყვარულო რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A

5.138 5.271 5.276 5.277 5.280
	სამოყვარულო რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A

ECA12 ECA36
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	432 – 433.05 მჰც
	სამოყვარულო რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A

5.138 5.271 5.276 5.277 5.280
	სამოყვარულო რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A

ECA12 ECA36
	რადიოკავშირის სისტემები
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	
	PMR/PAMR

	433.05 - 434.79 მჰც
	სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A
რადიოსალოკაციო

5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.281
	სამოყვარულო რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A სახმელეთო მობილური

5.138 5.280 ECA12 ECA36
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	433.05 - 434.79 მჰც
	სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A
რადიოსალოკაციო

5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.281
	სამოყვარულო რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A სახმელეთო მობილური

5.138 5.280 ECA12 ECA36
	არასპეციფიური SRD
	EN 300 220
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 1

	433.05 - 434.79 მჰც
	სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A
რადიოსალოკაციო

5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.281
	სამოყვარულო რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A სახმელეთო მობილური

5.138 5.280 ECA12 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	433.05 - 434.79 მჰც
	სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A
რადიოსალოკაციო

5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.281
	სამოყვარულო რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A სახმელეთო მობილური

5.138 5.280 ECA12 ECA36
	თვალთვალის, დაკვირვების და მონაცემთა მოპოვების მოწყობილობები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 2



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	433.05 - 434.79 მჰც
	სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A
რადიოსალოკაციო

5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.281
	სამოყვარულო რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A სახმელეთო მობილური

5.138 5.280 ECA12 ECA36
	ISM
	
	
	
	

	434.79 - 438.00 მჰც
	სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A
რადიოსალოკაციო

5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.282
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A
რადიოსალოკაციო

ECA12 ECA36
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	434.79 - 438.00 მჰც
	სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A
რადიოსალოკაციო

5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.282
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A
რადიოსალოკაციო

ECA12 ECA36
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	შეზღუდულია 435-438 მჰც რადიოსიხშირული ზოლისთვის

	434.79 - 438.00 მჰც
	სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A
რადიოსალოკაციო

5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.282
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A
რადიოსალოკაციო

ECA12 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	434.79 - 438.00 მჰც
	სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A
რადიოსალოკაციო

5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.282
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A
რადიოსალოკაციო

ECA12 ECA36
	თვალთვალის, დაკვირვების და მონაცემთა მოპოვების მოწყობილობები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 2

	434.79 - 438.00 მჰც
	სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A
რადიოსალოკაციო

5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.282
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.279A
რადიოსალოკაციო ECA12 ECA36
	რადიოკავშირის სისტემები
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	
	PMR/PAMR

	438 - 440 მჰც
	სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283
	სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

ECA12 ECA36
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	438 - 440 მჰც
	სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283
	სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

ECA12 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	438 - 440 მჰც
	სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283
	სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

ECA12 ECA36
	თვალთვალის, დაკვირვების და მონაცემთა მოპოვების
მოწყობილობები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 2

	440 - 450 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო

5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო

ECA12 ECA36
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	440 - 450 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო

5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო

ECA12 ECA36
	PMR 446
	EN 303 405
	
	ECC/DEC/(15)05 ERC/REC 70-03
	PMR 446: 446.0-446.2 მჰც
რადიოსიხშირული ზოლისათვის

	440 - 450 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო

5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო

ECA12 ECA36
	უსადენო აუდიო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 13

	440 - 450 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო

5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო

ECA12 ECA36
	ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები
	
	
	
	

	450 - 455 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.286AA

5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E
	მობილური ECA7 ECA34
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	

	450 - 455 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.286AA

5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E
	მობილური ECA7 ECA34
	PPDR
	EN 300 113
EN 301 449
EN 301 502
EN 301 511
EN 301 526
EN 302 426
EN 302 561
	
	ECC/DEC/(08)05 ECC/DEC/(16)02 T/R 25-08
	PPDR :

	455 - 456 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.286AA

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E
	მობილური ECA7 ECA34
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	

	455 - 456 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.286AA

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E
	მობილური ECA7 ECA34
	PPDR
	EN 300 113
EN 301 449
EN 301 502
EN 301 511
EN 301 526
EN 302 426
EN 302 561
	
	ECC/DEC/(08)05 ECC/DEC/(16)02 T/R 25-08
	

	456 - 459 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.286AA

5.271 5.287 5.288
	მობილური

5.287 ECA7 ECA34
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)/02 T/R 25-08
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	456 - 459 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.286AA

5.271 5.287 5.288
	მობილური

5.287 ECA7 ECA34
	PPDR
	EN 300 113
EN 301 449
EN 301 502
EN 301 511
EN 301 526
EN 302 426
EN 302 561
	
	ECC/DEC/(08) 05 ECC/DEC/(16)02 T/R 25-08
	

	459 - 460 მჰც
	მობილური 5.286AA ფიქსირებული

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E
	მობილური ECA7
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)02 T/R 25-08
	

	460 - 470 მჰც
	მობილური 5.286AA ფიქსირებული
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.287 5.288 5.289 5.290
	მობილური

5.287 5.289 ECA7 ECA34
	PMR/PAMR
	EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
EN 301 166
EN 302 561
EN 303 039
	
	ECC/DEC/(19)02 T/R 25-08
	

	470 - 694 მჰც
	სამაუწყებლო

5.149 5.291A 5.294 5.295A 5.296 5.300 5.304 5.306
5.307A 5.307B 5.312
	სამაუწყებლო

5.149 5.291A 5.296 5.306 5.311A ECA13
	მაუწყებლობა
	EN 302 296
EN 303 340
	
	
	ჟენევა 2006 გეგმა რადიოსიხშირული ზოლისათვის 470-694 მჰც.

	470 - 694 მჰც
	სამაუწყებლო

5.149 5.291A 5.294 5.295A 5.296 5.300 5.304 5.306
5.307A 5.307B 5.312
	სამაუწყებლო

5.149 5.291A 5.296 5.306 5.311A ECA13
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10

	470 - 694 მჰც
	სამაუწყებლო

5.149 5.291A 5.294 5.295A 5.296 5.300 5.304 5.306
5.307A 5.307B 5.312
	სამაუწყებლო

5.149 5.291A 5.296 5.306 5.311A ECA13
	PMSE
	EN 300 422
EN 300 454
	(EU) 2017/899
	ERC/REC 25-10
	

	694 - 790 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა.5.312A 5.312B 5.317A სამაუწყებლო

5.300
5.312
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.317A 5.312 5.312A ECA38
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები
	EN 301 908
	2016/687 EU (EU) 2017/899
	ECC/DEC/(15)01 ECC/DEC/(22)01 ECC/REC/(15)01 ECC/DEC/(22)07
	703-788 მჰც რადიოსიხშირული ზოლისთვის

	694 - 790 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა.5.312A 5.312B 5.317A სამაუწყებლო

5.300
5.312
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.317A 5.312 5.312A ECA38
	PMSE
	EN 300 422
EN 300 454
	
	ERC/REC 25-10
	

	694 - 790 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა.5.312A 5.312B 5.317A სამაუწყებლო

5.300
5.312
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.317A 5.312 5.312A ECA38
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10

	790 - 862 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა5.317A 5.316B 5.312B ფიქსირებული
სამაუწყებლო

5.312 5.319
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა


5.312 5.316B 5.317A ECA13 ECA38
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები
	EN 301 908
	2010/267/EU
	ECC/DEC(09)03 ECC/DEC/(22)01 ECC/REC/(11)04 ECC/DEC/(22)07
	ECC/DEC/(22)07 გადაწყვეტილება 832-862 მჰც რადიოსიხშირული ზოლისათვის (დრონები)



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	790 - 862 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა5.317A 5.316B 5.312B ფიქსირებული
სამაუწყებლო

5.312 5.319
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა


5.312 5.316B 5.317A ECA13 ECA38
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03
	823-832 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 10

	790 - 862 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა5.317A 5.316B 5.312B ფიქსირებული
სამაუწყებლო

5.312 5.319
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა


5.312 5.316B 5.317A ECA13 ECA38
	PMSE
	
	2014/641/EU
	
	რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 823-832 მჰც და 1785-1805 მჰც.

	862 - 890 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა5.312B 5.317A სამაუწყებლო 5.322 ფიქსირებული

5.319 5.323
	მობილური 5.317A

5.323 ECA13 ECA29 ECA36
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები
	
	2011/251/EU
	ECC/DEC(06)13 ECC/DEC/(22)01 ECC/DEC/(22)07
	ECC/DEC/(22)07 გადაწყვეტილება 880-915 მჰც რადიოსიხშირული ზოლისათვის (დრონები)

	862 - 890 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა5.312B 5.317A სამაუწყებლო 5.322 ფიქსირებული

5.319 5.323
	მობილური 5.317A

5.323 ECA13 ECA29 ECA36
	GSM
	EN 301 502
EN 301 511
EN 303 609
	
	ECC/REC/(05)08 ECC/REC(08)/02 ECC/DEC/(97)02
	880-890 მჰც, 925-935 მჰც
(დუპლექსი)რადიოსიხშირული ზოლებისთვის

	862 - 890 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა5.312B 5.317A სამაუწყებლო 5.322 ფიქსირებული

5.319 5.323
	მობილური 5.317A

5.323 ECA13 ECA29 ECA36
	RMR
	EN 301 502
EN 301 511
	(EU) 2021/1730
	ECC/REC/(05)08 ECC/DEC/(20)02
	874.4-880 მჰც რადიოსიხშირული ზოლისთვის. GSM-R	876-880 მჰც და 921-
925 მჰც (დუპლექსი) რადიოსიხშირული ზოლებისათვის

	862 - 890 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა5.312B 5.317A სამაუწყებლო 5.322 ფიქსირებული

5.319 5.323
	მობილური 5.317A

5.323 ECA13 ECA29 ECA36
	არასპეციფიური SRD
	EN 300 220
	
	ERC/REC 70-03
	862-876 მჰც რადიოსიხშირული ზოლისთვის
SRD: დანართი 1, ცხრილი 1

	862 - 890 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა5.312B 5.317A სამაუწყებლო 5.322 ფიქსირებული

5.319 5.323
	მობილური 5.317A

5.323 ECA13 ECA29 ECA36
	თვალთვალის, დაკვირვების და მონაცემთა მოპოვების მოწყობილობები
	EN 303 204
	
	ERC/REC 70-03
	870-874.4 მჰც რადიოსიხშირული ზოლისთვის
SRD: დანართი 1, ცხრილი 2

	862 - 890 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა5.312B 5.317A სამაუწყებლო 5.322 ფიქსირებული

5.319 5.323
	მობილური 5.317A

5.323 ECA13 ECA29 ECA36
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 304 220
	
	ERC/REC 70-03
	863-868 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლისთვის SRD: დანართი 1, ცხრილი 3

	862 - 890 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა5.312B 5.317A სამაუწყებლო 5.322 ფიქსირებული

5.319 5.323
	მობილური 5.317A

5.323 ECA13 ECA29 ECA36
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5

	862 - 890 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა5.312B 5.317A სამაუწყებლო 5.322 ფიქსირებული

5.319 5.323
	მობილური 5.317A

5.323 ECA13 ECA29 ECA36
	სიგნალიზაციის სისტემები
	EN 300 220
	
	ERC/REC 70-03
	868.6-869.7 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 7



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	862 - 890 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა5.312B 5.317A სამაუწყებლო 5.322 ფიქსირებული

5.319 5.323
	მობილური 5.317A

5.323 ECA13 ECA29 ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
EN 301 357
	
	ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03
	863-865 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 10

	862 - 890 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა5.312B 5.317A სამაუწყებლო 5.322 ფიქსირებული

5.319 5.323
	მობილური 5.317A

5.323 ECA13 ECA29 ECA36
	RFID გამოყენებები
	EN 302 208
	
	ERC/REC 70-03
	865-868 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 11

	862 - 890 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა5.312B 5.317A სამაუწყებლო 5.322 ფიქსირებული

5.319 5.323
	მობილური 5.317A

5.323 ECA13 ECA29 ECA36
	უსადენო აუდიო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 13

	890 - 942 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.317A 5.312B
სამაუწყებლო 5.322 ფიქსირებული რადიოსალოკაციო

5.323
	მობილური 5.317A
რადიოსალოკაციო

5.323 ECA13 ECA14 ECA29 ECA30 ECA32 ECA36
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები
	
	(EU) 2022/173 2011/251/EU
	ECC/DEC(06)13 ECC/DEC/(22)07 ECC/DEC/(22)07
	ECC/DEC/(22)07 გადაწყვეტილება 880-915 მჰც რადიოსიხშირული ზოლისთვის (დრონები)

	890 - 942 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.317A 5.312B
სამაუწყებლო 5.322 ფიქსირებული რადიოსალოკაციო

5.323
	მობილური 5.317A
რადიოსალოკაციო

5.323 ECA13 ECA14 ECA29 ECA30 ECA32 ECA36
	GSM
	EN 301 502
EN 301 511
EN 303 609
	
	ECC/REC/(05)08 ECC/REC(08)/02 ERC/DEC/(94)/01 ECC/DEC/(97)02
	890-915 მჰც და 935-960 მჰც (დუპლექსი) რადიოსიხშირული ზოლებისთვის

	890 - 942 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.317A 5.312B
სამაუწყებლო 5.322 ფიქსირებული რადიოსალოკაციო

5.323
	მობილური 5.317A
რადიოსალოკაციო

5.323 ECA13 ECA14 ECA29 ECA30 ECA32 ECA36
	RMR
	EN 301 502
EN 301 511
	(EU) 2021/1730
	ECC/REC/(05)/08 ECC/DEC/(20)02
	919.4-925 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლისთვის. GSM-R	876-880 მჰც და 921-
925 მჰც (დუპლექსი) რადიოსიხშირული ზოლებისათვის

	890 - 942 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.317A 5.312B
სამაუწყებლო 5.322 ფიქსირებული რადიოსალოკაციო

5.323
	მობილური 5.317A
რადიოსალოკაციო

5.323 ECA13 ECA14 ECA29 ECA30 ECA32 ECA36
	MCV
	
	2017/191/EU
2010/166/EC
	ECC/DEC/(08)08
	

	890 - 942 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.317A 5.312B
სამაუწყებლო 5.322 ფიქსირებული რადიოსალოკაციო

5.323
	მობილური 5.317A
რადიოსალოკაციო

5.323 ECA13 ECA14 ECA29 ECA30 ECA32 ECA36
	არასპეციფიური SRD
	EN 300 220
	
	ERC/REC 70-03
	915-919.4 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლისთვის.
SRD: დანართი 1, ცხრილი 1

	890 - 942 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.317A 5.312B
სამაუწყებლო 5.322 ფიქსირებული რადიოსალოკაციო

5.323
	მობილური 5.317A
რადიოსალოკაციო

5.323 ECA13 ECA14 ECA29 ECA30 ECA32 ECA36
	RFID გამოყენებები
	EN 302 208
	
	ERC/REC 70-03
	915-921 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლისთვის. SRD: დანართი 1, ცხრილი 11



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	942 - 960 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.317A 5.312B
ფიქსირებული სამაუწყებლო 5.322

5.323
	მობილური 5.317A

5.323 ECA13 ECA29 ECA32
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები
	
	(EU) 2022/173 2011/251/EU
	ECC/DEC(06)13 ECC/REC/(08)02
	

	942 - 960 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.317A 5.312B
ფიქსირებული სამაუწყებლო 5.322

5.323
	მობილური 5.317A

5.323 ECA13 ECA29 ECA32
	GSM
	EN 301 502
EN 301 511
EN 303 609
	
	ECC/REC/(05)08 ECC/REC(08)/02 ERC/DEC/(94)/01 ECC/DEC/(97)02
	საბაზო სადგურის გადაცემა დაკავშირებულია 897-915 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლთან (დუპლექსი)

	942 - 960 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.317A 5.312B
ფიქსირებული სამაუწყებლო 5.322

5.323
	მობილური 5.317A

5.323 ECA13 ECA29 ECA32
	MCV
	
	2017/191/EU
2010/166/EC
	ECC/DEC/(08)08
	

	960 – 1164 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R) 5.327A სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.328

5.328AA
	სააერნაოსნო მობილური (R) 5.327A სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.328

5.328AA ECA36
	სააერნაოსნო სანავიგაციო
	
	
	
	DME და SSR ჩათვლით

	960 – 1164 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R) 5.327A სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.328

5.328AA
	სააერნაოსნო მობილური (R) 5.327A სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.328

5.328AA ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	991.0-1019.0 მჰც და 1031.0-1070.0 მჰც
რადიოსიხშირული ზოლებისათვის

	960 – 1164 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R) 5.327A სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.328

5.328AA
	სააერნაოსნო მობილური (R) 5.327A სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.328

5.328AA ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1164 - 1215 ნჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.328 რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (დედამიწა-კოსმოსი) 5.328B

5.328A
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.328
რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (დედამიწა-კოსმოსი) 5.328B

5.328A ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1164 - 1215 ნჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.328 რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (დედამიწა-კოსმოსი) 5.328B

5.328A
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.328
რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (დედამიწა-კოსმოსი) 5.328B

5.328A ECA36
	GALILEO
	EN 303 413
	
	
	

	1164 - 1215 ნჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.328 რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (დედამიწა-კოსმოსი) 5.328B

5.328A
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.328
რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (დედამიწა-კოსმოსი) 5.328B

5.328A ECA36
	GNSS რიპიტერი
	EN 302 645
	
	ECC/REC/(10)02
	

	1215 - 1240 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.330 5.331 5.332
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.331 5.332 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	1215 - 1240 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.330 5.331 5.332
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.331 5.332 ECA36
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	
	
	
	

	1215 - 1240 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.330 5.331 5.332
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.331 5.332 ECA36
	თანაგზავრული სისტემები
	
	
	
	

	1215 - 1240 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.330 5.331 5.332
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.331 5.332 ECA36
	აქტიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	1215 - 1240 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.330 5.331 5.332
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.331 5.332 ECA36
	GNSS რიპიტერი
	EN 302 645
	
	ECC/REC/(10)02
	

	1215 - 1240 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.330 5.331 5.332
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.331 5.332 ECA36
	GPS
	EN 303 413
	
	
	1215.6-1239.6 მჰც რადიოსიხშირული ზოლისათვის

	1240 - 1260 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო

5.282 5.330 5.331 5.332 5.332A 5.335 5.335A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.282 5.331 5.332 5.335A ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1240 - 1260 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო

5.282 5.330 5.331 5.332 5.332A 5.335 5.335A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.282 5.331 5.332 5.335A ECA36
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	1240 - 1260 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო

5.282 5.330 5.331 5.332 5.332A 5.335 5.335A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.282 5.331 5.332 5.335A ECA36
	აქტიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	1240 - 1260 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო

5.282 5.330 5.331 5.332 5.332A 5.335 5.335A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.282 5.331 5.332 5.335A ECA36
	თანაგზავრული სისტემები
	
	
	
	

	1240 - 1260 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო

5.282 5.330 5.331 5.332 5.332A 5.335 5.335A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.282 5.331 5.332 5.335A ECA36
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	
	
	
	რადარები და სანავიგაციო სისტემები

	1240 - 1260 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო

5.282 5.330 5.331 5.332 5.332A 5.335 5.335A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.282 5.331 5.332 5.335A ECA36
	GNSS რიპიტერი
	EN 302 645
	
	ECC/REC/(10)02
	

	1260 - 1270 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო

5.282 5.330 5.331 5.332A 5.335 5.335A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.282 5.331 5.332 5.335A ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1260 - 1270 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო

5.282 5.330 5.331 5.332A 5.335 5.335A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.282 5.331 5.332 5.335A ECA36
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	1260 - 1270 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო

5.282 5.330 5.331 5.332A 5.335 5.335A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.282 5.331 5.332 5.335A ECA36
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	1260 - 1270 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო

5.282 5.330 5.331 5.332A 5.335 5.335A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.282 5.331 5.332 5.335A ECA36
	აქტიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	1260 - 1270 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო

5.282 5.330 5.331 5.332A 5.335 5.335A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.282 5.331 5.332 5.335A ECA36
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	
	
	
	რადარები და სანავიგაციო სისტემები

	1260 - 1270 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო

5.282 5.330 5.331 5.332A 5.335 5.335A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.282 5.331 5.332 5.335A ECA36
	GALILEO
	EN 303 413
	
	
	

	1260 - 1270 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო

5.282 5.330 5.331 5.332A 5.335 5.335A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.282 5.331 5.332 5.335A ECA36
	GNSS რიპიტერი
	EN 302 645
	
	ECC/REC/(10)02
	

	1270 - 1300 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო

5.282 5.330 5.331 5.332A 5.335 5.335A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.282 5.331 5.332 5.335A ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1270 - 1300 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო

5.282 5.330 5.331 5.332A 5.335 5.335A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.282 5.331 5.332 5.335A ECA36
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	1270 - 1300 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო

5.282 5.330 5.331 5.332A 5.335 5.335A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.282 5.331 5.332 5.335A ECA36
	აქტიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	1270 - 1300 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო

5.282 5.330 5.331 5.332A 5.335 5.335A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.282 5.331 5.332 5.335A ECA36
	ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები
	
	
	
	ქარის პროფილის განმსაზღვრელი რადარები: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 1270-1295 მჰც.

	1270 - 1300 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო

5.282 5.330 5.331 5.332A 5.335 5.335A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.282 5.331 5.332 5.335A ECA36
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	
	
	
	რადარები და სანავიგაციო სისტემები

	1270 - 1300 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო

5.282 5.330 5.331 5.332A 5.335 5.335A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.282 5.331 5.332 5.335A ECA36
	GALILEO
	EN 303 413
	
	
	

	1270 - 1300 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო

5.282 5.330 5.331 5.332A 5.335 5.335A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.329 5.329A 5.328B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.282 5.331 5.332 5.335A ECA36
	GNSS რიპიტერი
	EN 302 645
	
	ECC/REC/(10)02
	

	1300 - 1350 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337 რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.149 5.337A
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337 რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (დედამიწა- კოსმოსი)

5.149 5.337A ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1300 - 1350 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337 რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.149 5.337A
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337 რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (დედამიწა- კოსმოსი)

5.149 5.337A ECA36
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	
	
	
	რადარები და სანავიგაციო სისტემები

	1300 - 1350 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337 რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.149 5.337A
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337 რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (დედამიწა- კოსმოსი)

5.149 5.337A ECA36
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	1300 - 1350 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337 რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.149 5.337A
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337 რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (დედამიწა- კოსმოსი)

5.149 5.337A ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	1350 - 1400 მჰც
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო

5.149 5.338 5.338A 5.339
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო

5.149 5.338A 5.339 ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	T/R 13-01
	

	1350 - 1400 მჰც
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო

5.149 5.338 5.338A 5.339
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო

5.149 5.338A 5.339 ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10.

	1350 - 1400 მჰც
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო

5.149 5.338 5.338A 5.339
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო

5.149 5.338A 5.339 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1400 - 1427 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.341
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.341
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	ECC/DEC(11)01
	

	1400 - 1427 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.341
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.341
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	1427 - 1429 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.341A
კოსმოსური კავშირები (დედამიწა-კოსმოსი)

5.338A 5.341
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსური კავშირები (დედამიწა-კოსმოსი)

5.338A 5.341 ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	T/R 13-01
	

	1427 - 1429 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.341A
კოსმოსური კავშირები (დედამიწა-კოსმოსი)

5.338A 5.341
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსური კავშირები (დედამიწა-კოსმოსი)

5.338A 5.341 ECA36
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები
	EN 301 908
	2018/661/EU
	ECC/DEC/(17)06 ECC/DEC/(22)01
	1427-1517 მჰც რადიოსიხშირული ზოლისათვის

	1427 - 1429 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.341A
კოსმოსური კავშირები (დედამიწა-კოსმოსი)

5.338A 5.341
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსური კავშირები (დედამიწა-კოსმოსი)

5.338A 5.341 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1429 - 1452 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.341A

5.338A 5.341 5.342
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.338A 5.341 ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	T/R 13-01
	

	1429 - 1452 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.341A

5.338A 5.341 5.342
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.338A 5.341 ECA36
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა
სისტემები
	EN 301 908
	2018/661/EU
	ECC/DEC/(17)06 ECC/DEC/(22)01
	1427-1517 მჰც რადიოსიხშირული ზოლისათვის

	1429 - 1452 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.341A

5.338A 5.341 5.342
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.338A 5.341 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	1452 - 1492 მჰც
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.208B ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.346

5.341 5.342 5.345
	სამაუწყებლო
ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341 5.342 5.345
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები
	EN 301 908
	2018/661/EU
2015/750/EU
	ECC/DEC/(13)03 ECC/DEC/(22)01 ECC/REC/(15)01
	1427-1517 მჰც რადიოსიხშირული ზოლისათვის

	1452 - 1492 მჰც
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.208B ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.346

5.341 5.342 5.345
	სამაუწყებლო
ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341 5.342 5.345
	T-DAB
	EN 302 077
EN 303 345
	
	
	მაასტრიხტის 2002 წლის შეთანხმების და კონსტანტას 2007 წლის შეთანხმების მიხედვით რადიოსიხშირული ზოლისათვის 1452-1479.5 მჰც.

	1492 - 1518 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.341A

5.341 5.342
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1492 - 1518 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.341A

5.341 5.342
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341 ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	T/R 13-01
	

	1492 - 1518 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.341A

5.341 5.342
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341 ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10.

	1492 - 1518 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.341A

5.341 5.342
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341 ECA36
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა
სისტემები
	EN 301 908
	2018/661/EU
	ECC/DEC/(17)06 ECC/DEC/(22)01
	1427-1517 მჰც რადიოსიხშირული ზოლისათვის

	1518 - 1525 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A

5.341 5.342
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A

5.341 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1518 - 1525 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A

5.341 5.342
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A

5.341 ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	
	

	1518 - 1525 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A

5.341 5.342
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A

5.341 ECA36
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 444
EN 301 473
EN 301 681
	
	ECC/DEC/(04)09 ECC/DEC/(12)01
	

	1518 - 1525 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A

5.341 5.342
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A

5.341 ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	1518 - 1525 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A

5.341 5.342
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A

5.341 ECA36
	IMT თანამგზავრული კომპონენტი
	
	
	
	

	1525 - 1530 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.349

5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354
	ფიქსირებული
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა)

5.341 5.351 5.354
	IMT თანამგზავრული კომპონენტი
	
	
	
	

	1525 - 1530 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.349

5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354
	ფიქსირებული
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა)

5.341 5.351 5.354
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 426
EN 301 444
EN 301 473
EN 301 681
	
	ECC/DEC/(12)01
	

	1525 - 1530 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.349

5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354
	ფიქსირებული
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა)

5.341 5.351 5.354
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	
	

	1525 - 1530 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.349

5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354
	ფიქსირებული
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა)

5.341 5.351 5.354
	S-PCS
	EN 301 426
EN 301 444
EN 301 473
EN 301 681
	
	ECC/DEC/(12)01 ECC/DEC/(04)09
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 1-2.

	1530 - 1533 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A 5.353A
კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341 5.342 5.351 5.354
	მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A 5.353A
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341 5.351 5.354
	IMT თანამგზავრული კომპონენტი
	
	
	
	

	1530 - 1533 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A 5.353A
კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341 5.342 5.351 5.354
	მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A 5.353A
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341 5.351 5.354
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 426
EN 301 444
EN 301 473
EN 301 681
	
	ECC/DEC/(12)01
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	1530 - 1533 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A 5.353A
კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341 5.342 5.351 5.354
	მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A 5.353A
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341 5.351 5.354
	S-PCS
	EN 301 426
EN 301 444
EN 301 473
EN 301 681
	
	ECC/DEC/(12)01 ECC/DEC/(04)09
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 1-2.

	1533 - 1535 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A 5.353A
კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341 5.342 5.351 5.354
	მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A 5.353A
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341 5.351 5.354
	IMT თანამგზავრული კომპონენტი
	
	
	
	

	1533 - 1535 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A 5.353A
კოსმოსური ექსპლუატაცია (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341 5.342 5.351 5.354
	მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A 5.353A
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341 5.351 5.354
	S-PCS
	EN 301 426
EN 301 444
EN 301 473
EN 301 681
	
	ECC/DEC/(12)01 ECC/DEC/(04)09
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 1-2.

	1535 – 1559 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A
5.359
	მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A 5.359
	IMT თანამგზავრული კომპონენტი
	
	
	
	

	1535 – 1559 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A
5.359
	მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A 5.359
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 426
EN 301 444
EN 301 473
EN 301 681
	
	ECC/DEC/(02)11
	

	1535 – 1559 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A
5.359
	მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A 5.359
	S-PCS
	EN 301 426
EN 301 444
EN 301 473
EN 301 681
	
	ECC/DEC/(12)01 ECC/DEC/(04)09
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 1-2.

	1559 - 1610 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული(კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.328B 5.329A

5.341
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B
რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.328B 5.329A

5.341
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1559 - 1610 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული(კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.328B 5.329A

5.341
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B
რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.328B 5.329A

5.341
	GALILEO
	EN 303 413
	
	
	

	1559 - 1610 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული(კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.328B 5.329A

5.341
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B
რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.328B 5.329A

5.341
	GNSS რიპიტერი
	EN 302 645
	
	ECC/REC/(10)02 ECC/REC/(11)08
	ფსევდო GNSS ECC/REC/(11)08 გადაწყვეტილების შესაბამისად



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	1559 - 1610 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული(კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.328B 5.329A

5.341
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B
რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.328B 5.329A

5.341
	GPS
	EN 303 413
	
	
	ზოლისათვის 1563.42-1587.42 მჰც

	1610 - 1610.6 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A

5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371
5.372
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A

5.341 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372
	IMT თანამგზავრული კომპონენტი
	
	
	
	

	1610 - 1610.6 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A

5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371
5.372
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A

5.341 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 441
EN 301 473
	
	ECC/DEC/(09)02 ECC/DEC/(12)01
	

	1610 - 1610.6 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A

5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371
5.372
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A

5.341 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372
	S-PCS
	EN 301 426
EN 301 444
EN 301 473
EN 301 681
	
	ECC/DEC/(12)01 ECC/DEC/(04)09
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 1-2.

	1610.6 - 1613.8 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369
5.371 5.372
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372
	IMT თანამგზავრული კომპონენტი
	
	
	
	

	1610.6 - 1613.8 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369
5.371 5.372
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 441
EN 301 473
	
	ECC/DEC/(09)02 ECC/DEC/(12)01
	

	1610.6 - 1613.8 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369
5.371 5.372
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372
	S-PCS
	EN 301 426
EN 301 444
EN 301 473
EN 301 681
	
	ECC/DEC/(09)02 ECC/DEC/(12)01
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 1-2.

	1610.6 - 1613.8 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369
5.371 5.372
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	1613.8 - 1621.35 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B

5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369
5.371 5.372 5.372A
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B

5.341 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372
	IMT თანამგზავრული კომპონენტი
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	1613.8 - 1621.35 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B

5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369
5.371 5.372 5.372A
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B

5.341 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 426
EN 301 441
EN 301 473
	
	ECC/DEC/(09)02 ECC/DEC/(09)04 ECC/DEC/(12)01
	

	1613.8 - 1621.35 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B

5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369
5.371 5.372 5.372A
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B

5.341 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372
	S-PCS
	EN 301 426
EN 301 444
EN 301 473
EN 301 681
	
	ECC/DEC/(09)02 ECC/DEC/(12)01
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 1-2.

	1621.35 - 1626.5 მჰც
	საზღვაო მობილური-თანამგზავრული. (კოსმოსი-დედამიწა) 5.373 5.373A
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A
მობილური-თანამგზავრული გარდა საზღვაო მობილური-თანამგზავრულისა (კოსმოსი-დედამიწა)
	საზღვაო მობილური-თანამგზავრული. (კოსმოსი-დედამიწა)
5.373 5.373A
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A მობილური-თანამგზავრული გარდა საზღვაო მობილური-თანამგზავრულისა (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B

5.341 5.359 5.364 5.365 5.365 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372
	IMT თანამგზავრული კომპონენტი
	
	
	
	

	1621.35 - 1626.5 მჰც
	საზღვაო მობილური-თანამგზავრული. (კოსმოსი-დედამიწა) 5.373 5.373A
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A
მობილური-თანამგზავრული გარდა საზღვაო მობილური-თანამგზავრულისა (კოსმოსი-დედამიწა)
	საზღვაო მობილური-თანამგზავრული. (კოსმოსი-დედამიწა)
5.373 5.373A
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A მობილური-თანამგზავრული გარდა საზღვაო მობილური-თანამგზავრულისა (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B

5.341 5.359 5.364 5.365 5.365 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 426
EN 301 441
EN 301 473
	
	ECC/DEC/(09)02 ECC/DEC/(09)04 ECC/DEC/(12)01
	

	1621.35 - 1626.5 მჰც
	საზღვაო მობილური-თანამგზავრული. (კოსმოსი-დედამიწა) 5.373 5.373A
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A
მობილური-თანამგზავრული გარდა საზღვაო მობილური-თანამგზავრულისა (კოსმოსი-დედამიწა)
	საზღვაო მობილური-თანამგზავრული. (კოსმოსი-დედამიწა)
5.373 5.373A
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A მობილური-თანამგზავრული გარდა საზღვაო მობილური-თანამგზავრულისა (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.208B

5.341 5.359 5.364 5.365 5.365 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372
	S-PCS
	EN 301 426
EN 301 444
EN 301 473
EN 301 681
	
	ECC/DEC/(09)02 ECC/DEC/(12)01
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 1-2.

	1626.5-1660 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.374
5.375 5.376
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A

5.100 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.359 5.374 5.375 5.376
	IMT თანამგზავრული კომპონენტი
	
	
	
	

	1626.5-1660 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.374
5.375 5.376
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A

5.100 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.359 5.374 5.375 5.376
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 426
EN 301 473
EN 301 681
	
	ECC/DEC/(12)01
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	1626.5-1660 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.374
5.375 5.376
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A

5.100 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.359 5.374 5.375 5.376
	S-PCS
	EN 301 426
EN 301 444
EN 301 473
EN 301 681
	
	ECC/DEC/(09)02 ECC/DEC/(12)01
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 1-2

	1626.5-1660 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.374
5.375 5.376
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A

5.100 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.359 5.374 5.375 5.376
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 70-03
	1656.5-1660.5 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 10

	1660 - 1660.5 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A
	IMT თანამგზავრული კომპონენტი
	
	
	
	

	1660 - 1660.5 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 426
EN 301 444
EN 301 473
EN 301 681
	
	ECC/DEC/(12)01
	

	1660 - 1660.5 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A
	S-PCS
	EN 301 426
EN 301 444
EN 301 473
EN 301 681
	
	ECC/DEC/(09)02 ECC/DEC/(12)01
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 1-2.

	1660 - 1660.5 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	1660 - 1660.5 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10.

	1660.5 – 1668 მჰც
	რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.341 5.379 5.379A
	რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.341 5.379A
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1660.5 – 1668 მჰც
	რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.341 5.379 5.379A
	რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.341 5.379A
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	
	

	1660.5 – 1668 მჰც
	რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.341 5.379 5.379A
	რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.341 5.379A
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	1668 – 1668.4 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.3415.379 5.379A
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.341 5.379A
	IMT თანამგზავრული კომპონენტი
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	1668 – 1668.4 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.3415.379 5.379A
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.341 5.379A
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1668 – 1668.4 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.3415.379 5.379A
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.341 5.379A
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	
	

	1668 – 1668.4 მჰც
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.3415.379 5.379A
	მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.341 5.379A
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	1668.4 - 1670 მჰც
	ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებები
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.379D 5.379E
	ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებები
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.379D 5.379E
	IMT თანამგზავრული კომპონენტი
	
	
	
	

	1668.4 - 1670 მჰც
	ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებები
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.379D 5.379E
	ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებები
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.379D 5.379E
	მეტეოროლოგიური გამოყენებები
	EN 302 454
	
	
	

	1668.4 - 1670 მჰც
	ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებები
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.379D 5.379E
	ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებები
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.379D 5.379E
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1668.4 - 1670 მჰც
	ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებები
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.379D 5.379E
	ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებები
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.379D 5.379E
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	1668.4 - 1670 მჰც
	ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებები
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.379D 5.379E
	ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებები
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B 5.379C
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341 5.379D 5.379E
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	1670 - 1675 მჰც
	ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დეადამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B

5.341 5.379D 5.379E 5.380A
	მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B
ფიქსირებული

5.341 5.379D 5.379E 5.380A
	IMT თანამგზავრული კომპონენტი
	
	
	
	

	1670 - 1675 მჰც
	ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დეადამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B

5.341 5.379D 5.379E 5.380A
	მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B
ფიქსირებული

5.341 5.379D 5.379E 5.380A
	მეტეოროლოგიური გამოყენებები
	EN 302 454
	
	
	

	1670 - 1675 მჰც
	ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დეადამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B

5.341 5.379D 5.379E 5.380A
	მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B
ფიქსირებული

5.341 5.379D 5.379E 5.380A
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 444
EN 301 473
EN 301 681
	
	ECC/DEC/(04)09 ECC/DEC/(12)01
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 1-2 (1670-1675 მჰც)

	1670 - 1675 მჰც
	ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დეადამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B

5.341 5.379D 5.379E 5.380A
	მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A 5.379B
ფიქსირებული

5.341 5.379D 5.379E 5.380A
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	
	.

	1675 - 1690 მჰც
	ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341
	ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1675 - 1690 მჰც
	ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341
	ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341 ECA36
	მეტეოროლოგიური გამოყენებები
	EN 302 454
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	1675 - 1690 მჰც
	ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341
	ფიქსირებული მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.341 ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	
	

	1690 - 1700 მჰც
	მეტეოროლოგიური საშუალებები მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.289 5.341 5.382
	მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა)
ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.289 5.341 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1690 - 1700 მჰც
	მეტეოროლოგიური საშუალებები მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.289 5.341 5.382
	მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა)
ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.289 5.341 ECA36
	მეტეოროლოგიური გამოყენებები
	EN 302 454
	
	
	

	1690 - 1700 მჰც
	მეტეოროლოგიური საშუალებები მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.289 5.341 5.382
	მეტეოროლოგიური საშუალებები
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა)
ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.289 5.341 ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	
	

	1700 - 1710 მჰც
	ფიქსირებული
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.289 5.341
	ფიქსირებული
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) მობილური 5.384A
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.289 5.341 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1700 - 1710 მჰც
	ფიქსირებული
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.289 5.341
	ფიქსირებული
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) მობილური 5.384A
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.289 5.341 ECA36
	მეტეოროლოგიური გამოყენებები
	EN 302 454
	
	
	

	1700 - 1710 მჰც
	ფიქსირებული
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.289 5.341
	ფიქსირებული
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) მობილური 5.384A
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.289 5.341 ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	
	

	1710 - 1785 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა
სისტემები
	EN 301 908
	2011/251/EU
2018/637/EU (EU) 2022/173
	ECC/DEC/(06)13 ECC/DEC/(22)01 ECC/DEC/(22)07 ECC/REC/(08)02
	

	1710 - 1785 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	MCA
	EN 302 480
	2008/294/EC (EU) 2022/2324 2016/2317/EU
	ECC/DEC/(06)07
	

	1710 - 1785 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	MCV
	
	2017/191/EU
2010/166/EC
	ECC/DEC/(08)08
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	1710 - 1785 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	GSM
	EN 301 502
EN 301 511
EN 303 609
	
	ECC/REC/(05)08 ECC/REC/(08)02 ERC/DEC/(95)03
	

	1710 - 1785 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 10

	1785 – 1800 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.386 5.387
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1785 – 1800 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.386 5.387
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	სახმელეთო მობილური
	
	
	
	მობილური გამოყენებები

	1785 – 1800 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.386 5.387
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	PMSE
	
	
	
	823-832 მჰც და 1785-1805 მჰც რადიოსიხშირული ზოლებისათვის

	1785 – 1800 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.386 5.387
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03
	1785-1805 რადიოსიხშირული ზოლისათვის
SRD: დანართი 1, ცხრილი 10.

	1800 - 1805 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.386
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	1800 - 1805 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.386
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	სახმელეთო მობილური
	
	
	
	მობილური გამოყენებები

	1800 - 1805 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.386
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	PMSE
	
	
	
	823-832 მჰც და 1785-1805 მჰც რადიოსიხშირული ზოლებისათვის

	1800 - 1805 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.386
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	რადიო მიკროფონები (მათ შორის ALD)
	EN 300 422
	
	ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03
	1785-1805 რადიოსიხშირული ზოლისათვის
SRD: დანართი 1, ცხრილი 10.

	1805 - 1880 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.386
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა
სისტემები
	EN 301 908
	2011/251/EU
2018/637/EU (EU) 2022/173
	ECC/DEC/(06)13 ECC/DEC/(22)01 ECC/DEC/(22)07 ECC/REC/(08)02
	

	1805 - 1880 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.386
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	MCA
	EN 302 480
	2008/294/EC (EU) 2022/2324 2016/2317/EU
	ECC/DEC/(06)07
	

	1805 - 1880 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.386
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	MCV
	
	2017/191/EU
2010/166/EC
	ECC/DEC/(08)08
	

	1805 - 1880 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.386
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	GSM
	EN 301 502
EN 301 511
EN 303 609
	
	ECC/REC/(05)08 ECC/REC/(08)02 ERC/DEC/(95)03
	

	1880 - 1885 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	უსადენო ციფრული გაუმჯობესებული სატელეკომუნიკაციო
სისტემა
	EN 300 176
EN 301 406
EN 301 908
	
	ERC/DEC/(94)03 ERC/DEC/(98)22
	DECT



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	1880 - 1885 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	უსადენო აუდიო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 13.

	1885 - 1900 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.388
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	უსადენო ციფრული გაუმჯობესებული სატელეკომუნიკაციო
სისტემა
	EN 300 176
EN 301 406
EN 301 908
	
	ERC/DEC/(94)03 ERC/DEC/(98)22
	DECT

	1885 - 1900 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.388
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	უსადენო აუდიო გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 13.

	1900 - 1930 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.388
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა
სისტემები
	EN 301 908
	2020/667/EU
2012/688/EU
	ECC/DEC/(06)13 ECC/DEC/(22)01 ECC/DEC/(22)07 ECC/REC/(08)02
	ECC/DEC/(22)07 გადაწყვეტილება 1920-1980 მჰც რადიოსიხშირული ზოლისათვის (დრონები)

	1900 - 1930 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.388
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	RMR
	EN 301 502
EN 301 511
	
	ECC/DEC/(20)02 ECC/REC/(23)01
	1900-1910 მჰც რადიოსიხშირული ზოლისთვის

	1900 - 1930 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.388
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	MCA
	EN 302 480
	2008/294/EC (EU) 2022/2324 2016/2317/EU
	ECC/DEC/(06)07
	1920-1980 მჰც რადიოსიხშირული ზოლისთვის

	1900 - 1930 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A 5.388A

5.388
	ფიქსირებული
მობილური 5.384A 5.388 5.388A ECA38

5.149 5.341 5.385 ECA29 ECA36
	MCV
	
	2017/191/EU
2010/166/EC (EU) 2021/1730
	ECC/DEC/(08)08
	1920-1980 მჰც რადიოსიხშირული ზოლისთვის

	1930 - 1970 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.388A

5.388
	მობილური 5.388 5.388A ECA38
ფიქსირებული

ECA29
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა
სისტემები
	EN 301 908
	2020/667/EU
2012/688/EU
	ECC/DEC/(06)01 ERC/REC/(01)01 ECC/DEC/(22)01 ECC/DEC/(22)07
	ECC/DEC/(22)07 გადაწყვეტილება 1920-1980 მჰც რადიოსიხშირული ზოლისათვის (დრონები)

	1930 - 1970 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.388A

5.388
	მობილური 5.388 5.388A ECA38
ფიქსირებული

ECA29
	MCA
	
	2008/294/EC (EU) 2022/2324 2016/2317/EU
	ECC/DEC/(06)07
	

	1930 - 1970 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.388A

5.388
	მობილური 5.388 5.388A ECA38
ფიქსირებული

ECA29
	MCV
	
	2017/191/EU
2010/166/EC
	ECC/DEC/(08)08
	

	1970 - 1980 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.388A

5.388
	მობილური 5.388A ECA38
ფიქსირებული

5.388 ECA29
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა
სისტემები
	EN 301 908
	
	ECC/DEC/(06)01 ERC/REC/(01)01 ECC/DEC/(22)01 ECC/DEC/(22)07
	ECC/DEC/(22)07 გადაწყვეტილება 1920-1980 მჰც რადიოსიხშირული ზოლისათვის (დრონები)

	1970 - 1980 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.388A

5.388
	მობილური 5.388A ECA38
ფიქსირებული

5.388 ECA29
	MCA
	
	2008/294/EC (EU) 2022/2324 2016/2317/EU
	ECC/DEC/(06)07
	

	1970 - 1980 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.388A

5.388
	მობილური 5.388A ECA38
ფიქსირებული

5.388 ECA29
	MCV
	
	2017/191/EU
2010/166/EC
	ECC/DEC/(08)08
	

	1970 - 1980 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.388A

5.388
	მობილური 5.388A ECA38
ფიქსირებული

5.388 ECA29
	S-PCS
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	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	1980 - 2010 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A

5.388 5.389A 5.389B 5.389F
	მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A

5.388 5.389A
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 442
EN 301 473
EN 302 574
	
	ECC/DEC/(06)09 ECC/DEC/(06)10 ECC/DEC/(12)01
	

	1980 - 2010 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A

5.388 5.389A 5.389B 5.389F
	მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.351A

5.388 5.389A
	S-PCS
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 1-2.

	2010 - 2025 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.388A 5.388

5.388
	მობილური
ფიქსირებული
	PMSE
	EN 302 064
	(EU) 2016/339
	ERC/REC 25-10
	უსადენო კამერები, პორტატული და მობილური ვიდეო ხაზები

	2025 - 2110 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-კოსმოსი) ფიქსირებული მობილური 5.391
კოსმოსური კავშირები (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი- კოსმოსი)
კოსმოსის კვლევა (დედამიწა- კოსმოსი) (კოსმოსი-კოსმოსი)

5.392
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-კოსმოსი)
ფიქსირებული მობილური 5.391
კოსმოსური კავშირები (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-კოსმოსი)
კოსმოსის კვლევა (დედამიწა- კოსმოსი) (კოსმოსი-კოსმოსი)

5.392 ECA16A ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	2025 - 2110 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-კოსმოსი) ფიქსირებული მობილური 5.391
კოსმოსური კავშირები (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი- კოსმოსი)
კოსმოსის კვლევა (დედამიწა- კოსმოსი) (კოსმოსი-კოსმოსი)

5.392
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-კოსმოსი)
ფიქსირებული მობილური 5.391
კოსმოსური კავშირები (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-კოსმოსი)
კოსმოსის კვლევა (დედამიწა- კოსმოსი) (კოსმოსი-კოსმოსი)

5.392 ECA16A ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	T/R 13-01
	

	2025 - 2110 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-კოსმოსი) ფიქსირებული მობილური 5.391
კოსმოსური კავშირები (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი- კოსმოსი)
კოსმოსის კვლევა (დედამიწა- კოსმოსი) (კოსმოსი-კოსმოსი)

5.392
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-კოსმოსი)
ფიქსირებული მობილური 5.391
კოსმოსური კავშირები (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-კოსმოსი)
კოსმოსის კვლევა (დედამიწა- კოსმოსი) (კოსმოსი-კოსმოსი)

5.392 ECA16A ECA36
	PMSE
	EN 302 064
	2016/339/EU
	ERC/REC 25-10
	უსადენო კამერები, პორტატული და მობილური ვიდეო ხაზები

	2110 - 2120 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.388A
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი)

5.388
	მობილური 5.388A
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი)
ფიქსირებული

5.388 ECA29
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები
	EN 301 908
	2020/667/EU
2012/688/EU
	ECC/DEC/(06)01 ERC/REC/(01)01
	

	2110 - 2120 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.388A
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი)

5.388
	მობილური 5.388A
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი)
ფიქსირებული

5.388 ECA29
	MCA
	
	2008/294/EC (EU) 2022/2324 2016/2317/EU
	ECC/DEC/(06)07
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	2110 - 2120 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.388A
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი)

5.388
	მობილური 5.388A
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი)
ფიქსირებული

5.388 ECA29
	MCV
	
	2017/191/EU
2010/166/EC
	ECC/DEC/(08)08
	

	2120 - 2170 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.388A

5.388
	მობილური 5.388A
ფიქსირებული

5.388 ECA29
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა
სისტემები
	EN 301 908
	2020/667/EU
2012/688/EU
	ECC/DEC/(06)01 ERC/REC/(01)01
	

	2120 - 2170 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.388A

5.388
	მობილური 5.388A
ფიქსირებული

5.388 ECA29
	MCA
	
	2008/294/EC (EU) 2022/2324 2016/2317/EU
	ECC/DEC/(06)07
	

	2120 - 2170 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.388A

5.388
	მობილური 5.388A
ფიქსირებული

5.388 ECA29
	MCV
	
	2017/191/EU
2010/166/EC
	ECC/DEC/(08)08
	

	2170 - 2200 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.351A

5.388 5.389A 5.3892F
	მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.351A

5.388 5.389A
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 442
EN 301 473
EN 302 574
	
	ECC/DEC/(06)09 ECC/DEC/(06)10 ECC/DEC/(12)01 ECC/REC/(10)01
	

	2170 - 2200 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.351A

5.388 5.389A 5.3892F
	მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.351A

5.388 5.389A
	S-PCS
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 1-2.

	2200 - 2290 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი)
ფიქსირებული მობილური 5.391
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი- კოსმოსი)
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი)

5.392
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი)
ფიქსირებული მობილური 5.391
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი)
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი)

5.392 ECA16A ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	T/R 13-01
	

	2200 - 2290 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი)
ფიქსირებული მობილური 5.391
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი- კოსმოსი)
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი)

5.392
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი)
ფიქსირებული მობილური 5.391
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი)
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი)

5.392 ECA16A ECA36
	წერტილი-მრავალწერტილი
	
	
	
	2200- 2400 მჰც რადიოსიხშირულო  ზოლისათვის

	2290 - 2300 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა)
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა)
	სახმელეთო მობილური
	
	
	
	მობილური გამოყენებები

	2290 - 2300 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა)
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა)
	წერტილი-მრავალწერტილი
	
	
	
	2290-2350 მჰც რადიოსიხშირული ზოლისათვის



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	2300 - 2400 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

5.395
	ფიქსირებული მობილური 5.384A სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

ECA36
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	2300-2450 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში

	2300 - 2400 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

5.395
	ფიქსირებული მობილური 5.384A სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

ECA36
	წერტილი-მრავალწერტილი
	
	
	
	2290-2350 მჰც რადიოსიხშირული ზოლისათვის .

	2300 - 2400 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

5.395
	ფიქსირებული მობილური 5.384A სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

ECA36
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები
	EN 301 908
	
	ECC/DEC/(14)02 ECC/REC/(14)04
	

	2300 - 2400 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.384A სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

5.395
	ფიქსირებული მობილური 5.384A სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

ECA36
	PMSE
	EN 302 064
	
	ECC/REC/(15)04 ERC/REC 25-10
	

	2400 - 2450 მჰც
	ფიქსირებული მობილური სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

5.150 5.282
	ფიქსირებული მობილური სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოსალოკაციო

5.150 5.282
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	2300-2450 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში

	2400 - 2450 მჰც
	ფიქსირებული მობილური სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

5.150 5.282
	ფიქსირებული მობილური სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოსალოკაციო

5.150 5.282
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	

	2400 - 2450 მჰც
	ფიქსირებული მობილური სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

5.150 5.282
	ფიქსირებული მობილური სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოსალოკაციო

5.150 5.282
	ISM
	
	
	
	

	2400 - 2450 მჰც
	ფიქსირებული მობილური სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

5.150 5.282
	ფიქსირებული მობილური სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოსალოკაციო

5.150 5.282
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	

	2400 - 2450 მჰც
	ფიქსირებული მობილური სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

5.150 5.282
	ფიქსირებული მობილური სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოსალოკაციო

5.150 5.282
	არასპეციფიური SRD
	EN 300 440
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 1,



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	2400 - 2450 მჰც
	ფიქსირებული მობილური სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

5.150 5.282
	ფიქსირებული მობილური სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოსალოკაციო

5.150 5.282
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	EN 300 440
	
	ERC/REC 70-03
	2400.0-2483.5 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 6

	2400 - 2450 მჰც
	ფიქსირებული მობილური სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

5.150 5.282
	ფიქსირებული მობილური სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოსალოკაციო

5.150 5.282
	RFID გამოყენებები
	EN 300 440
	
	ERC/REC 70-03
	2446-2454 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში. SRD: დანართი 1, ცხრილი 11

	2400 - 2450 მჰც
	ფიქსირებული მობილური სამოყვარულო რადიოსალოკაციო

5.150 5.282
	ფიქსირებული მობილური სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოსალოკაციო

5.150 5.282
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 300 328
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 3,

	2450 - 2483.5 მჰც
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო

5.15
	ფიქსირებული მობილური

5.150
	ISM
	
	
	
	

	2450 - 2483.5 მჰც
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო

5.15
	ფიქსირებული მობილური

5.150
	არასპეციფიური SRD
	EN 300 440
	
	ERC/REC 70-03
	2400.0-2483.5 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 1,

	2450 - 2483.5 მჰც
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო

5.15
	ფიქსირებული მობილური

5.150
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	EN 300 440
	
	ERC/REC 70-03
	2400.0-2483.5 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 6

	2450 - 2483.5 მჰც
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო

5.15
	ფიქსირებული მობილური

5.150
	RFID გამოყენებები
	EN 300 440
	
	ERC/REC 70-03
	2446-2454 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში. SRD: დანართი 1, ცხრილი 11.

	2450 - 2483.5 მჰც
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო

5.15
	ფიქსირებული მობილური

5.150
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	უსადენო კამერები, პორტატული და მობილური ვიდეო ხაზები

	2450 - 2483.5 მჰც
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო

5.15
	ფიქსირებული მობილური

5.150
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 300 328
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 3,

	2483.5 - 2500 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.351A
რადიო განსაზღვრა- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.398
რადიოსალოკაციო 5.398A

5.150 5.368 5.372A 5.399 5.401 5.402
	ფიქსირებული მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.351A

5.150 5.399 5.402
	ISM
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	2483.5 - 2500 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.351A
რადიო განსაზღვრა- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.398
რადიოსალოკაციო 5.398A

5.150 5.368 5.372A 5.399 5.401 5.402
	ფიქსირებული მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.351A

5.150 5.399 5.402
	სახმელეთო მობილური
	
	
	
	მობილური გამოყენებები

	2483.5 - 2500 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.351A
რადიო განსაზღვრა- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.398
რადიოსალოკაციო 5.398A

5.150 5.368 5.372A 5.399 5.401 5.402
	ფიქსირებული მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.351A

5.150 5.399 5.402
	S-PCS
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 1-2.

	2483.5 - 2500 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.351A
რადიო განსაზღვრა- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.398
რადიოსალოკაციო 5.398A

5.150 5.368 5.372A 5.399 5.401 5.402
	ფიქსირებული მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.351A

5.150 5.399 5.402
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	უსადენო კამერები, პორტატული და მობილური ვიდეო ხაზები

	2483.5 - 2500 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.351A
რადიო განსაზღვრა- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.398
რადიოსალოკაციო 5.398A

5.150 5.368 5.372A 5.399 5.401 5.402
	ფიქსირებული მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.351A

5.150 5.399 5.402
	აქტიური სამედიცინო იმპლანტები
	EN 301 559
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 12.

	2500 - 2520 მჰც
	ფიქსირებული 5.410
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A 5.409A

5.412
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა
სისტემები
	
	2020/636/EU
2008/477/EC
	ECC/DEC/(22)01 ECC/DEC/(22)07
	ECC/DEC/(22)07 გადაწყვეტილება 2500-2570 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში (დრონები)

	2500 - 2520 მჰც
	ფიქსირებული 5.410
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A 5.409A

5.412
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A
	წერტილი-მრავალწერტილი
	
	
	
	მაუწყებლობის ტრანზიტის დანიშნულებებით, მეორადი გამოყენების უფლებით რადიოსიხშირული ზოლისთვის 2500-2700 მჰც (მობილური გამოყენების
გარდა)

	2500 - 2520 მჰც
	ფიქსირებული 5.410
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A 5.409A

5.412
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A
	MCV
	
	2017/191/EU
2010/166/EC
	ECC/DEC/(08)08
	

	2520 - 2655 მჰც
	სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.413 5.416
ფიქსირებული 5.410
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A 5.409A

5.339 5.412 5.418B 5.418C
	ფიქსირებული 5.410
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A ECA38

5.339 5.418B 5.418C ECA16
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები
	EN 301 908
	2020/636/EU
2008/477/EC
	ECC/DEC/(05)05 ECC/REC/(11)05
	ECC/DEC/(22)07 გადაწყვეტილება 2500-2570 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში (დრონები)

	2520 - 2655 მჰც
	სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.413 5.416
ფიქსირებული 5.410
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A 5.409A

5.339 5.412 5.418B 5.418C
	ფიქსირებული 5.410
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A ECA38

5.339 5.418B 5.418C ECA16
	წერტილი-მრავალწერტილი
	
	
	
	მაუწყებლობის ტრანზიტის დანიშნულებებით, მეორადი გამოყენების უფლებით რადიოსიხშირული ზოლისთვის 2500-2700 მჰც (მობილური გამოყენების გარდა)



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	2520 - 2655 მჰც
	სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.413 5.416
ფიქსირებული 5.410
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A 5.409A

5.339 5.412 5.418B 5.418C
	ფიქსირებული 5.410
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A ECA38

5.339 5.418B 5.418C ECA16
	MCV
	
	2017/191/EU
2010/166/EC
	ECC/DEC(08)08
	

	2655 – 2670 მჰც
	სამაუწყებლო- თანამგზავრული 5.208B 5.413 5.416
ფიქსირებული 5.410
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A 5.409A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.149 5.412
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.149 5.208B ECA16
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები
	EN 301 908
	2020/636/EU
2008/477/EC
	ECC/DEC/(05)05 ECC/REC/(11)05
	

	2655 – 2670 მჰც
	სამაუწყებლო- თანამგზავრული 5.208B 5.413 5.416
ფიქსირებული 5.410
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A 5.409A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.149 5.412
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.149 5.208B ECA16
	წერტილი-მრავალწერტილი
	
	
	
	მაუწყებლობის ტრანზიტის დანიშნულებებით, მეორადი გამოყენების უფლებით რადიოსიხშირული ზოლისთვის 2500-2700 მჰც (მობილური გამოყენების გარდა)

	2655 – 2670 მჰც
	სამაუწყებლო- თანამგზავრული 5.208B 5.413 5.416
ფიქსირებული 5.410
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A 5.409A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.149 5.412
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.149 5.208B ECA16
	MCV
	
	2017/191/EU
2010/166/EC
	ECC/DEC(08)08
	

	2670 - 2690 მჰც
	ფიქსირებული 5.410
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A 5.409A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.149 5.412
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A
რადიო ასტრონომიული

5.149
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები
	EN 301 908
	2020/636/EU
2008/477/EC
	ECC/DEC/(05)05 ECC/REC/(11)05
	

	2670 - 2690 მჰც
	ფიქსირებული 5.410
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A 5.409A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.149 5.412
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A
რადიო ასტრონომიული

5.149
	წერტილი-მრავალწერტილი
	
	
	
	მაუწყებლობის ტრანზიტის დანიშნულებებით, მეორადი გამოყენების უფლებით რადიოსიხშირული ზოლისთვის 2500-2700 მჰც (მობილური გამოყენების გარდა)

	2670 - 2690 მჰც
	ფიქსირებული 5.410
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A 5.409A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.149 5.412
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.384A
რადიო ასტრონომიული

5.149
	MCV
	
	2017/191/EU
2010/166/EC
	ECC/DEC(08)08
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	2690 - 2700 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.422
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	წერტილი-მრავალწერტილი
	
	
	
	მაუწყებლობის ტრანზიტის დანიშნულებებით, მეორადი გამოყენების უფლებით რადიოსიხშირული ზოლისთვის 2500-2700 მჰც (მობილური გამოყენების
გარდა)

	2690 - 2700 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.422
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	2700 - 2900 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337
რადიოსალოკაციო

5.423
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337
რადიოსალოკაციო

5.423 ECA36
	ამინდის რადარები
	EN 303 347
	
	
	

	2700 - 2900 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337
რადიოსალოკაციო

5.423
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337
რადიოსალოკაციო

5.423 ECA36
	სააერნაოსნო სანავიგაციო
	
	
	
	რადარები და სანავიგაციო სისტემები

	2700 - 2900 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337
რადიოსალოკაციო

5.423
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337
რადიოსალოკაციო

5.423 ECA36
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	
	
	
	

	2700 - 2900 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337
რადიოსალოკაციო

5.423
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337
რადიოსალოკაციო

5.423 ECA36
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	უსადენო კამერები, პორტატული და მობილური ვიდეო ხაზები

	2900 - 3100 მჰც
	რადიოსალოკაციო 5.424A რადიოსანავიგაციო 5.426

5.425 5.427
	რადიოსალოკაციო 5.424A რადიოსანავიგაციო 5.426

5.425 5.427 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	2900 - 3100 მჰც
	რადიოსალოკაციო 5.424A რადიოსანავიგაციო 5.426

5.425 5.427
	რადიოსალოკაციო 5.424A რადიოსანავიგაციო 5.426

5.425 5.427 ECA36
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	EN 302 248
EN 302 752
	
	
	რადარები და სანავიგაციო სისტემები

	3100 - 3300 მჰც
	რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.149 5.428
	რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.149 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	3100 - 3300 მჰც
	რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.149 5.428
	რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.149 ECA36
	აქტიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	3100 - 3300 მჰც
	რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.149 5.428
	რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.149 ECA36
	არასპეციფიური SRD
	
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 1

	3300 - 3400 მჰც
	რადიოსალოკაციო

5.149 5.429 5.429A 5.429B 5.430
	რადიოსალოკაციო

5.149 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	3300 - 3400 მჰც
	რადიოსალოკაციო

5.149 5.429 5.429A 5.429B 5.430
	რადიოსალოკაციო

5.149 ECA36
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	
	
	
	

	3300 - 3400 მჰც
	რადიოსალოკაციო

5.149 5.429 5.429A 5.429B 5.430
	რადიოსალოკაციო

5.149 ECA36
	არასპეციფიური SRD
	
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 1



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	3400 - 3600 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.430A
რადიოსალოკაციო

5.431
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.430A ECA38 სამოყვარულო
რადიოსალოკაციო

ECA36
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	3400-3410 რადიოსიხშირულ ზოლში

	3400 - 3600 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.430A
რადიოსალოკაციო

5.431
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.430A ECA38 სამოყვარულო
რადიოსალოკაციო

ECA36
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები
	EN 301 908
	2019/235/EU
2008/411/EC
2014/276/EU
	ECC/DEC/(11)06 ECC/REC/(15)01 ECC/DEC/(22)01 ECC/REC/(20)03 ECC/REC/(21)02
	

	3400 - 3600 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.430A
რადიოსალოკაციო

5.431
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.430A ECA38 სამოყვარულო
რადიოსალოკაციო

ECA36
	არასპეციფიური SRD
	
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 1

	3600 - 3800 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.433B 5.434A 5.434B

5.435A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური 5.434A 5.434B ECA38
	ESV
	EN 301 447
	
	ECC/DEC/(05)09
	3700-4200 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 7

	3600 - 3800 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.433B 5.434A 5.434B

5.435A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური 5.434A 5.434B ECA38
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები
	EN 301 908
	2019/235/EU
2008/411/EC
2014/276/EU
	ECC/DEC/(11)06 ECC/REC/(15)01 ECC/DEC/(22)01 ECC/REC/(20)03 ECC/REC/(21)02
	

	3600 - 3800 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.433B 5.434A 5.434B

5.435A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური 5.434A 5.434B ECA38
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/REC 12-08
	

	3600 - 3800 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.433B 5.434A 5.434B

5.435A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური 5.434A 5.434B ECA38
	არასპეციფიური SRD
	
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 1

	3800 - 4200 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
	ESV
	EN 301 447
	
	ECC/DEC/(05)09
	3700-4200 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 7

	3800 - 4200 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/REC 12-08
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	3800 - 4200 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა
სისტემები
	
	
	
	მობილური გამოყენებები: არაავტორიზებული პირების მიერ დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით გამოყენებისთვის

	3800 - 4200 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
	არასპეციფიური SRD
	
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 1

	4200 - 4400 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R) 5.436 სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.438

5.437 5.439 5.440
	სააერნაოსნო მობილური (R) 5.436 სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.438

5.437 5.440 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	4200 - 4400 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R) 5.436 სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.438

5.437 5.439 5.440
	სააერნაოსნო მობილური (R) 5.436 სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.438

5.437 5.440 ECA36
	რადიო ალტიმეტრები
	
	
	
	

	4200 - 4400 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R) 5.436 სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.438

5.437 5.439 5.440
	სააერნაოსნო მობილური (R) 5.436 სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.438

5.437 5.440 ECA36
	არასპეციფიური SRD
	
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 1

	4400 - 4500 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
	ფიქსირებული მობილური

ECA20 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	4400 - 4500 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
	ფიქსირებული მობილური

ECA20 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	

	4400 - 4500 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
	ფიქსირებული მობილური

ECA20 ECA36
	არასპეციფიური SRD
	
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 1

	4400 - 4500 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
	ფიქსირებული მობილური

ECA20 ECA36
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	

	4500 - 4800 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 მობილური

ECA20 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	4500 - 4800 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 მობილური

ECA20 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	

	4500 - 4800 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 მობილური

ECA20 ECA36
	არასპეციფიური SRD
	
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 1

	4500 - 4800 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 მობილური

ECA20 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	4500 - 4800 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 მობილური

ECA20 ECA36
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	

	4800 - 4990 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური 5.442 5.440A 5.441A 5.441B
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.339 5.443
	ფიქსირებული
მობილური 5.440A 5.441A 5.441B 5.442
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.339 ECA20 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	4800 - 4990 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური 5.442 5.440A 5.441A 5.441B
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.339 5.443
	ფიქსირებული
მობილური 5.440A 5.441A 5.441B 5.442
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.339 ECA20 ECA36
	სახმელეთო მობილური
	
	
	
	მობილური გამოყენებები

	4800 - 4990 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური 5.442 5.440A 5.441A 5.441B
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.339 5.443
	ფიქსირებული
მობილური 5.440A 5.441A 5.441B 5.442
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.339 ECA20 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	

	4800 - 4990 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური 5.442 5.440A 5.441A 5.441B
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.339 5.443
	ფიქსირებული
მობილური 5.440A 5.441A 5.441B 5.442
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.339 ECA20 ECA36
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	4800 - 4990 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური 5.442 5.440A 5.441A 5.441B
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.339 5.443
	ფიქსირებული
მობილური 5.440A 5.441A 5.441B 5.442
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.339 ECA20 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6

	4800 - 4990 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური 5.442 5.440A 5.441A 5.441B
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.339 5.443
	ფიქსირებული
მობილური 5.440A 5.441A 5.441B 5.442
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.339 ECA20 ECA36
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	

	4990 - 5000 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.149
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA20 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	4990 - 5000 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.149
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA20 ECA36
	სახმელეთო მობილური
	
	
	
	მობილური გამოყენებები

	4990 - 5000 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.149
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA20 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	

	4990 - 5000 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.149
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA20 ECA36
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	4990 - 5000 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.149
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA20 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6

	4990 - 5000 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.149
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული

5.149 ECA20 ECA36
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	

	5000 - 5010 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური- თანამგზავრული (R) 5.443AA
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
	სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) 5.443AA სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (დედამიწა- კოსმოსი)
კოსმოსის კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	5000 - 5010 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური- თანამგზავრული (R) 5.443AA
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
	სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) 5.443AA სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (დედამიწა- კოსმოსი)
კოსმოსის კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
	თანამგზავრული სანავიგაციო სისტემები
	
	
	
	

	5000 - 5010 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური- თანამგზავრული (R) 5.443AA
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
	სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) 5.443AA სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (დედამიწა- კოსმოსი)
კოსმოსის კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	5000 - 5010 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური- თანამგზავრული (R) 5.443AA
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
	სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) 5.443AA სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (დედამიწა- კოსმოსი)
კოსმოსის კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
	GALILEO
	
	
	
	

	5010 - 5030 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური- თანამგზავრული (R) 5.443AA
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.328B 5.443B
	სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) 5.443AA სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.328B 5.443B
რადიო ასტრონომია
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	5010 - 5030 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური- თანამგზავრული (R) 5.443AA
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.328B 5.443B
	სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) 5.443AA სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.328B 5.443B
რადიო ასტრონომია
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	თანამგზავრული სანავიგაციო სისტემები
	
	
	
	

	5010 - 5030 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური- თანამგზავრული (R) 5.443AA
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.328B 5.443B
	სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) 5.443AA სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.328B 5.443B
რადიო ასტრონომია
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	5010 - 5030 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური- თანამგზავრული (R) 5.443AA
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.328B 5.443B
	სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) 5.443AA სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (კოსმოსი-კოსმოსი) 5.328B 5.443B
რადიო ასტრონომია
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	GALILEO
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	5030 - 5091 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R) 5.443C სააერნაოსნო მობილური- თანამგზავრული (R) 5.443D
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო

5.444
	სააერნაოსნო მობილური (R) 5.443C
სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) 5.443D სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო

5.444
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	5030 - 5091 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური (R) 5.443C სააერნაოსნო მობილური- თანამგზავრული (R) 5.443D
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო

5.444
	სააერნაოსნო მობილური (R) 5.443C
სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) 5.443D სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო

5.444
	MLS
	
	
	
	

	5091 - 5150 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური 5.444B ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
სააერნაოსნო მობილური- თანამგზავრული (R) 5.443AA
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.444A

5.444
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) 5.443AA სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.444A

5.444
	სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა
	
	
	
	

	5091 - 5150 მჰც
	სააერნაოსნო მობილური 5.444B ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
სააერნაოსნო მობილური- თანამგზავრული (R) 5.443AA
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.444A

5.444
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) სააერნაოსნო მობილური-თანამგზავრული (R) 5.443AA სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.444A

5.444
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6

	5150 - 5250 მჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.447A
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.446B
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.446D

5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.447A მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.446B სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო

5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 301 893
	(EU) 2022/2307 (EU) 2022/179
	ECC/DEC/(04)08 ERC/REC 70-03
	უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 5150-5350 მც და 5470-5725 მჰც.
SRD: დანართი 1, ცხრილი 3

	5150 - 5250 მჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.447A
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.446B
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.446D

5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.447A მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.446B სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო

5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C
	ფიდერული ხაზები
	
	
	
	ფიდერული ხაზები MSS-თვის

	5150 - 5250 მჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.447A
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.446B
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.446D

5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.447A მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.446B სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო

5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	

	5150 - 5250 მჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.447A
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.446B
სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.446D

5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.447A მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.446B სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო

5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C
	სააერნაოსნო ტელემეტრია
	
	
	
	

	5250 - 5255 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.447F
კოსმოსის კვლევა 5.447D რადიოსალოკაციო

5.447E 5.448 5.448A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.447F კოსმოსის კვლევა 5.447D
რადიოსალოკაციო

5.448A ECA22 ECA36
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 301 893
	(EU) 2022/2307 (EU) 2022/179
	ECC/DEC/(04)08 ERC/REC 70-03
	უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც.
SRD: დანართი 1, ცხრილი 3



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	5250 - 5255 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.447F
კოსმოსის კვლევა 5.447D რადიოსალოკაციო

5.447E 5.448 5.448A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.447F კოსმოსის კვლევა 5.447D
რადიოსალოკაციო

5.448A ECA22 ECA36
	საზღვაო რადარები
	
	
	
	

	5250 - 5255 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.447F
კოსმოსის კვლევა 5.447D რადიოსალოკაციო

5.447E 5.448 5.448A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.447F კოსმოსის კვლევა 5.447D
რადიოსალოკაციო

5.448A ECA22 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	5250 - 5255 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.447F
კოსმოსის კვლევა 5.447D რადიოსალოკაციო

5.447E 5.448 5.448A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.447F კოსმოსის კვლევა 5.447D
რადიოსალოკაციო

5.448A ECA22 ECA36
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	
	
	
	

	5255 - 5350 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.447F
რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.447E 5.448 5.448A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.447F რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.448A ECA22 ECA36
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 301 893
	(EU) 2022/2307 (EU) 2022/179
	ECC/DEC/(04)08 ERC/REC 70-03
	უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც.
SRD: დანართი 1, ცხრილი 3

	5255 - 5350 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.447F
რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.447E 5.448 5.448A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.447F რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.448A ECA22 ECA36
	საზღვაო რადარები
	
	
	
	

	5255 - 5350 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.447F
რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.447E 5.448 5.448A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.447F რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.448A ECA22 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	5255 - 5350 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.447F
რადიოსალოკაციო კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.447E 5.448 5.448A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.447F რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.448A ECA22 ECA36
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	
	
	
	

	5350 - 5450 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.449 დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.448B
რადიოსალოკაციო 5.448D კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.448C
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.449
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.448B რადიოსალოკაციო 5.448D
კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.448C

ECA22 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	5350 - 5450 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.449 დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.448B
რადიოსალოკაციო 5.448D კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.448C
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.449
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.448B რადიოსალოკაციო 5.448D
კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.448C

ECA22 ECA36
	საზღვაო რადარები
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	5350 - 5450 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.449 დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.448B
რადიოსალოკაციო 5.448D კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.448C
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.449
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.448B რადიოსალოკაციო 5.448D
კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.448C

ECA22 ECA36
	ამინდის რადარები
	EN 303 347
	
	
	

	5450 - 5460 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.449 დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.448B
რადიოსალოკაციო 5.448D კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.448C
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.449
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.448B რადიოსალოკაციო 5.448D
კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.448C

ECA22 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	5450 - 5460 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.449 დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.448B
რადიოსალოკაციო 5.448D კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.448C
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.449
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.448B რადიოსალოკაციო 5.448D
კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.448C

ECA22 ECA36
	საზღვაო რადარები
	
	
	
	

	5450 - 5460 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.449 დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.448B
რადიოსალოკაციო 5.448D კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.448C
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.449
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.448B რადიოსალოკაციო 5.448D
კოსმოსის კვლევა (აქტიური) 5.448C

ECA22 ECA36
	ამინდის რადარები
	
	
	
	

	5460 - 5470 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო 5.448D
რადიოსანავიგაციო 5.449 კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.448B
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო 5.448D
რადიოსანავიგაციო 5.449 კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.448B ECA22 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	5460 - 5470 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო 5.448D
რადიოსანავიგაციო 5.449 კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.448B
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო 5.448D
რადიოსანავიგაციო 5.449 კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.448B ECA22 ECA36
	საზღვაო რადარები
	
	
	
	

	5460 - 5470 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო 5.448D
რადიოსანავიგაციო 5.449 კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.448B
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო 5.448D
რადიოსანავიგაციო 5.449 კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.448B ECA22 ECA36
	ამინდის რადარები
	EN 303 347
	
	
	

	5470 - 5570 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) საზღვაო რადიოსანავიგაციო
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A
რადიოსალოკაციო 5.450B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.448B 5.450 5.451
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) საზღვაო რადიოსანავიგაციო
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A რადიოსალოკაციო 5.450B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.448B ECA22 ECA36
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 301 893
	(EU) 2022/2307 (EU) 2022/179
	ECC/DEC/(04)08 ERC/REC 70-03
	უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 5150-5350 მც და 5470-5725 მჰც
SRD: დანართი 1, ცხრილი 3

	5470 - 5570 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) საზღვაო რადიოსანავიგაციო
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A
რადიოსალოკაციო 5.450B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.448B 5.450 5.451
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) საზღვაო რადიოსანავიგაციო
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A რადიოსალოკაციო 5.450B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.448B ECA22 ECA36
	საზღვაო რადარები
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	5470 - 5570 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) საზღვაო რადიოსანავიგაციო
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A
რადიოსალოკაციო 5.450B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.448B 5.450 5.451
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) საზღვაო რადიოსანავიგაციო
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A რადიოსალოკაციო 5.450B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.448B ECA22 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	5470 - 5570 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) საზღვაო რადიოსანავიგაციო
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A
რადიოსალოკაციო 5.450B კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.448B 5.450 5.451
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) საზღვაო რადიოსანავიგაციო
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A რადიოსალოკაციო 5.450B
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.448B ECA22 ECA36
	ამინდის რადარები
	EN 303 347
	
	
	

	5570 - 5650 მჰც
	საზღვაო რადიოსანავიგაციო
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A
რადიოსალოკაციო 5.450B

5.450 5.451 5.452
	საზღვაო რადიოსანავიგაციო
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A რადიოსალოკაციო 5.450B

5.452 ECA22 ECA36
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 301 893
	(EU) 2022/2307 (EU) 2022/179
	ECC/DEC/(04)08 ERC/REC 70-03
	უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 5150-5350 მც და 5470-5725 მჰც.
SRD: დანართი 1, ცხრილი 3

	5570 - 5650 მჰც
	საზღვაო რადიოსანავიგაციო
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A
რადიოსალოკაციო 5.450B

5.450 5.451 5.452
	საზღვაო რადიოსანავიგაციო
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A რადიოსალოკაციო 5.450B

5.452 ECA22 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	5570 - 5650 მჰც
	საზღვაო რადიოსანავიგაციო
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A
რადიოსალოკაციო 5.450B

5.450 5.451 5.452
	საზღვაო რადიოსანავიგაციო
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A რადიოსალოკაციო 5.450B

5.452 ECA22 ECA36
	ამინდის რადარები
	EN 303 347
	
	
	

	5570 - 5650 მჰც
	საზღვაო რადიოსანავიგაციო
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A
რადიოსალოკაციო 5.450B

5.450 5.451 5.452
	საზღვაო რადიოსანავიგაციო
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A რადიოსალოკაციო 5.450B

5.452 ECA22 ECA36
	საზღვაო რადარები
	
	
	
	

	5650 - 5725 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი)

5.282 5.451 5.453 5.454 5.455
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.282 ECA22 ECA23 ECA36
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	5650-5850 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში

	5650 - 5725 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი)

5.282 5.451 5.453 5.454 5.455
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.282 ECA22 ECA23 ECA36
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 301 893
	(EU) 2022/2307 (EU) 2022/179
	ECC/DEC/(04)08 ERC/REC 70-03
	უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) რადიოსიხშირული ზოლებისათვის 5150-5350 მც და 5470-5725 მჰც.
SRD: დანართი 1, ცხრილი 3

	5650 - 5725 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი)

5.282 5.451 5.453 5.454 5.455
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.282 ECA22 ECA23 ECA36
	ამინდის რადარები
	EN 303 347
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	5650 - 5725 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი)

5.282 5.451 5.453 5.454 5.455
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.282 ECA22 ECA23 ECA36
	საზღვაო რადარები
	
	
	
	

	5650 - 5725 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი)

5.282 5.451 5.453 5.454 5.455
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.282 ECA22 ECA23 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	EN 302 217

	5650 - 5725 მჰც
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი)

5.282 5.451 5.453 5.454 5.455
	მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.446A 5.450A რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.282 ECA22 ECA23 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	5725 - 5830 მჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო

5.150 5.451 5.453 5.455
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოსალოკაციო
ფიქსირებული სამოყვარულო მობილური

5.150 ECA17 ECA22 ECA36
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	5650-5850 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში

	5725 - 5830 მჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო

5.150 5.451 5.453 5.455
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოსალოკაციო
ფიქსირებული სამოყვარულო მობილური

5.150 ECA17 ECA22 ECA36
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 302 502
	
	ERC/REC/(06)04
	ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) რადიოსიხშირული ზოლისათვის 5725-5875 მჰც.
SRD: დანართი 1, ცხრილი 3,

	5725 - 5830 მჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო

5.150 5.451 5.453 5.455
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოსალოკაციო
ფიქსირებული სამოყვარულო მობილური

5.150 ECA17 ECA22 ECA36
	ISM
	
	
	
	5725-5875 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში .

	5725 - 5830 მჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო

5.150 5.451 5.453 5.455
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოსალოკაციო
ფიქსირებული სამოყვარულო მობილური

5.150 ECA17 ECA22 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	

	5725 - 5830 მჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო

5.150 5.451 5.453 5.455
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოსალოკაციო
ფიქსირებული სამოყვარულო მობილური

5.150 ECA17 ECA22 ECA36
	არასპეციფიური SRD
	EN 300 440
	
	ERC/REC 70-03
	5725-5875 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში . SRD: დანართი 1, ცხრილი 1

	5725 - 5830 მჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო

5.150 5.451 5.453 5.455
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოსალოკაციო
ფიქსირებული სამოყვარულო მობილური

5.150 ECA17 ECA22 ECA36
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	5725 - 5830 მჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო

5.150 5.451 5.453 5.455
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოსალოკაციო
ფიქსირებული სამოყვარულო მობილური

5.150 ECA17 ECA22 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	5725 - 5830 მჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო

5.150 5.451 5.453 5.455
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოსალოკაციო
ფიქსირებული სამოყვარულო მობილური

5.150 ECA17 ECA22 ECA36
	ამინდის რადარები
	EN 303 347
	
	
	

	5830 - 5850 მჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.150 5.451 5.453 5.455
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული
მობილური

5.150 ECA22 ECA23 ECA36
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	5650-5850 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში

	5830 - 5850 მჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.150 5.451 5.453 5.455
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული
მობილური

5.150 ECA22 ECA23 ECA36
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 302 502
	
	ERC/REC/(06)04
	ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) რადიოსიხშირული ზოლისათვის 5725-5875 მჰც.
SRD: დანართი 1, ცხრილი 3

	5830 - 5850 მჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.150 5.451 5.453 5.455
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული
მობილური

5.150 ECA22 ECA23 ECA36
	ISM
	
	
	
	5725-5875 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში

	5830 - 5850 მჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.150 5.451 5.453 5.455
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული
მობილური

5.150 ECA22 ECA23 ECA36
	არასპეციფიური SRD
	EN 300 440
	
	ERC/REC 70-03
	5725-5875 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 1

	5830 - 5850 მჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.150 5.451 5.453 5.455
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული
მობილური

5.150 ECA22 ECA23 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	5830 - 5850 მჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.150 5.451 5.453 5.455
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული
მობილური

5.150 ECA22 ECA23 ECA36
	ამინდის რადარები
	EN 303 347
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	5850 - 5925 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური 5.15
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური

5.150
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 302 502
	
	ERC/REC/(06)04 ECC/DEC/(08)01
	ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) რადიოსიხშირული ზოლისათვის 5725-5875 მჰც.
ECC/DEC/(08)01 რადიოსიხშირული ზოლისათვის 5875-5935 მჰც.
SRD: დანართი 1, ცხრილი 3

	5850 - 5925 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური

5.15
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური

5.150
	ISM
	
	
	
	5725-5875 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში

	5850 - 5925 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური

5.15
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური

5.150
	არასპეციფიური SRD
	EN 300 440
	
	ERC/REC 70-03
	5725-5875 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 1

	5850 - 5925 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური

5.15
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური

5.150
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	5850 - 5925 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური

5.15
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური

5.150
	ფიქსირებული
	
	
	
	EN 302 217.

	5850 - 5925 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური

5.15
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური

5.150
	ITS
	EN 302 571
	
	ECC/DEC/(08)01 ECC/REC/(08)01 ERC/REC 70-03
	5875-5935 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში

	5925 - 6700 მჰც
	ფიქსირებული 5.457
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B
მობილური 5.457C 5.457E

5.149 5.440 5.458
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A მობილური 5.457E
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური)

5.149 5.440 5.458
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 303 687
	2021/1067/EU
	ECC/DEC/(20)01
	უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) 5945 - 6425 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში
SRD: დანართი 1, ცხრილი 3

	5925 - 6700 მჰც
	ფიქსირებული 5.457
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B
მობილური 5.457C 5.457E

5.149 5.440 5.458
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A მობილური 5.457E
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური)

5.149 5.440 5.458
	ESV
	EN 301 447
	
	ECC/DEC/(05)09
	5925-6425 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 7

	5925 - 6700 მჰც
	ფიქსირებული 5.457
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B
მობილური 5.457C 5.457E

5.149 5.440 5.458
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A მობილური 5.457E
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური)

5.149 5.440 5.458
	FSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 443
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	5925 - 6700 მჰც
	ფიქსირებული 5.457
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B
მობილური 5.457C 5.457E

5.149 5.440 5.458
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A მობილური 5.457E
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური)

5.149 5.440 5.458
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	5925 - 6700 მჰც
	ფიქსირებული 5.457
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B
მობილური 5.457C 5.457E

5.149 5.440 5.458
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A მობილური 5.457E
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური)

5.149 5.440 5.458
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ECC/REC/(14)06 ERC/REC 14-01
ERC/REC 14-02
	

	5925 - 6700 მჰც
	ფიქსირებული 5.457
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B
მობილური 5.457C 5.457E

5.149 5.440 5.458
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A მობილური 5.457E
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური)

5.149 5.440 5.458
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	6700 - 7075 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 მობილური 5.457D 5.457E 5.457F

5.458 5.458A 5.458B
	ფიქსირებული მობილური 5.457E
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური)

5.458 5.458A 5.458B
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	
	6725-7025 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში

	6700 - 7075 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 მობილური 5.457D 5.457E 5.457F

5.458 5.458A 5.458B
	ფიქსირებული მობილური 5.457E
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური)

5.458 5.458A 5.458B
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	6700 - 7075 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 მობილური 5.457D 5.457E 5.457F

5.458 5.458A 5.458B
	ფიქსირებული მობილური
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური)

5.458 5.458A 5.458B
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ECC/REC/(14)06 ERC/REC 14-02
	

	6700 - 7075 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 მობილური 5.457D 5.457E 5.457F

5.458 5.458A 5.458B
	ფიქსირებული მობილური
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური)

5.458 5.458A 5.458B
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	7075 - 7145 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.457E

5.458
	ფიქსირებული მობილური 5.457E
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური)

5.458
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ECC/REC/(02)06 ECC/REC/(14)06 ERC/REC 14-02
	

	7075 - 7145 მჰც
	ფიქსირებული მობილური 5.457E

5.458
	ფიქსირებული მობილური 5.457E
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური)

5.458
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	7145 – 7190 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი)

5.458
	ფიქსირებული მობილური
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი)
კოსმოსური კავშირები (დედამიწა-კოსმოსი)

5.458
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ECC/REC/(02)06
	

	7145 – 7190 მჰც
	ფიქსირებული მობილური
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი)

5.458
	ფიქსირებული მობილური
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი)
კოსმოსური კავშირები (დედამიწა-კოსმოსი)

5.458
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	7190 - 7235 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.460A 5.460B
ფიქსირებული მობილური
კოსმოსის კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.460

5.458
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.460A 5.460B
ფიქსირებული მობილური
კოსმოსის კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.460

5.458
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ECC/REC/(02)06
	

	7190 - 7235 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.460A 5.460B
ფიქსირებული მობილური
კოსმოსის კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.460

5.458
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.460A 5.460B
ფიქსირებული მობილური
კოსმოსის კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.460

5.458
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	7235 - 7250 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.460A
ფიქსირებული მობილური

5.458
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.460A
ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი)

5.458
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ECC/REC/(02)06
	

	7235 - 7250 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.460A
ფიქსირებული მობილური

5.458
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.460A
ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი)

5.458
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	7250 - 7300 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური

5.461
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური

5.461 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	7250 - 7300 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური

5.461
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური

5.461 ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ECC/REC/(02)06
	

	7250 - 7300 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური

5.461
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური

5.461 ECA36
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	7300 - 7375 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.461
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.461 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	7300 - 7375 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.461
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.461 ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ECC/REC/(02)06
	

	7300 - 7375 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.461
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.461 ECA36
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	7375 - 7450 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
საზღვაო მობილური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461AA 5.461AB
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.461AC
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461AA 5.461AB
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.461AC ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	7375 - 7450 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
საზღვაო მობილური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461AA 5.461AB
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.461AC
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461AA 5.461AB
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.461AC ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ECC/REC/(02)06
	

	7450 - 7550 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
საზღვაო მობილური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461AA 5.461AB
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.461A 5.461AC
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461AA 5.461AB
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.461A 5.461AC ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	7450 - 7550 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
საზღვაო მობილური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461AA 5.461AB
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.461A 5.461AC
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461AA 5.461AB
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.461A 5.461AC ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ECC/REC/(02)06
	

	7550 - 7750 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
საზღვაო მობილური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461AA 5.461AB
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.461AC
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461AA 5.461AB
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.461AC ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	7550 - 7750 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
საზღვაო მობილური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461AA 5.461AB
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.461AC
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) საზღვაო მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461AA 5.461AB
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.461AC ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ECC/REC/(02)06
	

	7750 - 7900 მჰც
	ფიქსირებული
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
	ფიქსირებული
მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	7750 - 7900 მჰც
	ფიქსირებული
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
	ფიქსირებული
მეტეოროლოგიური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.461B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ECC/REC/(02)06
	

	7900 - 8025 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური

5.461
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური

5.461 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	7900 - 8025 მჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური

5.461
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური

5.461 ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ECC/REC/(02)06
	

	8025 - 8175 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)
ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური 5.463

5.462A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური 5.463

5.462A ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	8025 - 8175 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)
ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური 5.463

5.462A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური 5.463

5.462A ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ECC/REC/(02)06
	

	8175 - 8215 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)
ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური 5.463

5.462A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური 5.463

5.462A ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	8175 - 8215 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)
ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური 5.463

5.462A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური 5.463

5.462A ECA36
	დედამიწის კვლევის თანამგზავრული სისტემები
	
	
	
	

	8175 - 8215 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)
ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური 5.463

5.462A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური 5.463

5.462A ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ECC/REC/(02)06
	

	8215 - 8400 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)
ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური 5.463

5.462A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.462A 5.463
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	8215 - 8400 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)
ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური 5.463

5.462A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.462A 5.463
	დედამიწის კვლევის თანამგზავრული სისტემები
	
	
	
	

	8215 - 8400 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)
ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური 5.463

5.462A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.462A 5.463
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ECC/REC/(02)06
	

	8215 - 8400 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)
ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური 5.463

5.462A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.462A 5.463
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	8400 - 8500 მჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.465 5.466
	ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.465
რადიოსალოკაციო
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ECC/REC/(02)06
	

	8500 - 8550 მჰც
	რადიოსალოკაციო

5.468 5.469
	რადიოსალოკაციო

5.469 ECA24 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	8500 - 8550 მჰც
	რადიოსალოკაციო

5.468 5.469
	რადიოსალოკაციო

5.469 ECA24 ECA36
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	EN 303 135
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	8500 - 8550 მჰც
	რადიოსალოკაციო

5.468 5.469
	რადიოსალოკაციო

5.469 ECA24 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	EN 302 217.

	8550 - 8650 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.468 5.469 5.469A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.469 5.469A ECA24 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	8550 - 8650 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.468 5.469 5.469A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.469 5.469A ECA24 ECA36
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	EN 303 135
	
	
	

	8550 - 8650 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.468 5.469 5.469A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.469 5.469A ECA24 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	EN 302 217.

	8650 - 8750 მჰც
	რადიოსალოკაციო

5.468 5.469
	რადიოსალოკაციო

5.469 ECA24 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	8650 - 8750 მჰც
	რადიოსალოკაციო

5.468 5.469
	რადიოსალოკაციო

5.469 ECA24 ECA36
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	EN 303 135
	
	
	

	8650 - 8750 მჰც
	რადიოსალოკაციო

5.468 5.469
	რადიოსალოკაციო

5.469 ECA24 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	EN 302 217.

	8750 - 8850 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.470 რადიოსალოკაციო

5.471
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.470 რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა

5.471 ECA24 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	8750 - 8850 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.470 რადიოსალოკაციო

5.471
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.470 რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა

5.471 ECA24 ECA36
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	EN 303 135
	
	
	

	8850 - 9000 მჰც
	საზღვაო რადიოსანავიგაციო 5.472 რადიოსალოკაციო

5.473
	საზღვაო რადიოსანავიგაციო 5.472 რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა

5.473 ECA24 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	8850 - 9000 მჰც
	საზღვაო რადიოსანავიგაციო 5.472 რადიოსალოკაციო

5.473
	საზღვაო რადიოსანავიგაციო 5.472 რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა

5.473 ECA24 ECA36
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	EN 303 135
	
	
	

	9000 - 9200 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337 რადიოსალოკაციო

5.471 5.473A
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337 რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა

5.471 5.473A ECA24 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	9000 - 9200 მჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337 რადიოსალოკაციო

5.471 5.473A
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.337 რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა

5.471 5.473A ECA24 ECA36
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	EN 303 135
EN 303 213
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	9200 - 9300 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.474A 5.474B 5.474C
საზღვაო რადიოსანავიგაციო 5.472 რადიოსალოკაციო

5.473 5.474 5.474D
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.474A 5.474B 5.474C
საზღვაო რადიოსანავიგაციო 5.472 რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა

5.473 5.474 5.474D ECA24 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	EN 300 440
	
	ERC/REC 70-03
	9200-9975 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	9200 - 9300 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.474A 5.474B 5.474C
საზღვაო რადიოსანავიგაციო 5.472 რადიოსალოკაციო

5.473 5.474 5.474D
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.474A 5.474B 5.474C
საზღვაო რადიოსანავიგაციო 5.472 რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა

5.473 5.474 5.474D ECA24 ECA36
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	EN 303 135
	
	
	

	9300 - 9500 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო 5.475 კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.427 5.474 5.475A 5.475B 5.476A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო 5.475 კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A ECA24 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	EN 300 440
	
	ERC/REC 70-03
	9200-9975 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	9300 - 9500 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო 5.475 კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.427 5.474 5.475A 5.475B 5.476A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო 5.475 კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A ECA24 ECA36
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	EN 302 194
EN 302 248
EN 302 752
EN 303 135
EN 303 213
	
	
	

	9500 - 9800 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.476A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.476A ECA24 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	EN 300 440
	
	ERC/REC 70-03
	9200-9975 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	9500 - 9800 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
რადიოსანავიგაციო კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.476A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.476A ECA24 ECA36
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	EN 303 135
	
	
	

	9800 - 9900 მჰც
	რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.477 5.478 5.478A 5.478B
	რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.478 5.478A 5.478B ECA24 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	EN 300 440
	
	ERC/REC 70-03
	9200-9975 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	9800 - 9900 მჰც
	რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.477 5.478 5.478A 5.478B
	რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.478 5.478A 5.478B ECA24 ECA36
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	EN 303 135
	
	
	

	9900 - 10000 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.474A 5.474B 5.474C
რადიოსალოკაციო
ფიქსირებული

5.477 5.478 5.479
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.474A 5.474B 5.474C
რადიოსალოკაციო
ფიქსირებული

5.477 5.478 5.479
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	EN 300 440
	
	ERC/REC 70-03
	9200-9975 მჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	9900 - 10000 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.474A 5.474B 5.474C
რადიოსალოკაციო
ფიქსირებული

5.477 5.478 5.479
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.474A 5.474B 5.474C
რადიოსალოკაციო
ფიქსირებული

5.477 5.478 5.479
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	EN 303 135
	
	
	

	10000 – 10400 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.474A 5.474B 5.474C
ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო

5.474D 5.479
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.474A 5.474B 5.474C
ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო

5.474D 5.479 ECA17A ECA36
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	10-10.5 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლში

	10000 – 10400 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.474A 5.474B 5.474C
ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო

5.474D 5.479
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.474A 5.474B 5.474C
ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო

5.474D 5.479 ECA17A ECA36
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	უსადენო კამერები, პორტატული და მობილური ვიდეო ხაზები

	10000 – 10400 მჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.474A 5.474B 5.474C
ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო

5.474D 5.479
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.474A 5.474B 5.474C
ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო

5.474D 5.479 ECA17A ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	10400 – 10450 მჰც
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო

ECA17 ECA17A ECA36
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	10-10.5 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლში

	10400 – 10450 მჰც
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო

ECA17 ECA17A ECA36
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	უსადენო კამერები, პორტატული და მობილური ვიდეო ხაზები

	10400 – 10450 მჰც
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო

ECA17 ECA17A ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	.
SRD: დანართი 1, ცხრილი 6

	10.45 - 10.5 გჰც
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.481
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.481 ECA17 ECA17A ECA23 ECA36
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	10-10.5 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლში

	10.45 - 10.5 გჰც
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.481
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.481 ECA17 ECA17A ECA23 ECA36
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	10.45 - 10.5 გჰც
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.481
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.481 ECA17 ECA17A ECA23 ECA36
	ფიქსირებული
	
	
	
	EN 302 217.

	10.45 - 10.5 გჰც
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.481
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.481 ECA17 ECA17A ECA23 ECA36
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	უსადენო კამერები, პორტატული და მობილური ვიდეო ხაზები

	10.45 - 10.5 გჰც
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.481
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.481 ECA17 ECA17A ECA23 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	10.5 - 10.55 გჰც
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო

ECA17A
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	ERC/REC 12-05
	

	10.5 - 10.55 გჰც
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო

ECA17A
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	უსადენო კამერები, პორტატული და მობილური ვიდეო ხაზები

	10.5 - 10.55 გჰც
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო
	ფიქსირებული მობილური რადიოსალოკაციო

ECA17A
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	EN 300 440
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	10.55 - 10.6 გჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო

ECA17A
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	ERC/REC 12-05
	

	10.55 - 10.6 გჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო

ECA17A
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	უსადენო კამერები, პორტატული და მობილური ვიდეო ხაზები

	10.55 - 10.6 გჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიოსალოკაციო

ECA17A
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	EN 300 440
	
	ERC/REC 70-03
	10.5-10.6 გჰც რადიოხისშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	10.6 - 10.68 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) რადიოსალოკაციო

5.149 5.482 5.482A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) რადიოსალოკაციო

5.149 5.482 5.482A ECA17A
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	ECC/DEC/(10)01 ERC/REC 12-05
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	10.6 - 10.68 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) რადიოსალოკაციო

5.149 5.482 5.482A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) რადიოსალოკაციო

5.149 5.482 5.482A ECA17A
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	

	10.6 - 10.68 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) რადიოსალოკაციო

5.149 5.482 5.482A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) რადიოსალოკაციო

5.149 5.482 5.482A ECA17A
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	10.68 - 10.7 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.483
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	დედამიწის ზედაპირის კვლევა

	10.7 - 11.7 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
	წერტილი-მრავალწერტილი
	
	
	
	.

	10.7 - 11.7 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/DEC/(00)08 ERC/REC 12-06
	

	10.7 - 11.7 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
	VSAT
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	10.7 - 11.7 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
	LEST
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	10.7 - 11.7 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
	HEST
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	10.7 - 11.7 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
	AES
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 6



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	10.7 - 11.7 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
	ESV
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	10.7 - 11.7 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.441 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
	ESIM
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	11.7 - 12.5 გჰც
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.492 ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.487 5.487A
	სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.492 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.487 5.487A ECA28
	წერტილი-მრავალწერტილი
	
	
	
	წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 10.705-
13.250 გჰც. (დროებით სარგებლობაში)

	11.7 - 12.5 გჰც
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.492 ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.487 5.487A
	სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.492 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.487 5.487A ECA28
	მაუწყებლობა (თანამგზავრული)
	EN 302 340
EN 302 448
	
	ERC/DEC/(00)08
	RR-ის დანართი 30 (SIT 12.4-12.5 გჰც) და 30B-ს მიხედვით

	11.7 - 12.5 გჰც
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.492 ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.487 5.487A
	სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.492 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.487 5.487A ECA28
	LEST
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	11.7 - 12.5 გჰც
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.492 ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.487 5.487A
	სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.492 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.487 5.487A ECA28
	HEST
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	11.7 - 12.5 გჰც
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.492 ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.487 5.487A
	სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.492 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.487 5.487A ECA28
	ESIM
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	11.7 - 12.5 გჰც
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.492 ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.487 5.487A
	სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.492 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.487 5.487A ECA28
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/DEC/(00)08 ERC/REC 12-06
	

	12.5 - 12.75 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B

5.494 5.495 5.496
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B

5.496
	წერტილი-მრავალწერტილი
	
	
	
	წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხშირული ზოლისათვის 10.705-
13.250 გჰც. (დროებით სარგებლობაში)

	12.5 - 12.75 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B

5.494 5.495 5.496
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B

5.496
	LEST
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	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	12.5 - 12.75 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B

5.494 5.495 5.496
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B

5.496
	HEST
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	12.5 - 12.75 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B

5.494 5.495 5.496
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B

5.496
	AES
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	12.5 - 12.75 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B

5.494 5.495 5.496
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B

5.496
	ESV
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	12.5 - 12.75 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B

5.494 5.495 5.496
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B

5.496
	ESIM
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	12.75 - 13.25 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.441 5.496A
მობილური
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (კოსმოსი-
დედამიწა)
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.441 5.496A
	წერტილი-მრავალწერტილი
	
	
	
	წერტილი-მრავალწერტილი: რადიოსიხსირული ზოლისათვის 10.705-
13.250 გჰც. (დროებით სარგებლობაში)

	12.75 - 13.25 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.441 5.496A
მობილური
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (კოსმოსი-
დედამიწა)
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.441 5.496A
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/REC 12-02
	

	12.75 - 13.25 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.441 5.496A
მობილური
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (კოსმოსი-
დედამიწა)
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.441 5.496A
	FSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 430
	
	
	

	13.25 - 13.4 გჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.497 დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.498A 5.499
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.497 დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.498A ECA26
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	
	

	13.25 - 13.4 გჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.497 დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.498A 5.499
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო 5.497 დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.498A ECA26
	საზღვაო რადარები
	
	
	
	

	13.4 - 13.65 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.499A 5.499B
რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა 5.499C 5.499D სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.499E 5.500 5.501 5.501B
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.499A 5.499B
რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა 5.499C 5.499D 5.501B ECA26 ECA36
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	13.4 - 13.65 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.499A 5.499B
რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა 5.499C 5.499D სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.499E 5.500 5.501 5.501B
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.499A 5.499B
რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა 5.499C 5.499D 5.501B ECA26 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	13.4 - 13.65 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.499A 5.499B
რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა 5.499C 5.499D სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.499E 5.500 5.501 5.501B
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.499A 5.499B
რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა 5.499C 5.499D 5.501B ECA26 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	EN 300 440
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	13.65 - 13.75 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა 5.201A
სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.499 5.500 5.501 5.501B
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა 5.501A 5.501B ECA26 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	13.65 - 13.75 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა 5.201A
სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.499 5.500 5.501 5.501B
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა 5.501A 5.501B ECA26 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	EN 300 440
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	13.75 - 14 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A
რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა კოსმოსის კვლევა
სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი - თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.499 5.500 5.501 5.502 5.503
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა

5.502 5.503 ECA26 ECA36
	FSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 430
	
	
	

	13.75 - 14 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A
რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა კოსმოსის კვლევა
სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი - თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.499 5.500 5.501 5.502 5.503
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა

5.502 5.503 ECA26 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	13.75 - 14 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A
რადიოსალოკაციო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა კოსმოსის კვლევა
სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი - თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.499 5.500 5.501 5.502 5.503
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა

5.502 5.503 ECA26 ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	EN 300 440
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	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	14 - 14.25 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.504C 5.506A
რადიოსანავიგაციო 5.504
კოსმოსის კვლევა

5.504A 5.505
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.504C 5.506A
კოსმოსის კვლევა

5.504
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 427
EN 302 977
	
	
	

	14 - 14.25 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.504C 5.506A
რადიოსანავიგაციო 5.504
კოსმოსის კვლევა

5.504A 5.505
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.504C 5.506A
კოსმოსის კვლევა

5.504
	ფიქსირებული
	
	
	
	EN 302 217

	14 - 14.25 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.504C 5.506A
რადიოსანავიგაციო 5.504
კოსმოსის კვლევა

5.504A 5.505
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.504C 5.506A
კოსმოსის კვლევა

5.504
	LEST
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 4,

	14 - 14.25 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.504C 5.506A
რადიოსანავიგაციო 5.504
კოსმოსის კვლევა

5.504A 5.505
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.504C 5.506A
კოსმოსის კვლევა

5.504
	HEST
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 5

	14 - 14.25 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.504C 5.506A
რადიოსანავიგაციო 5.504
კოსმოსის კვლევა

5.504A 5.505
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.504C 5.506A
კოსმოსის კვლევა

5.504
	AES
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 6,

	14 - 14.25 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.504C 5.506A
რადიოსანავიგაციო 5.504
კოსმოსის კვლევა

5.504A 5.505
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.504C 5.506A
კოსმოსის კვლევა

5.504
	ESV
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 7

	14 - 14.25 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.504C 5.506A
რადიოსანავიგაციო 5.504
კოსმოსის კვლევა

5.504A 5.505
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.504C 5.506A
კოსმოსის კვლევა

5.504
	ESIM
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 9.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	14 - 14.25 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.504C 5.506A
რადიოსანავიგაციო 5.504
კოსმოსის კვლევა

5.504A 5.505
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.504C 5.506A
კოსმოსის კვლევა

5.504
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	14.25 - 14.3 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
რადიოსანავიგაციო 5.504
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.508A
კოსმოსის კვლევა

5.504A 5.505 5.508
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.508A
კოსმოსის კვლევა

5.504
	VSAT
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 3

	14.25 - 14.3 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
რადიოსანავიგაციო 5.504
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.508A
კოსმოსის კვლევა

5.504A 5.505 5.508
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.508A
კოსმოსის კვლევა

5.504
	AES
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 6,

	14.25 - 14.3 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
რადიოსანავიგაციო 5.504
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.508A
კოსმოსის კვლევა

5.504A 5.505 5.508
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.508A
კოსმოსის კვლევა

5.504
	ESV
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 7

	14.25 - 14.3 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
რადიოსანავიგაციო 5.504
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.508A
კოსმოსის კვლევა

5.504A 5.505 5.508
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.508A
კოსმოსის კვლევა

5.504
	ESIM
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 9

	14.25 - 14.3 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
რადიოსანავიგაციო 5.504
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.508A
კოსმოსის კვლევა

5.504A 5.505 5.508
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.508A
კოსმოსის კვლევა

5.504
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 427
EN 302 977
	
	
	

	14.25 - 14.3 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
რადიოსანავიგაციო 5.504
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.508A
კოსმოსის კვლევა

5.504A 5.505 5.508
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.508A
კოსმოსის კვლევა

5.504
	ფიქსირებული
	
	
	
	EN 302 217



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	14.3 - 14.4 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული

5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
	VSAT
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 3

	14.3 - 14.4 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული

5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
	AES
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 6

	14.3 - 14.4 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული

5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
	ESV
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 7

	14.3 - 14.4 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული

5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
	ESIM
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 9

	14.3 - 14.4 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული

5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
	FSS მიწისზედა სადგურები
	EN 302 340
	
	
	

	14.3 - 14.4 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული

5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 427
EN 302 977
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	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	14.3 - 14.4 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული

5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
	ფიქსირებული
	
	
	
	EN 302 217.

	14.4 - 14.47 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A

5.504A
	VSAT
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 3

	14.4 - 14.47 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A

5.504A
	AES
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	14.4 - 14.47 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A

5.504A
	ESV
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	14.4 - 14.47 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A

5.504A
	ESIM
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	14.4 - 14.47 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A

5.504A
	FSS მიწისზედა სადგურები
	EN 302 340
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
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EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	14.4 - 14.47 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A

5.504A
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 427
EN 302 977
	
	
	

	14.4 - 14.47 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B 5.484B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A

5.504A
	ფიქსირებული
	
	
	
	EN 302 217.

	14.47 - 14.5 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.484A 5.506
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.504A
	VSAT
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	14.47 - 14.5 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.484A 5.506
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.504A
	AES
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	14.47 - 14.5 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.484A 5.506
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.504A
	ESV
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	14.47 - 14.5 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.484A 5.506
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.504A
	ESIM
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	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	14.47 - 14.5 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.484A 5.506
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.504A
	FSS მიწისზედა სადგურები
	EN 302 340
	
	
	

	14.47 - 14.5 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.484A 5.506
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.504A
	MSS მიწისზედა სადგურები
	EN 301 427
EN 302 977
	
	
	

	14.47 - 14.5 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.484A 5.506
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.504A
	ფიქსირებული
	
	
	
	EN 302 217.

	14.47 - 14.5 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.504A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.457A 5.484A 5.506
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.504B 5.506A 5.509A
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.504A
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	14.5 - 14.8 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.510 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F
მობილური
კოსმოსის კვლევა 5.509G
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული

ECA20 ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/REC 12-07
	

	14.5 - 14.8 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.510 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F
მობილური
კოსმოსის კვლევა 5.509G
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული

ECA20 ECA36
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	14.5 - 14.8 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.510 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F
მობილური
კოსმოსის კვლევა 5.509G
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული

ECA20 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	14.8 - 15.35 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
კოსმოსის კვლევა 5.510A

5.339
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.339 ECA20 ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/REC 12-07
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	14.8 - 15.35 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
კოსმოსის კვლევა 5.510A

5.339
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.339 ECA20 ECA36
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	14.8 - 15.35 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
კოსმოსის კვლევა 5.510A

5.339
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.339 ECA20 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	15.35 - 15.4 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.511
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	VLBI

	15.40 - 15.43 გჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსალოკაციო 5.511E 5.511F
სააერნაოსნო მობილური (OR) 5.511G
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
რადიოსალოკაციო 5.511E 5.511F
	საავიაციო სანავიგაციო საშუალებები
	
	
	
	დოპლერის რადარები,

	15.40 - 15.43 გჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსალოკაციო 5.511E 5.511F
სააერნაოსნო მობილური (OR) 5.511G
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
რადიოსალოკაციო 5.511E 5.511F
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	
	
	
	ხმელეთზე მოძრაობის რადარები.

	15.43 - 15.63 გჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.511A
რადიოსალოკაციო 5.511E 5.511F 5.511G
სააერნაოსნო მობილური (OR)

5.511C
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოსალოკაციო 5.511E 5.511F

5.511C
	საავიაციო სანავიგაციო საშუალებები
	
	
	
	დოპლერის რადარები,

	15.43 - 15.63 გჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.511A
რადიოსალოკაციო 5.511E 5.511F 5.511G
სააერნაოსნო მობილური (OR)

5.511C
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიოსალოკაციო 5.511E 5.511F

5.511C
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	
	
	
	ხმელეთზე მოძრაობის რადარები.

	15.63 - 15.7 გჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსალოკაციო 5.511E 5.511F
სააერნაოსნო მობილური (OR) 5.511G
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსალოკაციო 5.511E 5.511F
	საავიაციო სანავიგაციო საშუალებები
	
	
	
	დოპლერის რადარები,

	15.63 - 15.7 გჰც
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსალოკაციო 5.511E 5.511F
სააერნაოსნო მობილური (OR) 5.511G
	სააერნაოსნო რადიოსანავიგაციო რადიოსალოკაციო 5.511E 5.511F
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	
	
	
	ხმელეთზე მოძრაობის რადარები.

	15.7 - 16.6 გჰც
	რადიოსალოკაციო

5.512 5.513
	რადიოსალოკაციო

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	16.6 - 17.1 გჰც
	რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი)

5.512 5.513
	რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი)

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	17.1 - 17.2 გჰც
	რადიოსალოკაციო

5.512 5.513
	რადიოსალოკაციო
მობილური

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	17.1 - 17.2 გჰც
	რადიოსალოკაციო

5.512 5.513
	რადიოსალოკაციო
მობილური

ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6

	17.2 - 17.3 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.512 5.513 5.513A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მობილური რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.513A ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	17.3 - 17.7 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516A 5.516B რადიოსალოკაციო

5.514
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516 ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516A 5.516B
რადიოსალოკაციო

ECA36
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ECC/DEC/(05)08
	დიდი სიმკვრივის FSS

	17.3 - 17.7 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516A 5.516B რადიოსალოკაციო

5.514
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516 ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516A 5.516B
რადიოსალოკაციო

ECA36
	ფიდერული ხაზები
	
	
	
	

	17.3 - 17.7 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516A 5.516B რადიოსალოკაციო

5.514
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516 ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516A 5.516B
რადიოსალოკაციო

ECA36
	GSO ESOMPs
	EN 303 978
	
	ECC/DEC/(13)01
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8.

	17.3 - 17.7 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516A 5.516B რადიოსალოკაციო

5.514
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516 ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516A 5.516B
რადიოსალოკაციო

ECA36
	NGSO ESOMPs
	EN 303 979
	
	ECC/DEC/(15)04
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8.

	17.7 - 18.1 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.517A 5.517B
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516 5.517A 5.517B
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A
	ფიდერული ხაზები
	
	
	
	თანამგზავრული სამაუწყებლო სამსახურისთვის (RR, App 30A)

	17.7 - 18.1 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.517A 5.517B
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516 5.517A 5.517B
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03
	

	17.7 - 18.1 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.517A 5.517B
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516 5.517A 5.517B
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ERC/DEC/(00)07
	დიდი სიმკვრივის FSS ,

	17.7 - 18.1 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.517A 5.517B
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516 5.517A 5.517B
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A
	GSO ESOMPs
	EN 303 978
	
	ECC/DEC/(13)01
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8.

	17.7 - 18.1 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.517A 5.517B
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516 5.517A 5.517B
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A
	NGSO ESOMPs
	EN 303 979
	
	ECC/DEC/(15)04
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	18.1 - 18.4 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.520
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.517A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური

5.519 5.521
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.520 მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.517A 5.517B

5.519
	ფიდერული ხაზები
	
	
	
	თანამგზავრული სამაუწყებლო სამსახურისთვის (RR, App 30A)

	18.1 - 18.4 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.520
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.517A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური

5.519 5.521
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.520 მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.517A 5.517B

5.519
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03
	

	18.1 - 18.4 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.520
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.517A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური

5.519 5.521
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.520 მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.517A 5.517B

5.519
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ERC/DEC/(00)07
	დიდი სიმკვრივის FSS ,

	18.1 - 18.4 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.520
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.517A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური

5.519 5.521
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.520 მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.517A 5.517B

5.519
	GSO ESOMPs
	EN 303 978
	
	ECC/DEC/(13)01
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8.

	18.1 - 18.4 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.520
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.517A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური

5.519 5.521
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.520 მეტეოროლოგიური- თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა) თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.517A 5.517B

5.519
	NGSO ESOMPs
	EN 303 979
	
	ECC/DEC/(15)04
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8.

	18.4 - 18.6 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.517A 5.517B
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03
	

	18.4 - 18.6 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.517A 5.517B
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ERC/DEC/(00)07
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	18.4 - 18.6 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.517A 5.517B
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
	GSO ESOMPs
	EN 303 978
	
	ECC/DEC/(13)01
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8.

	18.4 - 18.6 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.517A 5.517B
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
	NGSO ESOMPs
	EN 303 979
	
	ECC/DEC/(15)04
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8.

	18.6 - 18.8 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.517A5.522B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.522A 5.522C
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.522B 5.522A
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03
	

	18.6 - 18.8 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.517A5.522B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.522A 5.522C
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.522B 5.522A
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ERC/DEC/(00)07
	

	18.6 - 18.8 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.517A5.522B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.522A 5.522C
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.522B 5.522A
	GSO ESOMPs
	EN 303 978
	
	ECC/DEC/(13)01
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8.

	18.6 - 18.8 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.517A5.522B
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.522A 5.522C
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.522B 5.522A
	NGSO ESOMPs
	EN 303 979
	
	ECC/DEC/(15)04
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8.

	18.8 - 19.3 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.517A 5.517B 5.523A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03
	

	18.8 - 19.3 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.517A 5.517B 5.523A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ERC/DEC/(00)07
	

	18.8 - 19.3 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.517A 5.517B 5.523A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
	GSO ESOMPs
	EN 303 978
	
	ECC/DEC/(13)01
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8.

	18.8 - 19.3 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.517A 5.517B 5.523A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
	NGSO ESOMPs
	EN 303 979
	
	ECC/DEC/(15)04
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8.



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	19.3 - 19.7 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (დედამიწა- კოსმოსი) 5.517A 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A 5.523DA
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (დედამიწა- კოსმოსი) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03
	

	19.3 - 19.7 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (დედამიწა- კოსმოსი) 5.517A 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A 5.523DA
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (დედამიწა- კოსმოსი) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ERC/DEC/(00)07
	

	19.3 - 19.7 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (დედამიწა- კოსმოსი) 5.517A 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A 5.523DA
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (დედამიწა- კოსმოსი) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E
	GSO ESOMPs
	EN 303 978
	
	ECC/DEC/(13)01
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8.

	19.3 - 19.7 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (დედამიწა- კოსმოსი) 5.517A 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A 5.523DA
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) (დედამიწა- კოსმოსი) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E
	NGSO ESOMPs
	EN 303 979
	
	ECC/DEC/(15)04
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8.

	19.7 - 20.1 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.516B 5.517B 5.527A 5.484B
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.524
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ECC/DEC/(05)08
	დიდი სიმკვრივის FSS

	19.7 - 20.1 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.516B 5.517B 5.527A 5.484B
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.524
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
	MSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	
	არაკოორდინირებული SUT მიწისზედა სადგურებისთვის

	19.7 - 20.1 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.516B 5.517B 5.527A 5.484B
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.524
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
	LEST
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 4

	19.7 - 20.1 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.516B 5.517B 5.527A 5.484B
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.524
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
	HEST
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 5

	19.7 - 20.1 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.516B 5.517B 5.527A 5.484B
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.524
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
	GSO ESOMPs
	EN 303 978
	
	ECC/DEC/(13)01
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	19.7 - 20.1 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.516B 5.517B 5.527A 5.484B
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.524
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
	NGSO ESOMPs
	EN 303 979
	
	ECC/DEC/(15)04
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8

	20.1 - 20.2 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.516B 5.517B 5.527A 5.484B
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.524 5.525 5.526 5.527 5.528
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.525 5.526 5.527 5.528
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ECC/DEC/(05)08
	დიდი სიმკვრივის FSS

	20.1 - 20.2 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.516B 5.517B 5.527A 5.484B
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.524 5.525 5.526 5.527 5.528
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.525 5.526 5.527 5.528
	MSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	
	არაკოორდინირებული SUT მიწისზედა სადგურებისთვის

	20.1 - 20.2 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.516B 5.517B 5.527A 5.484B
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.524 5.525 5.526 5.527 5.528
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.525 5.526 5.527 5.528
	LEST
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 4

	20.1 - 20.2 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.516B 5.517B 5.527A 5.484B
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.524 5.525 5.526 5.527 5.528
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.525 5.526 5.527 5.528
	HEST
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 5

	20.1 - 20.2 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.516B 5.517B 5.527A 5.484B
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.524 5.525 5.526 5.527 5.528
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.525 5.526 5.527 5.528
	GSO ESOMPs
	EN 303 978
	
	ECC/DEC/(13)01
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8

	20.1 - 20.2 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.516B 5.517B 5.527A 5.484B
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.524 5.525 5.526 5.527 5.528
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.525 5.526 5.527 5.528
	NGSO ESOMPs
	EN 303 979
	
	ECC/DEC/(15)04
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8

	20.2 - 21.2 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი - თანამგზავრული (კოსმოსი- დედამიწა)

5.524 5.529A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

ECA36
	MSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	
	არაკოორდინირებული მიწისზედა სადგურები

	21.2 - 21.4 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	ფიქსირებული
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	21.2 - 21.4 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	

	21.4 - 22 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.208B

5.530A 5.530B
	სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.208B 5.530A 5.530B
	მაუწყებლობა (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	21.4 - 22 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.208B

5.530A 5.530B
	სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.208B 5.530A 5.530B
	ფიქსირებული
	
	
	
	

	21.4 - 22 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.208B

5.530A 5.530B
	სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.208B 5.530A 5.530B
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5

	21.4 - 22 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.208B

5.530A 5.530B
	სამაუწყებლო-თანამგზავრული 5.208B 5.530A 5.530B
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	

	22 - 22.2 გჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.531D 5.531A 5.531B 5.531F 5.531C

5.149
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.149 ECA17A
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	T/R 13-02
	

	22 - 22.2 გჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.531D 5.531A 5.531B 5.531F 5.531C

5.149
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.149 ECA17A
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	22 - 22.2 გჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.531D 5.531A 5.531B 5.531F 5.531C

5.149
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.149 ECA17A
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	

	22 - 22.2 გჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.531D 5.531A 5.531B 5.531F 5.531C

5.149
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.149 ECA17A
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5

	22.2 - 22.5 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული

5.149 5.532
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა (პასიური)
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) მობილური ECA39

5.149 5.532 ECA17A
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	T/R 13-02
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	22.2 - 22.5 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული

5.149 5.532
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა (პასიური)
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) მობილური ECA39

5.149 5.532 ECA17A
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	22.2 - 22.5 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული

5.149 5.532
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა (პასიური)
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) მობილური ECA39

5.149 5.532 ECA17A
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	

	22.2 - 22.5 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული

5.149 5.532
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა (პასიური)
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) მობილური ECA39

5.149 5.532 ECA17A
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5

	22.5 - 22.55 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
	ფიქსირებული მობილური ECA39 რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

ECA17A
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	T/R 13-02
	

	22.5 - 22.55 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
	ფიქსირებული მობილური ECA39 რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

ECA17A
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	22.5 - 22.55 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
	ფიქსირებული მობილური ECA39 რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

ECA17A
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	

	22.5 - 22.55 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
	ფიქსირებული მობილური ECA39 რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

ECA17A
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5

	22.55 – 23.15 გჰც
	ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.338A მობილური
კოსმოსის კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.332A

5.149
	ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.338A მობილური
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)

ECA17A
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	T/R 13-02
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	22.55 – 23.15 გჰც
	ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.338A მობილური
კოსმოსის კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.332A

5.149
	ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.338A მობილური
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)

ECA17A
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	22.55 – 23.15 გჰც
	ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.338A მობილური
კოსმოსის კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.332A

5.149
	ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.338A მობილური
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)

ECA17A
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	

	22.55 – 23.15 გჰც
	ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.338A მობილური
კოსმოსის კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.332A

5.149
	ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.338A მობილური
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)

ECA17A
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5

	23.15-23.55 გჰც
	ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.338A მობილური
	ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.338A მობილური ECA39
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	T/R 13-02
	

	23.15-23.55 გჰც
	ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.338A მობილური
	ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.338A მობილური ECA39
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	

	23.15-23.55 გჰც
	ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.338A მობილური
	ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.338A მობილური ECA39
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5

	23.55 - 23.6 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
	ფიქსირებული მობილური ECA39
თანამგზავრებს-შორისი
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	T/R 13-02
	

	23.55 - 23.6 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
	ფიქსირებული
მობილური ECA39 თანამგზავრებს-შორისი
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	

	23.55 - 23.6 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
	ფიქსირებული მობილური ECA39
თანამგზავრებს-შორისი
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5

	23.6 - 24 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.34
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5

	23.6 - 24 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.34
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	23.6 - 24 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.34
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	23.6 - 24 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.34
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	

	24 - 24.05 გჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.15
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.150
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	24-24.25 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლში



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	24 - 24.05 გჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.15
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.150
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	

	24 - 24.05 გჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.15
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.150
	ISM
	
	
	
	24-24.25 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლში

	24 - 24.05 გჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.15
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.150
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5

	24 - 24.05 გჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.15
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.150
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	უსადენო კამერები, პორტატული და მობილური ვიდეო ხაზები

	24.05 - 24.25 გჰც
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა

5.15
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) ფიქსირებული
მობილური

5.150 ECA36
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	

	24.05 - 24.25 გჰც
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა

5.15
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) ფიქსირებული
მობილური

5.150 ECA37
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	24.05 - 24.25 გჰც
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა

5.15
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) ფიქსირებული
მობილური

5.150 ECA38
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	24-24.25 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლში

	24.05 - 24.25 გჰც
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა

5.15
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) ფიქსირებული
მობილური

5.150 ECA39
	ISM
	
	
	
	24-24.25 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლში

	24.05 - 24.25 გჰც
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა

5.15
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) ფიქსირებული
მობილური

5.150 ECA40
	არასპეციფიური SRD
	EN 300 440
	
	ERC/REC 70-03
	24-24.25 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 1

	24.05 - 24.25 გჰც
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა

5.15
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) ფიქსირებული
მობილური

5.150 ECA41
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	24.05 - 24.25 გჰც
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა

5.15
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) ფიქსირებული
მობილური

5.150 ECA42
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	EN 300 440
	
	ECC/DEC/(11)02 ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6

	24.25 - 24.45 გჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
მობილური 5.338A 5.532AB

ECA17A
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა
სისტემები
	
	2020/590/EU
2019/784/EU
	ECC/DEC/(18)06 ECC/DEC/(22)01 ECC/REC/(23)02
	

	24.25 - 24.45 გჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
მობილური 5.338A 5.532AB

ECA17A
	მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები
	EN 302 288
	
	ECC/DEC/(04)10 ERC/REC 70-03
	

	24.25 - 24.45 გჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
მობილური 5.338A 5.532AB

ECA17A
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5

	24.25 - 24.45 გჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
მობილური 5.338A 5.532AB

ECA17A
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6

	24.25 - 24.45 გჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
მობილური 5.338A 5.532AB

ECA17A
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	

	24.25 - 24.45 გჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
მობილური 5.338A 5.532AB

ECA17A
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	T/R 13-02
	

	24.45 - 24.65 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
მობილური 5.338A 5.532AB

ECA17A
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა
სისტემები
	
	2020/590/EU
2019/784/EU
	ECC/DEC/(18)06 ECC/DEC/(22)01 ECC/REC/(23)02
	

	24.45 - 24.65 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
მობილური 5.338A 5.532AB

ECA17A
	მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები
	EN 302 288
	
	ECC/DEC/(04)10 ERC/REC 70-03
	

	24.45 - 24.65 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
მობილური 5.338A 5.532AB

ECA17A
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5

	24.45 - 24.65 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
მობილური 5.338A 5.532AB

ECA17A
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6

	24.45 - 24.65 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
მობილური 5.338A 5.532AB

ECA17A
	PMSE
	EN 302 064
	
	ERC/REC 25-10
	

	24.45 - 24.65 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
მობილური 5.338A 5.532AB

ECA17A
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	T/R 13-02
	

	24.45 - 24.65 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
მობილური 5.338A 5.532AB

ECA17A
	FWA
	EN 302 326
	
	ERC/REC/(11)01
	FDD სისტემებისთვის CRS შეწყვილებულია 25.5-26.5 გჰც-თან



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	24.65 - 24.75 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B
თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B მობილური 5.338A 5.532AB
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები
	
	2020/590/EU
2019/784/EU
	ECC/DEC/(18)06 ECC/DEC/(22)01 ECC/REC/(20)01 ECC/REC/(23)02
	

	24.65 - 24.75 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B
თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B მობილური 5.338A 5.532AB
	მოკლე დისტანციაზე
მოქმედი რადარები
	EN 302 288
	
	ECC/DEC/(04)10
ERC/REC 70-03
	

	24.65 - 24.75 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B
თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B მობილური 5.338A 5.532AB
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5

	24.65 - 24.75 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B
თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B მობილური 5.338A 5.532AB
	რადიოგანსაზღვრის
გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6

	24.65 - 24.75 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B
თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B მობილური 5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	T/R 13-02
	

	24.65 - 24.75 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B
თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B მობილური 5.338A 5.532AB
	FWA
	EN 302 326
	
	ERC/REC/(11)01
	FDD სისტემებისთვის CRS შეწყვილებულია
25.5-26.5 გჰც-თან

	24.75 - 25.25 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B
თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B თანამგზავრებს-შორისი
მობილური 5.338A 5.532AB
	ელექტრონული
საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები
	
	2020/590/EU
2019/784/EU
	ECC/DEC/(18)06
ECC/DEC/(22)01 ECC/REC/(20)01 ECC/REC/(23)02
	

	24.75 - 25.25 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B
თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B თანამგზავრებს-შორისი
მობილური 5.338A 5.532AB
	მოკლე დისტანციაზე
მოქმედი რადარები
	EN 302 288
	
	ECC/DEC/(04)10
ERC/REC 70-03
	

	24.75 - 25.25 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B
თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B თანამგზავრებს-შორისი
მობილური 5.338A 5.532AB
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5

	24.75 - 25.25 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B
თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B თანამგზავრებს-შორისი
მობილური 5.338A 5.532AB
	რადიოგანსაზღვრის
გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	24.75 - 25.25 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B
თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B თანამგზავრებს-შორისი
მობილური 5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	T/R 13-02
	

	24.75 - 25.25 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B
თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.532B თანამგზავრებს-შორისი
მობილური 5.338A 5.532AB
	FWA
	EN 302 326
	
	ERC/REC/(11)01
	FDD სისტემებისთვის CRS შეწყვილებულია
25.5-26.5 გჰც-თან

	25.25 - 25.5 გჰც
	ფიქსირებული 5.534A
თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი -
თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
	ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB

ECA36
	ელექტრონული
საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები
	
	2020/590/EU
2019/784/EU
	ECC/DEC/(18)06
ECC/DEC/(22)01 ECC/REC/(23)02
	

	25.25 - 25.5 გჰც
	ფიქსირებული 5.534A თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი -
თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB

ECA36
	მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები
	EN 302 288
	
	ECC/DEC/(04)10 ERC/REC 70-03
	

	25.25 - 25.5 გჰც
	ფიქსირებული 5.534A თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი -
თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB

ECA36
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5

	25.25 - 25.5 გჰც
	ფიქსირებული 5.534A თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი -
თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB

ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6

	25.25 - 25.5 გჰც
	ფიქსირებული 5.534A თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი -
თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB

ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	T/R 13-02
	

	25.25 - 25.5 გჰც
	ფიქსირებული 5.534A თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი -
თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB

ECA36
	FWA
	EN 302 326
	
	ERC/REC/(11)01
	FDD სისტემებისთვის CRS შეწყვილებულია 25.5-26.5 გჰც-თან

	25.25 - 25.5 გჰც
	ფიქსირებული 5.534A თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი -
თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	25.5 - 27გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536B
ფიქსირებული 5.534A თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536C სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი - თანამგზავრული (დედამიწა- კოსმოსი)

5.536A
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536C
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)
5.536B

5.536A ECA36
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები
	
	2020/590/EU
2019/784/EU
	ECC/DEC/(18)06 ECC/DEC/(22)01 ECC/REC/(19)01 ECC/REC/(23)02
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	25.5 - 27გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536B
ფიქსირებული 5.534A თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536C სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი - თანამგზავრული (დედამიწა- კოსმოსი)

5.536A
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536C
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)
5.536B

5.536A ECA36
	მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები
	EN 302 288
	
	ECC/DEC/(04)10 ERC/REC 70-03
	

	25.5 - 27გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536B
ფიქსირებული 5.534A თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536C სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი - თანამგზავრული (დედამიწა- კოსმოსი)

5.536A
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536C
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)
5.536B

5.536A ECA36
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5

	25.5 - 27გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536B
ფიქსირებული 5.534A თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536C სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი - თანამგზავრული (დედამიწა- კოსმოსი)

5.536A
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536C
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)
5.536B

5.536A ECA36
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6

	25.5 - 27გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536B
ფიქსირებული 5.534A თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536C სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი - თანამგზავრული (დედამიწა- კოსმოსი)

5.536A
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536C
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)
5.536B

5.536A ECA36
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	T/R 13-02
	

	25.5 - 27გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536B
ფიქსირებული 5.534A თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536C სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი - თანამგზავრული (დედამიწა- კოსმოსი)

5.536A
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536C
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)
5.536B

5.536A ECA36
	FWA
	EN 302 326
	
	ERC/REC/(11)01
	FDD სისტემებისთვის TS შეწყვილებული უნდა იყოს 24.5-25.5 გჰც-თან

	25.5 - 27გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536B
ფიქსირებული 5.534A თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536C სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი - თანამგზავრული (დედამიწა- კოსმოსი)

5.536A
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.536C
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)
5.536B

5.536A ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	27 - 27.5 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

ECA36
	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები
	
	2020/590/EU
2019/784/EU
	ECC/DEC/(18)06 ECC/DEC/(22)01 ECC/REC/(19)01 ECC/REC/(23)02
	

	27 - 27.5 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი 5.536 მობილური 5.338A 5.532AB
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	27.5 - 28.5 გჰც
	ფიქსირებული 5.537A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური

5.538 5.540
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A

5.538 5.540
	FWA
	EN 302 326
	
	ECC/DEC/(05)01 ECC/REC/(11)01
	FDD სისტემებისთვის CRS შეწყვილებული უნდა იყოს 28.5-29.5 გჰც-თან

	27.5 - 28.5 გჰც
	ფიქსირებული 5.537A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური

5.538 5.540
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A

5.538 5.540
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ECC/DEC/(05)01
	

	27.5 - 28.5 გჰც
	ფიქსირებული 5.537A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური

5.538 5.540
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A

5.538 5.540
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	ECC/DEC/(05)01 T/R 13-02
	

	27.5 - 28.5 გჰც
	ფიქსირებული 5.537A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური

5.538 5.540
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A

5.538 5.540
	GSO ESOMPs
	EN 303 978
	
	ECC/DEC/(13)01
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8

	27.5 - 28.5 გჰც
	ფიქსირებული 5.537A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური

5.538 5.540
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A

5.538 5.540
	NGSO ESOMPs
	EN 303 979
	
	ECC/DEC/(15)04
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8

	27.5 - 28.5 გჰც
	ფიქსირებული 5.537A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური

5.538 5.540
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A

5.538 5.540
	ფიდერული ხაზები
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	28.5 - 29.1 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.54
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.540
	FWA
	EN 302 326
	
	ECC/DEC/(05)01 ECC/REC/(11)01
	FDD სისტემებისთვის TS შეწყვილებული უნდა იყოს 27.5-28.5 გჰც-თან

	28.5 - 29.1 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.54
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.540
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ECC/DEC/(05)01
	არაკოორდინირებული მიწისზედა სადგურები 28.4445-28.8365 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლში

	28.5 - 29.1 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.54
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.540
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	ECC/DEC/(05)01 T/R 13-02
	FS და FSS შორის სიხშირეთა განაწილება ECC/DEC/(05)01 გადაწყვეტილების შესაბამისად

	28.5 - 29.1 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.54
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.540
	GSO ESOMPs
	EN 303 978
	
	ECC/DEC/(13)01
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8

	28.5 - 29.1 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.54
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.540
	NGSO ESOMPs
	EN 303 979
	
	ECC/DEC/(15)04
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8

	28.5 - 29.1 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.54
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.540
	ფიდერული ხაზები
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	29.1 - 29.5 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516B 5.517A 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.54
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516B 5.517A 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.540
	FWA
	EN 302 326
	
	ECC/DEC/(05)01 ECC/REC/(11)01
	FDD სისტემებისთვის TS შეწყვილებული უნდა იყოს 27.5-28.5 გჰც-თან

	29.1 - 29.5 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516B 5.517A 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.54
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516B 5.517A 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.540
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ECC/DEC/(05)01
	არაკოორდინირებული მიწისზედა სადგურები 29.4525-29.5 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლში

	29.1 - 29.5 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516B 5.517A 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.54
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516B 5.517A 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.540
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	ECC/DEC/(05)01 T/R 13-02
	29.0605-29.4525 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლში

	29.1 - 29.5 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516B 5.517A 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.54
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516B 5.517A 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.540
	GSO ESOMPs
	EN 303 978
	
	ECC/DEC/(13)01
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8

	29.1 - 29.5 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516B 5.517A 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A მობილური
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.54
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.516B 5.517A 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541

5.540
	ფიდერული ხაზები
	
	
	
	

	29.5 - 29.9 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517B 5.539 5.484B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.540 5.542
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.584B 5.516B 5.527A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი)
5.541
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.540
	MSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	29.5 - 29.9 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517B 5.539 5.484B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.540 5.542
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.584B 5.516B 5.527A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი)
5.541
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.540
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ECC/DEC/(05)08
	დიდი სიმკვრივის FSS

	29.5 - 29.9 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517B 5.539 5.484B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.540 5.542
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.584B 5.516B 5.527A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი)
5.541
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.540
	LEST
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 4

	29.5 - 29.9 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517B 5.539 5.484B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.540 5.542
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.584B 5.516B 5.527A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი)
5.541
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.540
	HEST
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 5

	29.5 - 29.9 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517B 5.539 5.484B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.540 5.542
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.584B 5.516B 5.527A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი)
5.541
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.540
	GSO ESOMPs
	EN 303 978
	
	ECC/DEC/(13)01
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8

	29.5 - 29.9 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517B 5.539 5.484B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.540 5.542
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.584B 5.516B 5.527A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი)
5.541
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.540
	NGSO ESOMPs
	EN 303 979
	
	ECC/DEC/(15)04
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8

	29.9 - 30 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517B 5.539 5.484B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541 5.543

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი)
5.541 5.543
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540
	MSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	29.9 - 30 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517B 5.539 5.484B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541 5.543

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი)
5.541 5.543
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ECC/DEC/(05)08
	დიდი სიმკვრივის FSS

	29.9 - 30 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517B 5.539 5.484B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541 5.543

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი)
5.541 5.543
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540
	LEST
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 4

	29.9 - 30 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517B 5.539 5.484B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541 5.543

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი)
5.541 5.543
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540
	HEST
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 5

	29.9 - 30 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.516B 5.517B 5.539 5.484B 5.527A
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი) 5.541 5.543

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი)
5.541 5.543
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A 5.539
თანამგზავრებს-შორისი 5.521A
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540
	ESOMPs
	
	
	
	თანამგზავრული გამოყენებები: დანართი 2, ცხრილი 8

	30 - 31 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.338A
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი - თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.542 5.529A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.338A მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

ECA36
	MSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	
	

	30 - 31 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.338A
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი - თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)

5.542 5.529A
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.338A მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)

ECA36
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	
	არაკოორდინირებული მიწისზედა სადგურები

	31 - 31.3 გჰც
	ფიქსირებული 5.338A 5.543B მობილური
სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი - თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა 5.544 5.545

5.149
	ფიქსირებული 5.338A 5.543B მობილური

5.149
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	ECC/REC/(02)02
	

	31 - 31.3 გჰც
	ფიქსირებული 5.338A 5.543B მობილური
სტანდარტული სიხშირის და დროს სიგნალი - თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა 5.544 5.545

5.149
	ფიქსირებული 5.338A 5.543B მობილური

5.149
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	31.3 - 31.5 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.34
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	31.3 - 31.5 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.34
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	31.5 - 31.8 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)
ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.546
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.546
	ფიქსირებული
	
	
	
	

	31.5 - 31.8 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)
ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.546
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.546
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	31.5 - 31.8 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)
ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.546
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.149 5.546
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	31.8 - 32 გჰც
	ფიქსირებული 5.547A რადიოსანავიგაციო
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა)

5.547 5.547B 5.548
	ფიქსირებული 5.547A რადიოსანავიგაციო
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა)

5.547 5.548
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/REC/(01)02
	დიდი სიმკვრივის FS

	31.8 - 32 გჰც
	ფიქსირებული 5.547A რადიოსანავიგაციო
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა)

5.547 5.547B 5.548
	ფიქსირებული 5.547A რადიოსანავიგაციო
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა)

5.547 5.548
	FWA
	EN 302 326
	
	
	წერტილი-წერტილი და წერტილი-მრავალწერტილი

	32 - 32.3 გჰც
	ფიქსირებული 5.547A რადიოსანავიგაციო
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა)

5.547 5.547C 5.548
	ფიქსირებული 5.547A რადიოსანავიგაციო
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა)

5.547 5.548
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/REC/(01)02
	დიდი სიმკვრივის FS.

	32 - 32.3 გჰც
	ფიქსირებული 5.547A რადიოსანავიგაციო
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა)

5.547 5.547C 5.548
	ფიქსირებული 5.547A რადიოსანავიგაციო
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (კოსმოსი-დედამიწა)

5.547 5.548
	FWA
	EN 302 326
	
	
	წერტილი-წერტილი და წერტილი-მრავალწერტილი

	32.3 - 33 გჰც
	ფიქსირებული 5.547A თანამგზავრებს-შორისი რადიოსანავიგაციო

5.547 5.547D 5.548
	ფიქსირებული 5.547A თანამგზავრებს-შორისი რადიოსანავიგაციო

5.547 5.548
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/REC/(01)02
	დიდი სიმკვრივის FS



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	32.3 - 33 გჰც
	ფიქსირებული 5.547A თანამგზავრებს-შორისი რადიოსანავიგაციო

5.547 5.547D 5.548
	ფიქსირებული 5.547A თანამგზავრებს-შორისი რადიოსანავიგაციო

5.547 5.548
	FWA
	EN 302 326
	
	
	წერტილი-წერტილი და წერტილი-მრავალწერტილი

	33 - 33.4 გჰც
	ფიქსირებული 5.547A რადიოსანავიგაციო

5.547 5.547E
	ფიქსირებული 5.547A რადიოსანავიგაციო თანამგზავრებს-შორისი

5.547
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/REC/(01)02
	დიდი სიმკვრივის FS

	33 - 33.4 გჰც
	ფიქსირებული 5.547A რადიოსანავიგაციო

5.547 5.547E
	ფიქსირებული 5.547A რადიოსანავიგაციო თანამგზავრებს-შორისი

5.547
	FWA
	EN 302 326
	
	
	წერტილი-წერტილი და წერტილი-მრავალწერტილი

	33.4 - 34.2 გჰც
	რადიოსალოკაციო

5.549
	რადიოსალოკაციო

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	34.2 - 34.7 გჰც
	რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი)

5.549
	რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი)

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	34.7 - 35.2 გჰც
	რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა

5.549
	რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	35.2 - 35.5 გჰც
	მეტეოროლოგიური საშუალებები რადიოსალოკაციო

5.549
	მეტეოროლოგიური საშუალებები რადიოსალოკაციო

ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	35.2 - 35.5 გჰც
	მეტეოროლოგიური საშუალებები რადიოსალოკაციო

5.549
	მეტეოროლოგიური საშუალებები რადიოსალოკაციო

ECA36
	აქტიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	წვიმის თანამგზავრული რადარები

	35.5 - 36 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მეტეოროლოგიური საშუალებები რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.549 5.549A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მეტეოროლოგიური საშუალებები რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.549A ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	35.5 - 36 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მეტეოროლოგიური საშუალებები რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.549 5.549A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) მეტეოროლოგიური საშუალებები რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)

5.549A ECA36
	აქტიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	36 - 37 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.149 5.550A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.550A
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	36 - 37 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.149 5.550A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.550A
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება 36.43-
36.50 გჰც



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	37 - 37.5 გჰც
	ფიქსირებული
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.550B
კოსმოსური კავშირები (კოსმოსი-დედამიწა)

5.547
	ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) 5.547
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	T/R 12-01
	

	37.5 - 38 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.550C 5.550CA
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.550B
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.547
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.550C 5.550CA
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.547
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	T/R 12-01
	

	37.5 - 38 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.550C 5.550CA
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.550B
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.547
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.550C 5.550CA
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.547
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ERC/DEC/(00)02
	არაკოორდინირებული მიწისზედა სადგურები არ მოითხოვენ დაცვას ფიქსირებული სამსახურისგან

	38 – 39.5 გჰც
	ფიქსირებული 5.550D
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.550C
მობილური 5.550B
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.547
	ფიქსირებული 5.550D
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.550C
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.547
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	T/R 12-01
	

	38 – 39.5 გჰც
	ფიქსირებული 5.550D
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.550C
მობილური 5.550B
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.547
	ფიქსირებული 5.550D
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.550C
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.547
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ERC/DEC/(00)02
	არაკოორდინირებული მიწისზედა სადგურები არ მოითხოვენ დაცვას ფიქსირებული სამსახურისგან

	39.5 - 40 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.550C
მობილური 5.550B
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.547 5.550E
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.550C
მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.547 5.550E
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ECC/REC/(22)02 ERC/DEC/(00)02
	

	39.5 - 40 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.550C
მობილური 5.550B
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.547 5.550E
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.550C
მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.547 5.550E
	MSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ERC/DEC/(00)02
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	40 - 40.5 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი)
ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.550C
მობილური 5.550B
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
კოსმოსის კვლევა (დედამიწა- კოსმოსი)


5.550E
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.550C
მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (დედამიწა- კოსმოსი)
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.550E
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ECC/REC/(22)02 ERC/DEC/(00)02
	

	40 - 40.5 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (დედამიწა-კოსმოსი)
ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.550C
მობილური 5.550B
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
კოსმოსის კვლევა (დედამიწა- კოსმოსი)


5.550E
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.550C
მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (დედამიწა- კოსმოსი)
დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.550E
	MSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ERC/DEC/(00)02
	

	40.5 - 41 გჰც
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.550C
სახმელეთო მობილური 5.550B სააერნაოსნო მობილური საზღვაო მობილური

5.547
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
სახმელეთო მობილური 5.550B სააერნაოსნო მობილური საზღვაო მობილური

5.547
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ECC/DEC/(23)01 ECC/REC/(22)01
	

	40.5 - 41 გჰც
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.550C
სახმელეთო მობილური 5.550B სააერნაოსნო მობილური საზღვაო მობილური

5.547
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
სახმელეთო მობილური 5.550B სააერნაოსნო მობილური საზღვაო მობილური

5.547
	MWS
	EN 302 217
EN 302 326
	
	ECC/REC/(01)04
	წერტილი-წერტილი და წერტილი-მრავალწერტილი

	40.5 - 41 გჰც
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.550C
სახმელეთო მობილური 5.550B სააერნაოსნო მობილური საზღვაო მობილური

5.547
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
სახმელეთო მობილური 5.550B სააერნაოსნო მობილური საზღვაო მობილური

5.547
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	ECC/REC/(01)04
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	41 – 42.5 გჰც
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.550C
სახმელეთო მობილური 5.550B სააერნაოსნო მობილური საზღვაო მობილური

5.547 5.551H 5.551I
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.550C სახმელეთო მობილური 5.550B
სააერნაოსნო მობილური საზღვაო მობილური

5.547 5.551H 5.551I
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ECC/DEC/(23)01 ECC/REC/(22)01
	

	41 – 42.5 გჰც
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.550C
სახმელეთო მობილური 5.550B სააერნაოსნო მობილური საზღვაო მობილური

5.547 5.551H 5.551I
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.550C სახმელეთო მობილური 5.550B
სააერნაოსნო მობილური საზღვაო მობილური

5.547 5.551H 5.551I
	MWS
	EN 302 217
EN 302 326
	
	ECC/REC/(01)04
	წერტილი-წერტილი და წერტილი-მრავალწერტილი

	41 – 42.5 გჰც
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.550C
სახმელეთო მობილური 5.550B სააერნაოსნო მობილური საზღვაო მობილური

5.547 5.551H 5.551I
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.550C სახმელეთო მობილური 5.550B
სააერნაოსნო მობილური საზღვაო მობილური

5.547 5.551H 5.551I
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	ECC/REC/(01)04
	წერტილი-წერტილი და წერტილი-მრავალწერტილი

	42.5 - 43.5 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.550B
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.547
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.547
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ECC/DEC/(23)01 ECC/REC/(22)01
	

	42.5 - 43.5 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.550B
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.547
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.547
	MWS
	EN 302 217
EN 302 326
	
	ECC/REC/(01)04
	წერტილი-წერტილი და წერტილი-მრავალწერტილი

	42.5 - 43.5 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.550B
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.547
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.547
	ფიქსირებული
	EN 302 217
EN 302 326
	
	ECC/REC/(01)04
	წერტილი-წერტილი და წერტილი-მრავალწერტილი

	42.5 - 43.5 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა 5.550B
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.547
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.547
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	43.5 - 47 გჰც
	მობილური 5.553 5.553A მობილური-თანამგზავრული რადიოსანავიგაციო
რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული

5.554
	მობილური 5.553
მობილური-თანამგზავრული ფიქსირებული-თანამგზავრული რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული

5.554 ECA36
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	47 - 47.2 გჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
	EN 301 783
	
	
	

	47 - 47.2 გჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
	სამოყვარულო-
თანამგზავრული
	
	
	
	

	47.2 - 47.5 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური 5.553B

5.552A
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური 5.553B

5.552A
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ECC/DEC/(21)01
	კოორდინირებული მიწისზედა სადგურები

	47.2 - 47.5 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური 5.553B

5.552A
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური 5.553B

5.552A
	ფიდერული ხაზები
	
	
	
	სამაუწყებლო თანამგზავრებისთვის 40 გჰც-ში

	47.2 - 47.5 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური 5.553B

5.552A
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური 5.553B

5.552A
	PMSE
	EN 302 064
	
	
	

	47.5 - 47.9 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A
მობილური 5.553B
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A
მობილური 5.553B
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ECC/DEC/(05)08 ECC/DEC/(21)01
	დიდი სიმკვრივის FSS

	47.5 - 47.9 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A
მობილური 5.553B
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A
მობილური 5.553B
	ფიდერული ხაზები
	
	
	
	სამაუწყებლო თანამგზავრებისთვის 40 გჰც-ში

	47.5 - 47.9 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A
მობილური 5.553B
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A
მობილური 5.553B
	PMSE
	EN 302 064
	
	
	

	47.9 - 48.2 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური 5.553B

5.552A
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური 5.553B

5.552A
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ECC/DEC/(21)01
	კოორდინირებული მიწისზედა სადგურები

	47.9 - 48.2 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური 5.553B

5.552A
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური 5.553B

5.552A
	ფიდერული ხაზები
	
	
	
	სამაუწყებლო თანამგზავრებისთვის 40 გჰც-ში



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	47.9 - 48.2 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური 5.553B

5.552A
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური 5.553B

5.552A
	PMSE
	EN 302 064
	
	
	

	48.2 - 48.54 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A 5.555B
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A 5.555B
მობილური
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ECC/DEC/(05)08 ECC/DEC/(21)01
	დიდი სიმკვრივის FSS

	48.2 - 48.54 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A 5.555B
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A 5.555B
მობილური
	ფიდერული ხაზები
	
	
	
	სამაუწყებლო თანამგზავრებისთვის 40 გჰც-ში

	48.2 - 48.54 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A 5.555B
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A 5.555B
მობილური
	PMSE
	EN 302 064
	
	
	

	48.2 - 48.54 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A 5.555B
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A 5.555B
მობილური
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/REC 12-11
	48.5-50.2 გჰც და 50.9-52.6 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლებში

	48.54 – 49.44 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური

5.149 5.340 5.555
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.340 5.555 ECA17A
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ECC/DEC/(21)01
	

	48.54 – 49.44 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური

5.149 5.340 5.555
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.340 5.555 ECA17A
	ფიდერული ხაზები
	
	
	
	სამაუწყებლო თანამგზავრებისთვის 40 გჰც-ში

	48.54 – 49.44 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური

5.149 5.340 5.555
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.340 5.555 ECA17A
	PMSE
	EN 302 064
	
	
	

	48.54 – 49.44 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური

5.149 5.340 5.555
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.340 5.555 ECA17A
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/REC 12-11
	48.5-50.2 გჰც და 50.9-52.6 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლებში



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	48.54 – 49.44 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური

5.149 5.340 5.555
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.550C 5.552
მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.340 5.555 ECA17A
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	49.44 – 50.2 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.338A 5.550C 5.552
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554 A 5.555B
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 5.550C 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A 5.555B
მობილური

ECA17A
	FSS მიწისზედა სადგურები
	
	
	ECC/DEC/(05)08 ECC/DEC/(21)01
	დიდი სიმკვრივის FSS

	49.44 – 50.2 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.338A 5.550C 5.552
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554 A 5.555B
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 5.550C 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A 5.555B
მობილური

ECA17A
	ფიდერული ხაზები
	
	
	
	

	49.44 – 50.2 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.338A 5.550C 5.552
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554 A 5.555B
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 5.550C 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A 5.555B
მობილური

ECA17A
	PMSE
	EN 302 064
	
	
	

	49.44 – 50.2 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.338A 5.550C 5.552
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554 A 5.555B
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 5.550C 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A 5.555B
მობილური

ECA17A
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/REC 12-11
	48.5-50.2 გჰც და 50.9-52.6 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლებში

	49.44 – 50.2 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.338A 5.550C 5.552
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554 A 5.555B
მობილური
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.552 5.550C 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) 5.516B 5.554A 5.555B
მობილური

ECA17A
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	50.2 - 50.4 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.34
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	ატომოსფეროს ტემპერატურის ზონდირება, მიწისზედა რადიომზომები

	50.4 - 51.4 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.338A 5.550C
მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-
კოსმოსი)
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.338A 5.550C
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/REC 12-11
	48.5-50.2 გჰც და 50.9-52.6 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლებში



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	51.4 - 52.4 გჰც
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.555C
მობილური

5.547 5.556
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.555C მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.547 5.556
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/REC 12-11
	48.5-50.2 გჰც და 50.9-52.6 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლებში

	51.4 - 52.4 გჰც
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.555C
მობილური

5.547 5.556
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) 5.555C მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.547 5.556
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	52.4 – 52.6 გჰც
	ფიქსირებული 5.338A მობილური

5.547 5.556
	ფიქსირებული 5.338A მობილური
რადიო ასტრონომიული 5.547 5.556
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/REC 12-11
	48.5-50.2 გჰც და 50.9-52.6 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლებში

	52.6 – 54.25 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.556
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.556
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	ატომოსფეროს ტემპერატურის ზონდირება, მიწისზედა რადიომზომები

	54.25 - 55.78 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრებს-შორისი 5.556A
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.556B
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	ატომოსფეროს ტემპერატურის ზონდირება, მიწისზედა რადიომზომები

	55.78 - 56.9 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული 5.557A
თანამგზავრებს-შორისი 5.556A მობილური 5.558
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547 5.557
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული 5.557A
თანამგზავრებს-შორისი 5.556A კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547 5.558
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	55.78 - 56.9 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული 5.557A
თანამგზავრებს-შორისი 5.556A მობილური 5.558
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547 5.557
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული 5.557A
თანამგზავრებს-შორისი 5.556A კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547 5.558
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/REC 12-11
	

	56.9 - 57 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრთა შორისი 5.558A
ფიქსირებული მობილური 5.558
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547 5.557
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
თანამგზავრთა შორისი 5.558A მობილური 5.558
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	56.9 - 57 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრთა შორისი 5.558A
ფიქსირებული მობილური 5.558
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547 5.557
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
თანამგზავრთა შორისი 5.558A მობილური 5.558
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ERC/REC 12-11
	

	57 – 58.2 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრებს-შორისი 5.556A
მობილური 5.558 ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547 5.557
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრებს-შორისი 5.556A
მობილური 5.558 ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	57 – 58.2 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრებს-შორისი 5.556A
მობილური 5.558 ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547 5.557
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრებს-შორისი 5.556A
მობილური 5.558 ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	
	

	57 – 58.2 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრებს-შორისი 5.556A
მობილური 5.558 ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547 5.557
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრებს-შორისი 5.556A
მობილური 5.558 ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 302 567
EN 303 722
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 3

	57 – 58.2 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრებს-შორისი 5.556A
მობილური 5.558 ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547 5.557
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრებს-შორისი 5.556A
მობილური 5.558 ფიქსირებული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6

	58.2 - 59 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547 5.556
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547 5.556 ECA6 ECA19
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	58.2 - 59 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547 5.556
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547 5.556 ECA6 ECA19
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	
	

	58.2 - 59 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547 5.556
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547 5.556 ECA6 ECA19
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 302 567
EN 303 722
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 3

	58.2 - 59 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547 5.556
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547 5.556 ECA6 ECA19
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6

	58.2 - 59 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547 5.556
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.547 5.556 ECA6 ECA19
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	59 - 59.3 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.556A მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.556A მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	59 - 59.3 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.556A მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.556A მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	59 - 59.3 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.556A მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.556A მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	
	

	59 - 59.3 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.556A მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.556A მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 302 567
EN 303 722
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 3

	59 - 59.3 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.556A მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი 5.556A მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6

	59.3 - 62 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	59.3 - 62 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	
	

	59.3 - 62 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	არასპეციფიური SRD
	EN 305 550
	
	ERC/REC 70-03
	57-64 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 1

	59.3 - 62 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	59.3 - 62 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 302 567
EN 303 722
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 3

	59.3 - 62 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	ISM
	
	
	
	61.0-61.5 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლში

	62 - 63 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	62 - 63 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	
	

	62 - 63 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 302 567
EN 303 722
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 3

	62 - 63 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	63 - 64 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	63 - 64 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	
	

	63 - 64 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 302 567
EN 303 722
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 3

	63 - 64 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
რადიოსალოკაციო 5.559

5.138
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	64 - 65 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.547 5.556
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.547 5.556
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	
	დიდი სიმკვრივის FS

	64 - 65 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.547 5.556
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა

5.547 5.556
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 302 567
EN 303 722
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 3

	65 - 66 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა

5.547
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა

5.547
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	
	დიდი სიმკვრივის FS



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	65 - 66 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა

5.547
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი
მობილური, გარდა სააერნაოსნო მობილურისა კოსმოსის კვლევა

5.547
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 302 567
EN 303 722
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 3.

	66 - 71 გჰც
	თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.553 5.558 რადიოსანავიგაციო
რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული მობილური-თანამგზავრული

5.554 5.559AA
	თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.553 5.558 რადიოსანავიგაციო
რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული მობილური-თანამგზავრული

5.554
	ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები (WAS/RLAN)
	EN 302 567
EN 303 722
	
	ERC/REC 70-03
	მომავალი სამოქალაქო სისტემები SRD: დანართი 1, ცხრილი 3.

	71 - 74 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ECC/REC/(05)07
	

	71 - 74 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
	სახელმწიფოებრივი
გამოყენება
	
	
	
	

	74 - 75.5 გჰც
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური

5.561
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.561
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ECC/REC/(05)07
	

	74 - 75.5 გჰც
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური

5.561
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.561
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6

	75.5 - 76 გჰც
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.561
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.561 ECA35
	სამოყვარულო
	
	
	
	

	75.5 - 76 გჰც
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.561
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.561 ECA35
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	75.5 - 76 გჰც
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.561
	სამაუწყებლო
სამაუწყებლო-თანამგზავრული ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.561 ECA35
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	76 - 77.5 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149
	სამოყვარულო
	
	
	
	

	76 - 77.5 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	

	76 - 77.5 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	
	
	
	

	76 - 77.5 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5

	76 - 77.5 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149
	სარკინიგზო გამოყენებები
	EN 301 091
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 4

	76 - 77.5 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6

	77.5 – 78 გჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოსალოკაციო 5.559B რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოსალოკაციო 5.559B
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149
	სამოყვარულო
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	77.5 – 78 გჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოსალოკაციო 5.559B რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოსალოკაციო 5.559B
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	

	77.5 – 78 გჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოსალოკაციო 5.559B რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოსალოკაციო 5.559B
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5

	77.5 – 78 გჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოსალოკაციო 5.559B რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოსალოკაციო 5.559B
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	78 - 79 გჰც
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.149 5.560
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.149 5.560
	სამოყვარულო
	
	
	
	

	78 - 79 გჰც
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.149 5.560
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.149 5.560
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	

	78 - 79 გჰც
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.149 5.560
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.149 5.560
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5

	78 - 79 გჰც
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.149 5.560
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.149 5.560
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	78 - 79 გჰც
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.149 5.560
	რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.149 5.560
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	
	
	
	

	79 – 81 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო- თანამგზავრული სამოყვარულო
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო- თანამგზავრული სამოყვარულო

5.149
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	79 – 81 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო- თანამგზავრული სამოყვარულო
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო- თანამგზავრული სამოყვარულო

5.149
	სამოყვარულო
	
	
	
	

	79 – 81 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო- თანამგზავრული სამოყვარულო
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო- თანამგზავრული სამოყვარულო

5.149
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	

	79 – 81 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო- თანამგზავრული სამოყვარულო
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო- თანამგზავრული სამოყვარულო

5.149
	რადიოსალოკაციო სისტემები
	
	
	
	

	79 – 81 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო- თანამგზავრული სამოყვარულო
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო- თანამგზავრული სამოყვარულო

5.149
	RTTT სისტემები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 5

	79 – 81 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო- თანამგზავრული სამოყვარულო
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი-დედამიწა)

5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო- თანამგზავრული სამოყვარულო

5.149
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	81 - 84 გჰც
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149 5.561A
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149 5.561A
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ECC/REC/(05)07
	

	81 - 84 გჰც
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149 5.561A
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149 5.561A
	სამოყვარულო
	
	
	
	75.5-81.5 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლში



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	81 - 84 გჰც
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149 5.561A
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149 5.561A
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	

	81 - 84 გჰც
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149 5.561A
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149 5.561A
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	81 - 84 გჰც
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149 5.561A
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149 5.561A
	სახელმწიფოებრივი გამოყენება
	
	
	
	

	81 - 84 გჰც
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149 5.561A
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (კოსმოსი- დედამიწა)

5.149 5.561A
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	
	
	
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	84 - 86 გჰც
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149
	ფიქსირებული
	EN 302 217
	
	ECC/REC/(05)07
	

	84 - 86 გჰც
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	EN 302 372
	
	ERC/REC 70-03
	SRD: დანართი 1, ცხრილი 6.

	84 - 86 გჰც
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149
	ფიქსირებული 5.338A
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	86 - 92 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.34
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	გაზომოვები (ღრუბლები, ნავთობის გაჟონვა, ყინული, თოვლი, წვიმა)

	86 - 92 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.34
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	VLBI

	92 - 94 გჰც
	ფიქსირებული 5.338A მობილური
რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო

5.149
	ფიქსირებული 5.338A მობილური
რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო

5.149
	ფიქსირებული
	
	
	ECC/REC/(14)01 ECC/REC/(18)02
	

	92 - 94 გჰც
	ფიქსირებული 5.338A მობილური
რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო

5.149
	ფიქსირებული 5.338A მობილური
რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო

5.149
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	94 - 94.1 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
რადიო ასტრონომიული

5.562 5.562A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
რადიო ასტრონომიული

5.562 5.562A
	აქტიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	ღრუბლების რადარები

	94 - 94.1 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
რადიო ასტრონომიული

5.562 5.562A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) რადიოსალოკაციო
კოსმოსის კვლევა (აქტიური)
რადიო ასტრონომიული

5.562 5.562A
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	94.1 - 95 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო

5.149
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო

5.149
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	95 - 100 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული

5.149 5.554
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული

5.149 5.554
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	100 - 102 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.341
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.341
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	102 - 105 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	105-109.5 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.562B

5.149 5.341
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.562B

5.149 5.341
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	109.5-111.8 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.341
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.341
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	111.8-114.25 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.562B

5.149 5.341
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.562B

5.149 5.341
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	114.25-116 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.341
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.341
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	116-119.98 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრებს-შორისი 5.562C
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.341
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრებს-შორისი 5.562C

5.341
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	ჟანგბადის შთანთქმის ზონდირება მაქსიმუმით 118,75 სიხშირეზე

	119.98-120.02 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრებს-შორისი 5.562C
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.341
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრებს-შორისი 5.562C
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.341
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	ჟანგბადის შთანთქმის ზონდირება მაქსიმუმით 118,75 სიხშირეზე

	120.02-122.25 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრებს-შორისი 5.562C
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.138
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრებს-შორისი 5.562C
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.138
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	120.02-122.25 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრებს-შორისი 5.562C
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.138
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრებს-შორისი 5.562C
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.138
	არასპეციფიური SRD
	EN 305 550
	
	ERC/REC 70-03
	122-123 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 1.

	122.25-123 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 სამოყვარულო

5.138
	ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138
	სამოყვარულო
	
	
	
	

	122.25-123 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 სამოყვარულო

5.138
	ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	

	122.25-123 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 სამოყვარულო

5.138
	ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138
	არასპეციფიური SRD
	EN 305 550
	
	ERC/REC 70-03
	122-123 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 1



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	123-130 გჰც
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული რადიო ასტრონომიული

5.149 5.554
	ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) რადიოსანავიგაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.554
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	130-134 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.562E
ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 რადიო ასტრონომიული

5.149 5.562A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.562E ფიქსირებული
თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 რადიო ასტრონომიული

5.149 5.562A
	ფიქსირებული
	
	
	ECC/REC/(18)01
	

	130-134 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.562E
ფიქსირებული თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 რადიო ასტრონომიული

5.149 5.562A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (აქტიური) 5.562E ფიქსირებული
თანამგზავრთა შორისი მობილური 5.558 რადიო ასტრონომიული

5.149 5.562A
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	134-136 გჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
რადიო ასტრონომიული
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
რადიო ასტრონომიული
	სამოყვარულო
	
	
	
	

	134-136 გჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
რადიო ასტრონომიული
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
რადიო ასტრონომიული
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	

	134-136 გჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
რადიო ასტრონომიული
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
რადიო ასტრონომიული
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	136-141 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.149
	სამოყვარულო
	
	
	
	

	136-141 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.149
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	

	136-141 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.149
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	141-148.5 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო

5.149
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო

5.149
	ფიქსირებული
	
	
	ECC/REC/(18)01
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	141-148.5 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო

5.149
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო

5.149
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	148.5-151.5 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.34
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	148.5-151.5 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.34
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	151.5-155.5 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო

5.149
	ფიქსირებული მობილური
რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო

5.149
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	155.5-158.5 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური
რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.562B

5.149
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური
რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.562B

5.149
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	155.5-158.5 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური
რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.562B

5.149
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული
მობილური
რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.562B

5.149
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	158.5-164 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
მობილური-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
	ფიქსირებული
	
	
	ECC/REC/(18)01
	

	164-167 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური)
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.34
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური)
რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	პასიური სენსორები
(თანამგზავრული)
	
	
	
	

	164-167 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.34
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	167-174.5 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558

5.149
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) თანამგზავრებს-შორისი
მობილური 5.558

5.149
	ფიქსირებული
	
	
	ECC/REC/(18)01
	

	174.5-174.8 გჰც
	ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
	ფიქსირებული
თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
	ფიქსირებული
	
	
	ECC/REC/(18)01
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	174.8- 182 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრებს-შორისი 5.562H
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრებს-შორისი 5.562H
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	ატმოსფეროში ორთქლის შთანთქმის ზონდირება

	182-185 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.34
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	ატმოსფეროში ორთქლის შთანთქმის ზონდირება

	182-185 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.34
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	185-190 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრებს-შორისი 5.562H
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) თანამგზავრებს-შორისი 5.562H
კოსმოსის კვლევა (პასიური)
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	ატმოსფეროში ორთქლის შთანთქმის ზონდირება

	190-191.8 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.34
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	ატმოსფეროში ორთქლის შთანთქმის ზონდირება

	190-191.8 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.34
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	191.8-200 გჰც
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
მობილური-თანამგზავრული რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული

5.149 5.341 5.554
	ფიქსირებული თანამგზავრებს-შორისი მობილური 5.558
მობილური-თანამგზავრული რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული

5.149 5.341 5.554
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	200-202 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.341 5.563A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.341 5.563A
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	202-209 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.341 5.563A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.341 5.563A
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	209-217 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.341
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	217-226 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური
რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.562B

5.149 5.341
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური
რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური) 5.562B

5.149 5.341
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	226-231.5 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.34
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	ატმოსფეროს კიდის ზონდირება



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	226-231.5 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.34
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება, VLBI

	231.5-232 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
რადიოსალოკაციო
	ფიქსირებული მობილური
რადიოსალოკაციო
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	EN 305 550
	
	ECC/DEC/(22)03 ERC/REC 70-03
	

	232-235 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური
რადიოსალოკაციო
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
რადიოსალოკაციო
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	EN 305 550
	
	ECC/DEC/(22)03 ERC/REC 70-03
	

	235-238 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) 5.563AA
ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.563A 5.563B
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.563A 5.563B
	პასიური სენსორები (თანამგზავრული)
	
	
	
	

	235-238 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) 5.563AA
ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.563A 5.563B
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.563A 5.563B
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	238-240 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა)
მობილური რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო
რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (კოსმოსი-დედამიწა) მობილური
რადიოსალოკაციო რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო- თანამგზავრული
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	EN 305 550
	
	ECC/DEC/(22)03 ERC/REC 70-03
	

	240-241 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიოსალოკაციო
	ფიქსირებული მობილური
რადიოსალოკაციო
	რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები
	EN 305 550
	
	ECC/DEC/(22)03 ERC/REC 70-03
	

	241-242.2 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	სამოყვარულო
	
	
	
	

	241-242.2 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	

	241-242.2 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	242.2-244.2 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	სამოყვარულო
	
	
	
	

	242.2-244.2 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	

	242.2-244.2 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	არასპეციფიური SRD
	EN 305 550
	
	ERC/REC 70-03
	244-246 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 1.

	242.2-244.2 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	244.2-247.2 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	სამოყვარულო
	
	
	
	

	244.2-247.2 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	

	244.2-247.2 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	არასპეციფიური SRD
	EN 305 550
	
	ERC/REC 70-03
	244-246 გჰც რადიოსიხშირულ ზოლში SRD: დანართი 1, ცხრილი 1.

	244.2-247.2 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
რადიოსალოკაციო
სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	247.2-248 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	სამოყვარულო
	
	
	
	



	სიხშირული დიაპაზონი
	გაერთიანებლი დიაპაზონების მიხედვით + საერთო ფუტნოტი
	საერთო ევროპული განაწილება და ფუტნოტები (ERC Report 25)
	გამოყენება ეროვნულ დონეზე
	
EN სტანდარტი
	EU და EC გადაწყვეტილებები
	ECC/ERC-ის გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები
	
შენიშვნები

	247.2-248 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	

	247.2-248 გჰც
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.149
	რადიო ასტრონომიული რადიოსალოკაციო სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული

5.138 5.149
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	248-250 გჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
რადიო ასტრონომიული

5.149
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
რადიო ასტრონომიული

5.149
	სამოყვარულო
	
	
	
	

	248-250 გჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
რადიო ასტრონომიული

5.149
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
რადიო ასტრონომიული

5.149
	სამოყვარულო-თანამგზავრული
	
	
	
	

	248-250 გჰც
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
რადიო ასტრონომიული

5.149
	სამოყვარულო
სამოყვარულო-თანამგზავრული
რადიო ასტრონომიული

5.149
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	

	250-252 გჰც
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.563A
	დედამიწის თანამგზავრული კვლევა (პასიური) რადიო ასტრონომიული
კოსმოსის კვლევა (პასიური)

5.340 5.563A
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	252-265 გჰც
	ფიქსირებული მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
რადიო ასტრონომიული რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული

5.149 5.554
	ფიქსირებული მობილური
მობილური-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) რადიო ასტრონომიული
რადიოსანავიგაციო რადიოსანავიგაციო-თანამგზავრული

5.149 5.554
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	265 - 275 გჰც
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი)
მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.563A
	ფიქსირებული
ფიქსირებული-თანამგზავრული (დედამიწა-კოსმოსი) მობილური
რადიო ასტრონომიული

5.149 5.563A
	რადიო ასტრონომია
	
	
	
	სპექტრალური ხაზის დაკვირვება

	275-3000 გჰც
	(არ არის განაწილებული)

5.564A 5.565
	(არ არის განაწილებული)

5.564A 5.565
	
	
	
	
	შეიძლება გამოყენებული იქნას როგორც აქტიური, ასევე პასიური
სამსახურებისათვის.



